1.单片机的CPU主要由（  ）组成。
A.运算器，控制器
B.加法器，寄存器
C.运算器，加法器
D.运算器，译码器
参考信息：[0001-03252101-72b8eea4][单项选择题][易][单片机基础][A]

2.51单片机中的程序计数器PC用来（  ）。
A.存放指令
B.存放正在执行的指令地址
C.存放下一条指令地址
D.存放上一条指令地址
参考信息：[0002-03252101-cc2da081][单项选择题][易][单片机基础][C]

3.51单片机外部扩展存储器时，分时复用做数据线和低8位地址线的是（  ）。
A.P0口
B.P1口
C.P2口
D.P3口
参考信息：[0003-03252101-f5728bff][单项选择题][易][单片机基础][A]

4.51单片机中，PSW中的RS1和RS0用来（  ）。
A.选择工作寄存器组
B.指示复位
C.选择定时器
D.选择工作方式
参考信息：[0004-03252101-acb9f50b][单项选择题][易][单片机基础][A]

5.51单片机上电复位后，PC的内容为（  ）。
A.0000H
B.0003H
C.000BH
D.0800H
参考信息：[0005-03252101-a9694102][单项选择题][易][单片机基础][A]

6.51单片机的CPU是（  ）位的。
A.16
B.4
C.8
D.32
参考信息：[0006-03252101-848fa2a0][单项选择题][易][单片机基础][C]

7.程序是以（  ）形式存放在程序存储器中的。
A.C语言源程序
B.汇编程序
C.机器码
D.BCD码
参考信息：[0007-03252101-a775fd1f][单项选择题][易][单片机基础][C]

8.51单片机的程序计数器PC为16位计数器，其寻址范围是（  ）。
A.8KB
B.16KB	
C.32KB
D.64KB
参考信息：[0008-03252101-f869c8df][单项选择题][易][单片机基础][D]

9.51单片机的ALE引脚是以晶振振荡频率的（  ）固定频率输出正脉冲，因此除了锁存的作用外还可作为外部时钟或外部定时脉冲使用。
A.1/2	
B.1/4
C.1/6
D.1/12
参考信息：[0009-03252201-2eb1133e][单项选择题][中][单片机基础][C]

10.51单片机的4个并行I/O端口作为通用I/O端口使用，在输出数据时，必须外接上拉电阻的是（  ）。
A.P0口
B.P1口
C.P2口
D.P3口
参考信息：[0010-03252101-8448bdf4][单项选择题][易][单片机基础][A]

11.当51单片机应用系统需要扩展外部存储器或其他接口芯片时，（  ）可作为低8位地址总线使用。
A.P0口
B.P1口
C.P2口
D.P0口和P2口
参考信息：[0011-03252201-54350aa5][单项选择题][中][单片机基础][A]

12.当51单片机应用系统需要扩展外部存储器或其他接口芯片时，（  ）可作为高8位地址总线使用。
A.P0口
B.P1口
C.P2口
D.P0口和P2口
参考信息：[0012-03252301-3429a534][单项选择题][难][单片机基础][C]

13.当51单片机应用系统需要扩展外部存储器或其他接口芯片时，（  ）可作为数据总线使用。
A.P0口
B.P1口	
C.P2口
D.P0口和P2口
参考信息：[0013-03252201-84e79a58][单项选择题][中][单片机基础][A]

14.51单片机的定时器T1用做定时方式时是（  ）。
A.对内部时钟频率计数，一个时钟周期加1
B.对内部时钟频率计数，一个机器周期加1
C.对外部时钟频率计数，一个时钟周期加1
D.对外部时钟频率计数，一个机器周期加1
参考信息：[0014-03252301-d9aae1b5][单项选择题][难][单片机基础][B]

15.51单片机的定时器T1用做计数方式时计数脉冲是（  ）。
A.由(P3.5)输入的外部计数脉冲
B.外部计数脉冲由内部时钟频率提供
C.由(P3.4)输入的外部计数脉冲
D.由任意IO口输入的外部计数脉冲
参考信息：[0015-03252201-5d66fa21][单项选择题][中][单片机基础][A]

16.51单片机的定时器T1用做定时方式时，采用工作方式1，则工作方式控制字为（  ）。
A.01H
B.05H
C.10H	
D.50H
参考信息：[0016-03252301-646b0ece][单项选择题][难][单片机基础][C]

17.51单片机的定时器T1用做计数方式时,采用工作方式2，则工作方式控制字为（  ）。
A.60H
B.02H
C.06H
D.20H
参考信息：[0017-03252301-c3ed3235][单项选择题][难][单片机基础][A]

18.51单片机的定时器T0用做定时方式时，采用工作方式1，则初始化编程为（  ）。
A.TMOD=0x01
B.TMOD=0x50
C.TMOD=0x10
D.TCON=0x02
参考信息：[0018-03252301-1e584e43][单项选择题][难][单片机基础][A]

19.启动T0开始计数是使TCON的（  ）。
A.TF0位置1
B.TR0位置1
C.TR0位置0
D.TR1位置0
参考信息：[0019-03252201-67fa2aad][单项选择题][中][单片机基础][B]

20.使51单片机的定时器T0停止计数的语句是（  ）。
A.TR0=0
B.TR1=0
C.TR0=1
D.TR1=1
参考信息：[0020-03252201-3744f56e][单项选择题][中][单片机基础][A]

21.51单片机串行口接收或发送中断源的工作过程是：当串行口接收或发送完一字符帧数据时，将SCON中的（  ），向CPU申请中断。
A.RI或TI置1
B.RI或TI置0
C.RI置1或TI置0		
D.RI置0或TI置1
参考信息：[0021-03252201-39584644][单项选择题][中][单片机基础][A]

22.当CPU响应定时器T1的中断请求后，程序计数器PC的内容是（  ）。
A.0003H
B.000BH
C.0013H
D.001BH
参考信息：[0022-03252301-c90d57a7][单项选择题][难][单片机基础][D]

23.51单片机在同一级别里除串行口外，级别最低的中断源是（  ）。
A.外部中断1
B.定时器T0
C.定时器T1
D.外部中断0
参考信息：[0023-03252201-d0bfd6c4][单项选择题][中][单片机基础][C]

24.当外部中断0发出中断请求后，以下情况中，必将引起中断响应的是（  ）。
A.ET0=1
B.EX0=1
C.IE=0xB1
D.IE=0x61
参考信息：[0024-03252301-fd3c5062][单项选择题][难][单片机基础][C]

25.51单片机CPU关中断语句是（  ）。
A.EA=1
B.ES=1
C.EA=0
D.EX0=1
参考信息：[0025-03252201-b57cf75f][单项选择题][中][单片机基础][C]

26.在定时/计数器的计数初值计算中，若设最大计数值为M，对于工作方式1下的M值为（  ）。
A.8192
B.256
C.16
D.65536
参考信息：[0026-03252301-eeba627a][单项选择题][难][单片机基础][D]

27.串行口工作在方式0时，串行数据从（  ）输入或输出。
A.RI
B.TXD	
C.RXD
D.REN
参考信息：[0027-03252301-fdd99f74][单项选择题][难][单片机基础][C]

28.串行口的控制寄存器为（  ）。
A.SMOD
B.SCON	
C.SBUF	
D.PCON
参考信息：[0028-03252301-f92e004e][单项选择题][难][单片机基础][B]

29.当采用中断方式进行串行数据的发送时，发送完一字符帧数据后,TI标志要（  ）。
A.自动清零
B.硬件清零
C.软件清零
D.软、硬件均可
参考信息：[0029-03252301-97cf7a85][单项选择题][难][单片机基础][C]

30.当采用定时器1作为串行口波特率发生器使用时，通常定时器工作方式（  ）。
A.0
B.1
C.2
D.3
参考信息：[0030-03252201-302c42ba][单项选择题][中][单片机基础][C]

31.串行口工作在方式0时，其波特率（  ）。
A.取决于定时器1的溢出时间
B.取决于PCON中的SMOD位
C.取决于时钟频率
D.取决于PCON中的SMOD位和定时器1的溢出率
参考信息：[0031-03252301-18508812][单项选择题][难][单片机基础][C]

32.串行口的发送数据和接收数据端为（  ）。
A.TXD和RXD
B.TI和RI
C.TB8和RB8
D.REN
参考信息：[0032-03252201-a33c349d][单项选择题][中][单片机基础][A]

33.单片机最小系统包括（  ）电路。
A.复位
B.时钟
C.电源
D.复位、时钟和电源
参考信息：[0033-03252101-441b4593][单项选择题][易][单片机基础][D]

34.PDIP封装AT89C51单片机的第20脚接（  ）。
A.电源
B.地
C.晶振
D.复位
参考信息：[0034-03252101-5d240cf5][单项选择题][易][单片机基础][B]

35.PDIP封装AT89C51单片机的第9脚接（  ）。
A.电源	
B.地
C.晶振
D.复位
参考信息：[0035-03252101-81595f53][单项选择题][易][单片机基础][D]

36.PDIP封装AT89C51单片机的第19脚接（  ）。
A.电源
B.地
C.晶振	
D.复位
参考信息：[0036-03252201-4aaeda75][单项选择题][中][单片机基础][C]

37.PDIP封装AT89C51单片机的第40脚接（  ）。
A.电源
B.地
C.晶振	
D.复位
参考信息：[0037-03252101-718e78e2][单项选择题][易][单片机基础][A]

38.PDIP封装AT89C51单片机的第18脚接（  ）。
A.电源
B.地
C.晶振	
D.复位
参考信息：[0038-03252201-caf58a4f][单项选择题][中][单片机基础][C]

39.51单片机的XTAL1引脚是（  ）引脚。
A.电源	
B.地
C.时钟	
D.复位
参考信息：[0039-03252101-83a1e38d][单项选择题][易][单片机基础][C]

40.51单片机的XTAL2引脚是（  ）引脚。
A.电源	
B.地
C.时钟
D.复位
参考信息：[0040-03252101-78e7343f][单项选择题][易][单片机基础][C]

41.51单片机的RESET引脚是（  ）引脚位。
A.电源
B.地
C.时钟
D.复位
参考信息：[0041-03252101-d720ddc5][单项选择题][易][单片机基础][D]

42.51单片机的应用程序一般存放在（  ）中。
A.程序存储器
B.数据存储器
C.寄存器
D.EEPROM
参考信息：[0042-03252201-babe63a3][单项选择题][中][单片机基础][A]

43.（  ）不在片内RAM低128单元内。
A.工作寄存器组
B.SBUF
C.位寻址区
D.RAM区
参考信息：[0043-03252301-0f153725][单项选择题][难][单片机基础][B]

44.当振荡脉冲频率为12MHz时，一个机器周期为（  ）。
A.1uS
B.2uS
C.0.5uS
D.4uS
参考信息：[0044-03252201-ff32aa26][单项选择题][中][单片机基础][A]

45.当振荡脉冲频率为6MHz时，一个机器周期为（  ）。
A.1uS
B.2uS
C.0.5uS
D.4uS
参考信息：[0045-03252201-97bcf2c7][单项选择题][中][单片机基础][B]

46.输入单片机的复位信号至少需延续（  ）个机器周期以上。
A.1
B.2
C.0.5
D.4
参考信息：[0046-03252201-1979839c][单项选择题][中][单片机基础][B]

47.第0组工作寄存器（R0~R7）的地址是（  ）。
A.10H~17H
B.08H~0FH
C.00H~07H
D.18H~1FH
参考信息：[0047-03252101-2d35fb2a][单项选择题][易][单片机基础][C]

48.第2组工作寄存器（R0~R7）的地址是（  ）。
A.10H~17H
B.08H~0FH
C.18H~1FH
D.00H~07H
参考信息：[0048-03252101-05f19952][单项选择题][易][单片机基础][A]

49.第3组工作寄存器（R0~R7）的地址是（  ）。
A.00H~07H
B.08H~0FH
C.00H~07H
D.10H~17H
参考信息：[0049-03252101-7b6d957a][单项选择题][易][单片机基础][D]

50.位寻址区的地址是（  ）。
A.00H~07H
B.20H~2FH
C.00H~07H
D.10H~17H
参考信息：[0050-03252301-9a66b41c][单项选择题][难][单片机基础][B]

51.在51单片机的并行输入/输出端口中，常用于第二功能的是（  ）。
A.P0口
B.P1口
C.P2口	
D.P3口
参考信息：[0051-03252101-ff7f68dd][单项选择题][易][单片机基础][D]

52.51单片机共有（  ）个并行接口。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考信息：[0052-03252101-aeafeeea][单项选择题][易][单片机基础][D]

53.在51单片机中有（  ）个可寻址的特殊功能寄存器。
A.16
B.21
C.11
D.26
参考信息：[0053-03252301-356f0029][单项选择题][难][单片机基础][B]

54.在51单片机中有（  ）个特殊功能寄存器不仅可以字节寻址，也可以进行位寻址。
A.10
B.11
C.12
D.13
参考信息：[0054-03252301-7eb06b1a][单项选择题][难][单片机基础][B]

55.程序状态字寄存器是（  ）。
A.SBUF
B.PCON	
C.PSW	
D.CPU
参考信息：[0055-03252301-63354041][单项选择题][难][单片机基础][C]

56.不可位寻址的特殊功能寄存器是（  ）。
A.PCON	
B.P0
C.SBUF	
D.PSW
参考信息：[0056-03252301-2101e0b1][单项选择题][难][单片机基础][C]

57.第1组工作寄存器（R0~R7）的地址是（  ）。
A.18H~1FH
B.10H~17H
C.00H~07H
D.08H~0FH
参考信息：[0057-03252101-8708d006][单项选择题][易][单片机基础][D]

58.程序状态字寄存器中（  ）是进位标志位。
A.AC
B.CY
C.F0
D.OV
参考信息：[0058-03252201-2d4d52e4][单项选择题][中][单片机基础][B]

59.程序状态字寄存器中（  ）是辅助进位标志位。
A.AC
B.F0
C.RS0	
D.OV
参考信息：[0059-03252201-70ecffb8][单项选择题][中][单片机基础][A]

60.程序状态字寄存器中（  ）是用户标志位。
A.F0
B.CY
C.AC
D.OV
参考信息：[0060-03252301-2cc626ce][单项选择题][难][单片机基础][A]

61.程序状态字寄存器中（  ）为工作寄存器组选择位。
A.AC
B.F0
C.RS0	
D.OV
参考信息：[0061-03252201-dfd058c8][单项选择题][中][单片机基础][C]

62.程序状态字寄存器中（  ）为工作寄存器组选择位。
A.AC
B.RS1
C.CY
D.OV
参考信息：[0062-03252201-04e47ce6][单项选择题][中][单片机基础][B]

63.程序状态字寄存器中RS1，RS0设置为（  ）选择第0组工作寄存器组。
A.0，0
B.0，1
C.1，0	
D.1，1
参考信息：[0063-03252201-27021014][单项选择题][中][单片机基础][A]

64.程序状态字寄存器中RS1，RS0设置为（  ）选择第1组工作寄存器组。
A.0，0
B.0，1
C.1，0	
D.1，1
参考信息：[0064-03252201-abd13d29][单项选择题][中][单片机基础][B]

65.程序状态字寄存器中RS1，RS0设置为（  ）选择第2组工作寄存器组。
A.0，0
B.0，1
C.1，0
D.1，1
参考信息：[0065-03252201-c9124adc][单项选择题][中][单片机基础][C]

66.程序状态字寄存器中（  ）是溢出标志位。
A.AC
B.F0
C.RS0	
D.OV
参考信息：[0066-03252301-8ba7e772][单项选择题][难][单片机基础][D]

67.程序状态字寄存器中（  ）是奇偶标志位。
A.AC
B.P
C.CY
D.OV
参考信息：[0067-03252301-986f0bc5][单项选择题][难][单片机基础][B]

68.外部中断0中断地址区是（  ）。
A.0003H～000AH	
B.0013H～001AH
C.001BH～0022H 
D.0023H～002AH
参考信息：[0068-03252301-c9622de0][单项选择题][难][单片机基础][A]

69.定时器/计数器0中断地址区是（  ）。
A.0003H～000AH	
B.000BH～0012H
C.001BH～0022H 
D.0023H～002AH
参考信息：[0069-03252301-31008730][单项选择题][难][单片机基础][B]

70.外部中断1中断地址区是（  ）。
A.0003H～000AH	
B.0013H～001AH
C.001BH～0022H 
D.0023H～002AH
参考信息：[0070-03252301-38d9674d][单项选择题][难][单片机基础][B]

71.定时器/计数器1中断地址区是（  ）。
A.0003H～000AH	
B.0013H～001AH
C.001BH～0022H 
D.0023H～002AH
参考信息：[0071-03252301-14d66cc6][单项选择题][难][单片机基础][C]

72.串行中断地址区是（  ）。
A.0003H～000AH	
B.0013H～001AH
C.001BH～0022H 
D.0023H～002AH
参考信息：[0072-03252301-9bc11570][单项选择题][难][单片机基础][D]

73.（  ）是51单片机与定时器0工作有关的内部寄存器。
A.SBUF	
B.TL0
C.SCON	
D.TMOD
参考信息：[0073-03252101-4865527b][单项选择题][易][单片机基础][B]

74.（  ）是51单片机与定时器0工作有关的内部寄存器。
A.TH0	
B.SCON
C.SBUF	
D.PCON
参考信息：[0074-03252101-3d44d5a6][单项选择题][易][单片机基础][A]

75.（  ）是51单片机与定时器0工作有关的内部寄存器。
A.PCON	
B.SBUF
C.TCON	
D.SCON
参考信息：[0075-03252301-d428c039][单项选择题][难][单片机基础][C]

76.（  ）是51单片机与定时器0工作有关的内部寄存器。
A.SCON	
B.PCON	
C.TMOD	
D.SBUF
参考信息：[0076-03252301-2533994d][单项选择题][难][单片机基础][C]

77.（  ）是51单片机与定时器1工作有关的内部寄存器。
A.SBUF	
B.TL1
C.SCON	
D.PCON
参考信息：[0077-03252301-d78b2696][单项选择题][难][单片机基础][B]

78.（  ）是51单片机与定时器1工作有关的内部寄存器。
A.TH1
B.SCON
C.SBUF
D.PCON
参考信息：[0078-03252301-8888c49e][单项选择题][难][单片机基础][A]

79.（  ）是51单片机与定时器1工作有关的内部寄存器。
A.PCON
B.SBUF	
C.TCON
D.SCON
参考信息：[0079-03252301-40fee282][单项选择题][难][单片机基础][C]

80.（  ）是51单片机与定时器1工作有关的内部寄存器。
A.SCON
B.PCON
C.TMOD	
D.SBUF
参考信息：[0080-03252301-d77959a1][单项选择题][难][单片机基础][C]

81.累加器ACC的地址是（  ）。
A.0F0H	
B.0E0H	
C.0E1H	
D.0F1H
参考信息：[0081-03252301-c0c9d38c][单项选择题][难][单片机基础][B]

82.乘法寄存器B的地址是（  ）。
A.0F0H	
B.0E0H
C.0E1H	
D.0F1H
参考信息：[0082-03252301-aba0e2bb][单项选择题][难][单片机基础][A]

83.程序状态字PSW的地址是（  ）。
A.0F0H
B.0E0H	
C.0C0H	
D.0D0H
参考信息：[0083-03252301-e454c9a0][单项选择题][难][单片机基础][D]

84.堆栈指针SP的地址是（  ）。
A.91H
B.61H
C.81H	
D.71H
参考信息：[0084-03252301-6fa0a659][单项选择题][难][单片机基础][C]

85.数据存储器指针低8位DPL的地址是（  ）。
A.72H
B.82H
C.92H	
D.62H
参考信息：[0085-03252301-a8f8a9e0][单项选择题][难][单片机基础][B]

86.数据存储器指针高8位DPH的地址是（  ）。
A.63H	
B.73H
C.83H
D.93H
参考信息：[0086-03252301-20300f5d][单项选择题][难][单片机基础][C]

87.中断允许控制器IE的地址是（  ）。
A.98H
B.0A8H	
C.0B8H	
D.0C8H
参考信息：[0087-03252301-b1f7148f][单项选择题][难][单片机基础][B]

88.中断优先控制器IP的地址是（  ）。
A.0B8H	
B.0A0H
C.0B0H
D.0C0H
参考信息：[0088-03252301-2c2fc610][单项选择题][难][单片机基础][A]

89.端口P0的地址是（  ）。
A.60H
B.70H	
C.80H	
D.90H
参考信息：[0089-03252301-266cfdfa][单项选择题][难][单片机基础][C]

90.端口P1的地址是（  ）。
A.60H
B.70H
C.80H
D.90H
参考信息：[0090-03252301-a610e8e9][单项选择题][难][单片机基础][D]

91.端口P2的地址是（  ）。
A.80H
B.90H	
C.0A0H
D.0B0H
参考信息：[0091-03252301-92e0f3ac][单项选择题][难][单片机基础][C]

92.端口P3的地址是（  ）。
A.80H	
B.90H
C.0A0H	
D.0B0H
参考信息：[0092-03252301-0d34bab6][单项选择题][难][单片机基础][D]

93.电源控制及波特率选择PCON的地址是（  ）。
A.77H
B.87H
C.97H
D.0A7H
参考信息：[0093-03252301-d458023c][单项选择题][难][单片机基础][B]

94.串行口控制SCON的地址是（  ）。
A.68H	
B.78H
C.88H
D.98H
参考信息：[0094-03252301-4943a717][单项选择题][难][单片机基础][D]

95.串行数据缓冲器SBUF的地址是（  ）。
A.79H	
B.89H	
C.99H
D.0A9H
参考信息：[0095-03252301-e7523fe0][单项选择题][难][单片机基础][C]

96.定时器控制器TCON的地址是（  ）。
A.68H	
B.78H
C.88H	
D.98H
参考信息：[0096-03252301-0049416c][单项选择题][难][单片机基础][C]

97.定时器方式选择TMOD的地址是（  ）。
A.86H	
B.87H
C.88H
D.89H
参考信息：[0097-03252301-7af5de4a][单项选择题][难][单片机基础][D]

98.定时器0低8位TL0的地址是（  ）。
A.89H
B.8AH
C.8BH	
D.8CH
参考信息：[0098-03252301-55ea8bea][单项选择题][难][单片机基础][B]

99.定时器0高8位TH0的地址是（  ）。
A.8AH
B.8BH
C.8CH
D.8DH
参考信息：[0099-03252301-235b5ced][单项选择题][难][单片机基础][C]

100.定时器1低8位TL1的地址是（  ）。
A.8AH	
B.8BH	
C.8CH	
D.8DH
参考信息：[0100-03252301-26316d3a][单项选择题][难][单片机基础][B]

101.定时器0高8位TH0的地址是（  ）。
A.8AH	
B.8BH	
C.8CH	
D.8DH
参考信息：[0101-03252301-77de8978][单项选择题][难][单片机基础][D]

102.程序状态字寄存器是（  ）。
A.TMOD		
B.SCON	
C.TCON	
D.PSW
参考信息：[0102-03252201-3ec0eba7][单项选择题][中][单片机基础][D]

103.堆栈指针寄存器是（  ）。
A.TMOD	
B.SCON	
C.SP
D.PSW
参考信息：[0103-03252201-93e23185][单项选择题][中][单片机基础][C]

104.数据存储器指针低8位寄存器是（  ）。
A.SCON
B.DPL
C.DPH
D.PSW
参考信息：[0104-03252201-901c854d][单项选择题][中][单片机基础][B]

105.数据存储器指针高8位寄存器是（  ）。
A.SCON
B.DPL
C.DPH
D.PSW
参考信息：[0105-03252201-5d2039ae][单项选择题][中][单片机基础][C]

106.中断允许控制器寄存器是（  ）。
A.SP
B.IE	
C.DPH
D.PSW
参考信息：[0106-03252201-456a143a][单项选择题][中][单片机基础][B]

107.中断优先控制器寄存器是（  ）。
A.IP	
B.SP
C.IE
D.TMOD
参考信息：[0107-03252201-b81cd524][单项选择题][中][单片机基础][A]

108.电源控制及波特率选择寄存器是（  ）。
A.IP	
B.PCON
C.IE
D.SP
参考信息：[0108-03252201-25b9bd97][单项选择题][中][单片机基础][B]

109.串行口控制寄存器是（  ）。
A.SP	
B.PCON
C.IE
D.SCON
参考信息：[0109-03252201-74de2ead][单项选择题][中][单片机基础][D]

110.串行数据缓冲器寄存器是（  ）。
A.IE	
B.SBUF	
C.IP	
D.SCON
参考信息：[0110-03252201-fe4a3246][单项选择题][中][单片机基础][B]

111.中断总允许位是（  ）。
A.EA
B.EI
C.ES
D.IE
参考信息：[0111-03252201-9f32bc80][单项选择题][中][单片机基础][A]

112.定时器1中断允许位是（  ）。
A.IE
B.ET2
C.ES
D.ET1
参考信息：[0112-03252101-cffc0f5f][单项选择题][易][单片机基础][D]

113.串行中断允许位是（  ）。
A.IE
B.ET2	
C.ES
D.ET1
参考信息：[0113-03252101-349528ca][单项选择题][易][单片机基础][C]

114.定时器2中断允许位是（  ）。
A.IE	
B.ET2	
C.ES
D.ET1
参考信息：[0114-03252101-cef46551][单项选择题][易][单片机基础][B]

115.外部中断1允许位（  ）。
A.ET0	
B.ET1
C.EX0	
D.EX1
参考信息：[0115-03252101-91f0b256][单项选择题][易][单片机基础][D]

116.定时器0中断允许位是（  ）。
A.EX0	
B.EX1
C.ET0	
D.ET1
参考信息：[0116-03252101-e50175d3][单项选择题][易][单片机基础][C]

117.外部中断0允许位是（  ）。
A.EX0
B.EX1
C.ET0
D.ET2
参考信息：[0117-03252101-2ffdf775][单项选择题][易][单片机基础][A]

118.若（  ）为1，定时器2中断设为高优先级。
A.PS
B.PT2
C.PT1
D.PX1
参考信息：[0118-03252301-c7c778a2][单项选择题][难][单片机基础][B]

119.若（  ）为1，串行中断设为高优先级。
A.PS	
B.PX0	
C.PX1
D.PX2
参考信息：[0119-03252301-66dc31ed][单项选择题][难][单片机基础][A]

120.若（  ）为1，定时器1中断设为高优先级。
A.PT0	
B.PT1
C.PT2	
D.PX1
参考信息：[0120-03252301-3ebf3e81][单项选择题][难][单片机基础][B]

121.若（  ）为1，外部中断1设为高优先级。
A.PS
B.PT2	
C.PT0
D.PX1
参考信息：[0121-03252301-78ba56b7][单项选择题][难][单片机基础][D]

122.若（  ）为1，定时器0中断设为高优先级。
A.PS	
B.PT0
C.PT1	
D.PT2
参考信息：[0122-03252301-f6771d84][单项选择题][难][单片机基础][B]

123.若（  ）为1，外部中断0设为高优先级。
A.PS
B.PT2
C.PX0	
D.PX1
参考信息：[0123-03252301-cac4d996][单项选择题][难][单片机基础][C]

124.若（  ）为1，串行口波特率加倍。
A.PS
B.PT2
C.SMOD	
D.TMOD
参考信息：[0124-03252301-500da834][单项选择题][难][单片机基础][C]

125.若（  ）为1，单片机进入掉电模式。
A.PS
B.PD
C.PT1
D.PT2
参考信息：[0125-03252301-491b2315][单项选择题][难][单片机基础][B]

126.（  ）是PCON中用户可以自由使用的通用工作标志位。
A.PT0	
B.PT1	
C.PT2
D.GF1
参考信息：[0127-03252201-0dc14dce][单项选择题][中][单片机基础][D]

127.单片机进入掉电（Power Down）模式，可唤醒的方式是（  ）。
A.定时器0中断
B.定时器1中断
C.串行口中断
D.外部中断0
参考信息：[0128-03252301-c5660fc2][单项选择题][难][单片机基础][D]

128.单片机进入掉电（Power Down）模式，可唤醒的方式是（  ）。
A.外部中断1	
B.定时器0中断	
C.串行口中断
D.定时器1中断
参考信息：[0129-03252301-16b06e1c][单项选择题][难][单片机基础][A]

129.单片机进入掉电（Power Down）模式，可唤醒的方式是（  ）。
A.硬件复位
B.定时器0中断
C.串行口中断
D.定时器1中断
参考信息：[0130-03252301-29ae225e][单项选择题][难][单片机基础][A]

130.单片机进入掉电（Power Down）模式（  ）正常工作。
A.外部中断1
B.定时器0中断
C.定时器1中断
D.串行口中断
参考信息：[0132-03252301-7fcfa1d7][单项选择题][难][单片机基础][A]

131.单片机进入掉电（Power Down）模式（  ）停止工作。
A.外部中断0
B.外部中断1
C.定时器0中断
D.全部
参考信息：[0133-03252301-3eb8f946][单项选择题][难][单片机基础][C]

132.单片机进入掉电（Power Down）模式（  ）停止工作。
A.定时器1中断
B.外部中断0
C.外部中断1
D.全部
参考信息：[0134-03252301-a04c17df][单项选择题][难][单片机基础][A]

133.单片机进入掉电（Power Down）模式（  ）停止工作。
A.外部中断0
B.串行口
C.外部中断1
D.全部
参考信息：[0135-03252301-df1d43f0][单项选择题][难][单片机基础][B]

134.若（  ）为1，单片机进入空闲模式。
A.PS
B.IDL
C.PT1
D.PT2
参考信息：[0136-03252301-ac79cca4][单项选择题][难][单片机基础][B]

135.单片机进入空闲模式停止工作的是（  ）。
A.CPU
B.定时器1中断
C.串行口中断
D.外部中断0
参考信息：[0137-03252301-03819ef7][单项选择题][难][单片机基础][A]

136.单片机进入空闲模式停止工作的是（  ）。
A.定时器0中断	
B.定时器1中断
C.串行口中断
D.以上都不对
参考信息：[0138-03252301-3426f7b5][单项选择题][难][单片机基础][D]

137.单片机进入空闲模式后的唤醒方式是（  ）。
A.仅外部中断0
B.仅外部中断1
C.仅定时器0中断
D.任何一个中断
参考信息：[0140-03252301-8c5f5020][单项选择题][难][单片机基础][D]

138.单片机进入空闲模式后的唤醒方式是（  ）。
A.仅外部中断0
B.仅串行口中断
C.仅定时器0中断
D.任何一个中断
参考信息：[0141-03252301-968dab5b][单项选择题][难][单片机基础][D]

139.串行口控制串行口工作方式选择位是（  ）。
A.SM0
B.REN	
C.TB8
D.TI
参考信息：[0142-03252201-5732d1a1][单项选择题][中][单片机基础][A]

140.串行口控制串行口工作方式选择位是（  ）。
A.RI
B.REN
C.SM1	
D.SM2
参考信息：[0143-03252201-d7214903][单项选择题][中][单片机基础][C]

141.串行口控制多机通讯允许位是（  ）。
A.SM0	
B.SM2
C.TB8
D.RI
参考信息：[0144-03252301-616dd1c6][单项选择题][难][单片机基础][B]

142.串行口控制允许接收位是（  ）。
A.SM0	
B.SM1	
C.TB8
D.REN
参考信息：[0145-03252201-82d3d392][单项选择题][中][单片机基础][D]

143.串行口控制发送数据的第8位是（  ）。
A.SM0	
B.SM1
C.TB8
D.REN
参考信息：[0146-03252201-396436d7][单项选择题][中][单片机基础][C]

144.串行口控制接收数据的第8位是（  ）。
A.SM0
B.RI
C.RB8
D.REN
参考信息：[0147-03252301-e896f488][单项选择题][难][单片机基础][C]

145.串行口的发送中断标志位是（  ）。
A.TI
B.SM1
C.RI
D.REN
参考信息：[0148-03252101-5f484fe8][单项选择题][易][单片机基础][A]

146.串行口的接收中断标志位是（  ）。
A.SM0
B.RI
C.RB8	
D.TI
参考信息：[0149-03252101-d8073581][单项选择题][易][单片机基础][B]

147.当定时器0的计数器计数溢出时，（  ）位置1。
A.TF0
B.TF1
C.SM0	
D.SM1
参考信息：[0150-03252101-b3bdf57a][单项选择题][易][单片机基础][A]

148.当定时器1的计数器计数溢出时，（  ）位置1。
A.TF0	
B.TF1
C.SM0	
D.SM1
参考信息：[0151-03252101-8bd0197c][单项选择题][易][单片机基础][B]

149.启动定时器0时，应将（  ）位置1。
A.TF0	
B.TR0	
C.SM0	
D.SM1
参考信息：[0152-03252101-70060007][单项选择题][易][单片机基础][B]

150.启动定时器1时，应将（  ）位置1。
A.TF1	
B.TR1
C.SM0
D.SM1
参考信息：[0153-03252101-cf884a29][单项选择题][易][单片机基础][B]

151.当外中断0产生时，（  ）位置1。
A.TF0	
B.TR0
C.SM0	
D.IE0
参考信息：[0154-03252101-1cf68c1b][单项选择题][易][单片机基础][D]

152.当外中断1产生时，（  ）位置1。
A.IE1
B.TR1
C.SM1
D.TF1
参考信息：[0155-03252101-74c0a915][单项选择题][易][单片机基础][A]

153.C51中，外部中断1中断号（  ）。
A.0
B.1
C.2
D.3
参考信息：[0156-03252201-ea9cc751][单项选择题][中][单片机基础][C]

154.C51中，外部中断0中断号（  ）。
A.0
B.1	
C.2
D.3
参考信息：[0157-03252101-043b7d07][单项选择题][易][单片机基础][A]

155.C51中，定时器1中断号（  ）。
A.0
B.1
C.2
D.3
参考信息：[0158-03252101-3d2757b3][单项选择题][易][单片机基础][D]

156.C51中，定时器0中断号（  ）。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考信息：[0159-03252101-218fd42b][单项选择题][易][单片机基础][A]

157.C51中，串行口中断号（  ）。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考信息：[0160-03252101-afea38e5][单项选择题][易][单片机基础][D]

158.定时/计数器的4种工作方式由方式寄存器TMOD中的M1、M0来进行选择，8位重装计数器M1M0选择（  ）。
A.0
B.1
C.2
D.3
参考信息：[0161-03252201-c713f828][单项选择题][中][单片机基础][C]

159.定时/计数器的4种工作方式由方式寄存器TMOD中的M1、M0来进行选择，13位计数器M1M0选择（  ）。
A.0
B.1	
C.2	
D.3
参考信息：[0162-03252201-d7e14cd7][单项选择题][中][单片机基础][A]

160.定时/计数器的4种工作方式由方式寄存器TMOD中的M1、M0来进行选择，16位计数器M1M0选择（  ）。
A.0
B.1
C.2
D.3
参考信息：[0163-03252201-d3617198][单项选择题][中][单片机基础][B]

161.定时/计数器的4种工作方式由方式寄存器TMOD中的M1、M0来进行选择，定时器0：分成两个8位计数器M1M0选择（  ）。
A.0
B.1
C.2
D.3
参考信息：[0164-03252201-b9bf8c3c][单项选择题][中][单片机基础][D]

162.定时/计数器的4种工作方式由方式寄存器TMOD中的M1、M0来进行选择，M1M0选择（  ）时，定时器1停止计数。
A.0
B.1
C.2
D.3
参考信息：[0165-03252201-613307c8][单项选择题][中][单片机基础][D]

163.AT89S52地址总线最多有（  ）根。
A.4
B.8
C.16
D.32
参考信息：[0166-03252201-174776fb][单项选择题][中][单片机基础][C]

164.AT89S52单片机共有（  ）个8位并行双向I/O口。
A.4	
B.8
C.16
D.32
参考信息：[0167-03252101-dd9a26bc][单项选择题][易][单片机基础][A]

165.AT89S52单片机I/O口共占用（  ）根引脚线。
A.4	
B.8
C.16
D.32
参考信息：[0168-03252101-2af1a993][单项选择题][易][单片机基础][D]

166.若不使用AT89S52片内程序存储器，引脚/EA必须接（  ）。
A.必须接地 
B.必须接+5V电源
C.可悬空 
D.接上拉电阻
参考信息：[0169-03252101-98d04292][单项选择题][易][单片机基础][A]

167.AT89S52单片机共有（  ）个定时器。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考信息：[0170-03252101-68361183][单项选择题][易][单片机基础][C]

168.定时器0有（  ）工作方式。
A.1	
B.2
C.3
D.4
参考信息：[0171-03252201-f4f80426][单项选择题][中][单片机基础][D]

169.8051内部数据存储器RAM共有（  ）个单元。
A.64
B.128
C.256	
D.512
参考信息：[0172-03252201-81434719][单项选择题][中][单片机基础][C]

170.8051内部数据存储器RAM分为低端（  ）个单元。
A.64	
B.128
C.256	
D.512
参考信息：[0173-03252201-d8f674a4][单项选择题][中][单片机基础][B]

171.8051内部数据存储器RAM高端（  ）个单元。
A.64	
B.128
C.256
D.512
参考信息：[0174-03252201-b3f3061c][单项选择题][中][单片机基础][B]

172.当8051外接晶振频率为24M时，一个机器周期为（  ）。
A.0.1 uS
B.0.2 uS
C.0.5 uS
D.1 uS
参考信息：[0175-03252201-6ec18923][单项选择题][中][单片机基础][C]

173.按执行时间，哪个不是8051的指令周期（  ）。
A.单	
B.双
C.三
D.四
参考信息：[0176-03252101-b10ce5e1][单项选择题][易][单片机基础][C]

174.一个机器周期包括（  ）个振荡周期。
A.4	
B.8
C.12
D.16
参考信息：[0177-03252201-68699f74][单项选择题][中][单片机基础][C]

175.一个机器周期包括具体分为（  ）个状态周期。
A.12	
B.4
C.6
D.8
参考信息：[0178-03252201-6e979119][单项选择题][中][单片机基础][C]

176.8051在定时器工作方式0下，如果系统晶振频率为3MHz，则基本定时时间最大值为（  ）uS。
A.4096	
B.8192	
C.16384
D.32768
参考信息：[0179-03252301-002e2652][单项选择题][难][单片机基础][D]

177.51单片机有（  ）个中断源。
A.2
B.3
C.4
D.5
参考信息：[0180-03252201-46f717b7][单项选择题][中][单片机基础][D]

178.51单片机有（  ）个中断优先级。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考信息：[0181-03252201-9e696194][单项选择题][中][单片机基础][B]

179.中断优先级由软件填写特殊功能寄存器（  ）来决定。
A.IP	
B.PC
C.IE
D.SBUF
参考信息：[0182-03252201-58d80808][单项选择题][中][单片机基础][A]

180.51单片机中，T0中断服务程序入口地址为（  ）。
A.0003H
B.000BH
C.0013H
D.001BH
参考信息：[0183-03252301-dd59c647][单项选择题][难][单片机基础][B]

181.外部中断0请求标志位是（  ）。
A.IE0
B.EA
C.EA
D.RI
参考信息：[0184-03252201-7d186c81][单项选择题][中][单片机基础][A]

182.外部中断1请求标志位是（  ）。
A.EA	
B.IE1
C.IE
D.TI
参考信息：[0185-03252201-40ebe6e8][单项选择题][中][单片机基础][B]

183.51单片机正常工作后，ALE信号有效时，表示从（  ）口稳定地送出了低八位地址。
A.P3
B.P2
C.P1
D.P0
参考信息：[0186-03252201-0b32450f][单项选择题][中][单片机基础][D]

184.AT89S52的P0口作为输出端口时，每位能驱动（  ）个TTL负载。
A.2
B.4
C.8
D.16
参考信息：[0187-03252101-4ce345a8][单项选择题][易][单片机基础][C]

185.MCS-51系统中，当/PSEN信号有效时，表示CPU要从（  ）存储器读取信息。
A.外部程序
B.内部程序
C.外部数据
D.内部数据
参考信息：[0188-03252201-334a0707][单项选择题][中][单片机基础][A]

186.8052内部程序存储器（ROM）有（  ）K。
A.2	
B.4	
C.8
D.16
参考信息：[0189-03252301-e6cd276c][单项选择题][难][单片机基础][C]

187.8052内部程序存储器（ROM）地址范围为（  ）。
A.1FFH~2FFH
B.0~0FFH
C.0~2FFH
D.0~1FFH
参考信息：[0190-03252201-ef4791c2][单项选择题][中][单片机基础][D]

188.扩展32K字节的8位数据存储器实现读写操作至少需要单片机（  ）条地址线。
A.12
B.13
C.14
D.15
参考信息：[0191-03252201-e24b3046][单项选择题][中][单片机基础][D]

189.扩展数据存储器实现读写操作，除了/WR、/RD外，还需要（  ）等控制线。
A.T0
B.T1
C.ALE	
D.INT0
参考信息：[0192-03252301-12e796c5][单项选择题][难][单片机基础][C]

190.扩展数据存储器实现读写操作，除了/WR、/RD外，还需要（  ）等控制线。
A.T0
B./CS
C.T1
D.INT0
参考信息：[0193-03252301-086a17bb][单项选择题][难][单片机基础][B]

191.51单片机仅通过P0和P2端口及ALE和读写线，最大可扩展片外RAM（  ）KB。
A.32
B.64
C.128
D.256
参考信息：[0194-03252301-87cd8de6][单项选择题][难][单片机基础][C]

192.当采用串行口连接数码管笔段显示电路时，串行口工作在方式（  ）。
A.0
B.1
C.2
D.3
参考信息：[0195-03252301-2fc9202d][单项选择题][难][单片机基础][A]

193.8051有（  ）组通用寄存器（R0～R7）用于存放操作数和中间结果。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考信息：[0196-03252101-6cb865fa][单项选择题][易][单片机基础][D]

194.DPTR为数据指针，是（  ）位的寄存器，用于存放数据的地址。
A.2
B.4
C.8
D.16
参考信息：[0198-03252201-96fb086e][单项选择题][中][单片机基础][D]

195.DPTR为数据指针可寻址（  ）K。
A.32
B.64
C.128
D.256
参考信息：[0199-03252201-ac90987e][单项选择题][中][单片机基础][B]

196.地址码长度为二进制12位时，其寻址范围是（  ）。
A.0~2FFFH
B.0~0FFFH
C.0~1FFFH
D.0~00FFH
参考信息：[0200-03252201-3d2818d0][单项选择题][中][单片机基础][B]

197.按照数据传送方式，串行通信分为（  ）种方式。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考信息：[0201-03252201-b625b0a4][单项选择题][中][单片机基础][B]

198.当采用串行口连接LED显示时，串行口工作在方式（  ）。
A.0
B.1
C.2
D.3
参考信息：[0202-03252301-c120202b][单项选择题][难][单片机基础][A]

199.用串行口扩展并行口时，串行口工作方式应选为方式（  ）。
A.0
B.1
C.2
D.3
参考信息：[0203-03252201-74011ce6][单项选择题][中][单片机基础][A]

200.51单片机，堆栈指针寄存器在系统复位后其初始值为（  ）。
A.5
B.6
C.7
D.8
参考信息：[0204-03252101-42a7f9ae][单项选择题][易][单片机基础][C]

201.数据进栈时SP的值（  ）。
A.自动加1
B.自动减1	
C.清零
D.不变
参考信息：[0205-03252201-dc24be43][单项选择题][中][单片机基础][A]

202.数据出栈时SP的值（  ）。
A.自动加1
B.自动减1
C.清零
D.不变
参考信息：[0206-03252201-a517c8d5][单项选择题][中][单片机基础][B]

203.若MCS-51的异步通讯接口按方式3传送，已知其每分钟传送3600字符，则其波特率为（  ）。
A.300
B.330
C.600
D.660
参考信息：[0207-03252301-704f5302][单项选择题][难][单片机基础][D]

204.若MCS-51的异步通讯接口按方式1传送，已知其每分钟传送3600字符，则其波特率为（  ）。
A.300
B.330	
C.600	
D.660
参考信息：[0208-03252301-018c524d][单项选择题][难][单片机基础][C]

205.定时器T1用作波特率发生器时最常选用工作方式是（  ）。
A.13位计数器
B.16位计数器
C.自动重装载
D.两个独立的8位计数器
参考信息：[0209-03252201-d565ebf1][单项选择题][中][单片机基础][C]

206.51单片机定时器定时时间主要取决于（  ）。
A.工作模式
B.系统时钟
C.工作模式和系统时钟
D.ABC全不是
参考信息：[0210-03252201-f6880670][单项选择题][中][单片机基础][C]

207.51单片机中,T1作为计数用,当有一脉冲从引脚P3.5（T1）输入时,TL0的内容将（  ）。
A.加1
B.减1
C.清零
D.不变
参考信息：[0211-03252201-5469d2b2][单项选择题][中][单片机基础][D]

208.某51单片机中,T1作为计数用,当有一脉冲从引脚P3.5（T1）输入时,TL1的内容将（  ）。
A.加1
B.减1	
C.清零
D.不变
参考信息：[0212-03252201-ea1908e1][单项选择题][中][单片机基础][A]

209.51单片机中，如希望CPU能响应外中断1和串行口的中断，而不响应其他中断，其IE寄存器的内容应为（  ）H。（请用十六进制数表示）。
A.94
B.95
C.96
D.84
参考信息：[0213-03252301-da9d098f][单项选择题][难][单片机基础][A]

210.51单片机晶振11.059M，波特率为19200bps，应置位SMOD，定时器1的初值是（  ）。
A.0FCH	
B.0FDH	
C.0FEH	
D.0FFH
参考信息：[0214-03252301-24b6d6b7][单项选择题][难][单片机基础][B]

211.51单片机晶振11.059M，波特率为9.6K，应清零SMOD，定时器1的初值是（  ）。
A.0FCH	
B.0FDH	
C.0FEH	
D.0FFH
参考信息：[0215-03252301-884b6860][单项选择题][难][单片机基础][B]

212.51单片机晶振11.059M，波特率为2.4K，应清零SMOD，定时器1的初值是（  ）。
A.0F1H	
B.0F2H	
C.0F3H	
D.0F4H
参考信息：[0216-03252301-c87dffee][单项选择题][难][单片机基础][D]

213.51单片机晶振11.059M，波特率为1.2K，应清零SMOD，定时器1的初值是（  ）。
A.0E7H	
B.0E8H	
C.0E9H	
D.0EAH
参考信息：[0217-03252301-1c4eb12b][单项选择题][难][单片机基础][B]

214.51单片机晶振12M，10mS定时的初值是（  ）。
A.0D8F1H
B.0D8F0H
C.0D8E0H
D.0D8F2H
参考信息：[0218-03252301-53262949][单项选择题][难][单片机基础][B]

215.51单片机晶振12M，50mS秒定时的初值是（  ）。
A.3CB0H
B.3CB1H
C.3CC0H
D.3CA9H
参考信息：[0219-03252301-b04add7e][单项选择题][难][单片机基础][A]

216.51单片机晶振11.059M，10mS定时的初值是（  ）。
A.0DC01H
B.0DC10H
C.0DC00H
D.0DC02H
参考信息：[0220-03252301-8077abea][单项选择题][难][单片机基础][C]

217.51单片机晶振11.059M，50mS秒定时的初值是（  ）。
A.4C01H
B.4BFE0H
C.4C00H
D.4C10H
参考信息：[0221-03252301-ccb0e5df][单项选择题][难][单片机基础][D]

218.51单片机使用12MHz晶振，产生523Hz的音频信号，定时器定时脉冲数是（  ）。
A.239
B.478
C.956
D.1912
参考信息：[0222-03252301-7ee1e8c2][单项选择题][难][单片机基础][C]

219.要访问单片机片外RAM，它的指令操作码助记符应是（  ）。
A.MOV
B.MOVX	
C.MOVC	
D.以上都是
参考信息：[0223-03252101-8fd7afba][单项选择题][易][单片机基础][B]

220.要访问单片机程序空间ROM，它的指令操作码助记符应是（  ）。
A.MOV
B.MOVX	
C.MOVC	
D.以上都是
参考信息：[0224-03252101-3a4c9281][单项选择题][易][单片机基础][C]

221.我们学习的51单片机的位数是（  ）。
A.16位
B.8位
C.4位
D.32位
参考信息：[0225-03252101-c79dfd39][单项选择题][易][单片机基础][B]

222.进位标志在（  ）中。
A.累加器
B.算术逻辑单元
C.程序状态字
D.DPTR
参考信息：[0226-03252101-03ba0ed8][单项选择题][易][单片机基础][C]

223.在MOV R1,40H指令中，源操作数的寻址方式是（  ）。
A.立即寻址	
B.直接寻址
C.寄存器寻址
D.变址寻址
参考信息：[0227-03252101-fd76fc97][单项选择题][易][单片机基础][B]

224.在MOV DPTR,#1000H指令中，源操作数的寻址方式是（  ）。
A.立即寻址
B.直接寻址
C.寄存器寻址	
D.变址寻址
参考信息：[0228-03252101-526d9eff][单项选择题][易][单片机基础][A]

225.在MOV A,R0指令中，源操作数的寻址方式是（  ）。
A.立即寻址
B.直接寻址
C.寄存器寻址
D.变址寻址
参考信息：[0229-03252101-acf926dc][单项选择题][易][单片机基础][C]

226.在MOVC A,@A+DPTR指令中，源操作数的寻址方式是（  ）。
A.立即寻址
B.直接寻址
C.寄存器寻址
D.变址寻址
参考信息：[0230-03252101-defa3c03][单项选择题][易][单片机基础][D]

227.下列指令中不影响标志位CY的指令为（  ）。
A.ADD A，20H
B.CLR C
C.RRC A
D.INC A
参考信息：[0231-03252101-b43f03ba][单项选择题][易][单片机基础][D]

228.要把P0口高4位变0，低4位不变，应使用指令（  ）。
A.ORL  P0,#0FH	
B.ORL  P0,#0F0H
C.ANL  P0,#0F0H
D.ANL  P0,#0FH
参考信息：[0232-03252101-1a01c72d][单项选择题][易][单片机基础][D]

229.指令“CLR A”的运行结果是（  ）。
A.累加器A清0	
B.累加器A取反
C.累加器A加1	
D.累加器A减 
参考信息：[0233-03252101-df094ed1][单项选择题][易][单片机基础][A]

230.要把P0口高4位全变1，低4位不变，应使用指令（  ）。
A.ORL  P0,#0FH
B.ORL  P0,#0F0H
C.ANL  P0,#0F0H 
D.ANL  P0,#0FH
参考信息：[0234-03252301-06e16c16][单项选择题][难][单片机基础][B]

231.晶振为12MHz，要做一个定时时长为50ms的定时器，应该选择工作方式为（  ）。
A.方式0
B.方式1
C.方式2
D.方式3
参考信息：[0235-03252101-5bc8ec87][单项选择题][易][单片机基础][B]

232.51单片机当定时/计数器在工作方式1下，最大计数值M应为（  ）。
A.8192	
B.256	
C.16
D.65536
参考信息：[0236-03252101-7afbdead][单项选择题][易][单片机基础][D]

233.51单片机仅定时器T1用做定时方式时，采用工作方式1，软件启动，则工作方式控制字可能为（  ）。
A.0x01	
B.0x05	
C.0x10	
D.0x50
参考信息：[0237-03252301-9648ab0a][单项选择题][难][单片机基础][C]

234.51单片机中CPU关中断语句是（  ）。
A.EA=1
B.ES=1
C.EA=0
D.EX0=1
参考信息：[0238-03252101-aecc02eb][单项选择题][易][单片机基础][C]

235.执行返回指令时，返回的断点是（  ）。
A.调用指令的首地址
B.调用指令的末地址
C.调用指令下一条指令的首地址
D.返回指令的末地址
参考信息：[0239-03252101-e60cf49b][单项选择题][易][单片机基础][C]

236.MCS-51中，CPU正在处理定时器/计数器T1中断，若有同一优先级的外部中断/INT0又提出中断请求，则CPU（  ）。
A.转而响应外部中断/INT0
B.继续进行原来的中断
C.发生错误
D.不确定
参考信息：[0240-03252101-e649408d][单项选择题][易][单片机基础][A]

237.当IP为0，外部中断0发出中断请求后，以下条件肯定会中断响应的是（  ）。
A.ET0=1
B.EX0=1
C.IE=0xB1
D.IE=0x61
参考信息：[0241-03252101-713ffcf3][单项选择题][易][单片机基础][C]

238.以下51单片机的初始化编程中，（  ）语句将设定时器T1用做定时，采用工作方式1。
A.TMOD=0x01
B.TMOD=0x50
C.TMOD=0x10
D.TCON=0x02
参考信息：[0242-03252101-0aef20f3][单项选择题][易][单片机基础][C]

239.启动T0开始计数是使TCON的（  ）。
A.TF0位置1
B.TR0位置1
C.TR0位置0
D.TR1位置0
参考信息：[0243-03252101-ff0a5f59][单项选择题][易][单片机基础][B]

240.单片机的串行口，当工作在10位帧格式，起始位和停止位是（  ）。
A.0，0	
B.0，1	
C.1，0	
D.1，1
参考信息：[0244-03252201-31943c94][单项选择题][中][单片机基础][B]

241.51单片机中既可位寻址，又可字节寻址的内存单元地址是（  ）。
A.20H
B.30H
C.00H
D.70H
参考信息：[0245-03252201-a03d75e6][单项选择题][中][单片机基础][A]

242.对于外部中断0，若采用电平触发方式，则需要（  ）。
A.IT0=0
B.IT0=1
C.IE0=1
D.IE0=0
参考信息：[0246-03252301-eb428fb5][单项选择题][难][单片机基础][A]

243.外部中断0的中断入口地址为（  ）。
A.3
B.11
C.19
D.0
参考信息：[0247-03252101-a5a83299][单项选择题][易][单片机基础][A]

244.以下（  ）不是中断管理中的特殊功能位。
A.EX0
B.IT0
C.ET0	
D.EA
参考信息：[0248-03252101-907750ef][单项选择题][易][单片机基础][B]

245.串行口的中断入口地址为（  ）。
A.3
B.19
C.35
D.27
参考信息：[0249-03252101-8b9d6362][单项选择题][易][单片机基础][C]

246.8255芯片作为扩展口使用的时候，有（  ）个可编程口。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考信息：[0250-03252101-cfd673e1][单项选择题][易][单片机基础][C]

247.MCS—51中，一个机器周期由（  ）个时钟周期组成。
A.4
B.8
C.6
D.12
参考信息：[0251-03252101-76613f3c][单项选择题][易][单片机基础][D]

248.MCS—51系列单片机复位后其P1口的输出状态为（  ）。
A.00H	
B.0FFH	
C.0F0H	
D.不定
参考信息：[0252-03252101-2d0f1942][单项选择题][易][单片机基础][B]

249.在中断服务程序中，至少应有一条（  ）。
A.传送指令
B.转移指令
C.加法指令
D.中断返回指令
参考信息：[0253-03252201-abd4e18d][单项选择题][中][单片机基础][D]

250.执行返回指令时，返回的断点是（  ）。
A.调用指令的首地址
B.调用指令的末地址 
C.调用指令下一条指令的首地址
D.返回指令的末地址
参考信息：[0254-03252201-f64dacd4][单项选择题][中][单片机基础][C]

251.MCS-51中，CPU响应（  ）中断时，不会由CPU自动清除中断请求标志。
A.外部中断0
B.外部中断1
C.串行口中断
D.定时器/计数器T0溢出中断 
参考信息：[0255-03252201-b52f98db][单项选择题][中][单片机基础][C]

252.MCS-51中，若PT1=1;PX0=0;IE=0x89;CPU正在处理定时器/计数器T1中断，若有同一优先级的外部中断/INT0又提出中断请求，则CPU（  ）。
A.响应外部中断/INT0
B.继续进行原来的中断
C.发生错误
D.不确定
参考信息：[0256-03252301-1f99a3d9][单项选择题][难][单片机基础][B]

253.51单片机响应中断时，下列哪种操作不会自动发生（  ）。
A.保护现场
B.保护PC
C.找到中断入口
D.退出主程序
参考信息：[0257-03252102-2530638e][单项选择题][易][单片机基础][D]

254.51单片机内有（  ）定时器/计数器。
A.2个13位
B.2个16位
C.2个8位
D.1个13位，1个8位
参考信息：[0258-03252102-39231f0f][单项选择题][易][单片机基础][B]

255.执行返回指令RET，返回的地址来自（  ）。
A.ROM区
B.堆栈指针SP
C.堆栈栈顶
D.程序计数器PC
参考信息：[0259-03252202-18f103a9][单项选择题][中][单片机基础][C]

256.51单片机的CPU每取一个指令字节，立即使（  ）。
A.堆栈指针SP自动加1
B.数据指针DPTR自动加1
C.程序计数器PC自动加1	
D.累加器A自动加1
参考信息：[0260-03252202-5ac4699c][单项选择题][中][单片机基础][C]

257.51单片机全部使用外接ROM时，其引脚必须接地的是（  ）。
A.PSEN	
B.ALE	
C.RD	
D.EA
参考信息：[0261-03252102-6667a46e][单项选择题][易][单片机基础][D]

258.MCS-51上电复位后，SP的内容是（  ）。
A.00H
B.07H
C.60H	
D.70H
参考信息：[0262-03252202-86bcd749][单项选择题][中][单片机基础][B]

259.51单片机8031片内EPROM有（  ）。
A.0KB
B.4KB	
C.2KB
D.8KB
参考信息：[0263-03252202-a64f465c][单项选择题][中][单片机基础][A]

260.当89C51模拟SPI总线外扩E2PROM，至少需使用（  ）I/O口线。
A.2根
B.3根
C.4根	
D.5根
参考信息：[0264-03252302-1d5bd4f4][单项选择题][难][单片机基础][B]

261.若MCS—51中断源被编为同级，当它们同时申请中断时CPU首先响应（  ）。
A./INT0
B./INT1
C.T1
D.串行接口
参考信息：[0265-03252302-231aae19][单项选择题][难][单片机基础][A]

262.当MCS—51进行多机通信时，串行接口的工作方式应选择（  ）。
A.方式0
B.方式1
C.方式2
D.方式0或方式2
参考信息：[0266-03252302-024c3798][单项选择题][难][单片机基础][C]

263.一个机器周期包含几个振荡周期（  ）。
A.4个
B.8个
C.12个
D.16个
参考信息：[0267-03252102-775b2ec4][单项选择题][易][单片机基础][C]

264.当PSW的值为0FAH时，CPU选中的是哪一组工作寄存器组（  ）。
A.第0组
B.第1组
C.第2组
D.第3组
参考信息：[0268-03252302-8c237e5f][单项选择题][难][单片机基础][D]

265.位地址7AH具体处于片内RAM中什么位置（  ）。
A.2FH中D0位
B.2FH中D1位
C.2FH中D2位
D.2FH中1D位
参考信息：[0269-03252302-f3d4ec26][单项选择题][难][单片机基础][C]

266.用于控制定时器启停的寄存器是（  ）。
A.TMOD	
B.TCON	
C.T0
D.T1
参考信息：[0270-03252202-f2513354][单项选择题][中][单片机基础][B]

267.下列指令中，不能完成累加器清零的是（  ）。
A.MOV A，#00H	
B.XRL A，#00H
C.CLR A
D.ANL A，#00H
参考信息：[0271-03252302-6b20509c][单项选择题][难][单片机基础][B]

268.51单片机的复位信号是（  ）有效。
A.高电平
B.低电平
C.脉冲	
D.下降沿
参考信息：[0272-03252102-c8d135fb][单项选择题][易][单片机基础][A]

269.若51单片机使用晶振频率为6MHz时，其复位持续时间应该超过（  ）。
A.2μs
B.4μs
C.8μs	
D.1ms
参考信息：[0273-03252202-1a577617][单项选择题][中][单片机基础][B]

270.定时器/计数器工作方式1是（  ）结构。
A.8位计数
B.2个8位计数
C.13位计数
D.16位计数
参考信息：[0274-03252102-dc869d89][单项选择题][易][单片机基础][D]

271.设51单片机晶振频率为12MHz，Ti作计数器使用时，其最高的输入计数频率应为（  ）。
A.2MHz	
B.1MHz	
C.500KHz
D.250KHz
参考信息：[0275-03252302-7d0ee231][单项选择题][难][单片机基础][C]

272.串行口的控制寄存器SCON中，REN的作用是（  ）。
A.接收中断请求标志位
B.发送中断请求标志位
C.串行口允许接收位	
D.地址/数据位
参考信息：[0276-03252202-d232d6aa][单项选择题][中][单片机基础][C]

273.当系统的晶振频率为24MHz时，其机器周期是（  ）。
A.0.5μs
B.2μs	
C.1μs	
D.4μs
参考信息：[0277-03252102-4e5652c2][单项选择题][易][单片机基础][A]

274.开机复位后，并行口I/O各寄存器的状态是（  ）。
A.随机数
B.维持原有内容	
C.00H
D.0FFH
参考信息：[0278-03252102-b6cd9435][单项选择题][易][单片机基础][D]

275.位地址1EH具体处于片内RAM中什么位置（  ）。
A.23H中D6位
B.23H中D5位
C.03H中D6位
D.03H中D5位
参考信息：[0279-03252202-f71d5e6e][单项选择题][中][单片机基础][A]

276.要访问片外数据存储器应采用什么寻址方式（  ）。
A.寄存器寻址
B.直接寻址
C.变址寻址
D.寄存器间接寻址
参考信息：[0280-03252202-0f494d79][单项选择题][中][单片机基础][D]

277.用于控制定时器操作模式及工作方式的寄存器是（  ）。
A.TCON	
B.TMOD	
C.CT0
D.T1
参考信息：[0281-03252102-2162943e][单项选择题][易][单片机基础][B]

278.MCS-51的特殊功能寄存器所能采用的寻址方式是（  ）。
A.直接寻址
B.立即寻址
C.寄存器寻址
D.寄存器间接寻址
参考信息：[0282-03252202-6ab984fd][单项选择题][中][单片机基础][A]

279.指令“JC 10H”属于哪一类寻址方式（  ）。
A.位寻址
B.立即寻址	
C.寄存器寻址
D.相对寻址
参考信息：[0283-03252202-5885cb62][单项选择题][中][单片机基础][D]

280.MCS51复位后，下面哪一个寄存器的值是错误的（  ）。
A.B=00H
B.SP=00H
C.ACC=00H
D.PSW=00H
参考信息：[0284-03252202-568c95cb][单项选择题][中][单片机基础][B]

281.设定时器T0工作于模式2定时，软件启动，定时器T1工作于模式1计数，软件启动，则TMOD的值为（  ）。
A.25H
B.A5H	
C.5AH
D.52H
参考信息：[0285-03252302-3b856ae0][单项选择题][难][单片机基础][A]

282.外部中断1的中断矢量地址是（  ）。
A.0003H
B.000BH
C.0013H
D.001BH
参考信息：[0286-03252202-6ce40e65][单项选择题][中][单片机基础][C]

283.指令寄存器的功能是（  ）。
A.存放指令地址		
B.存放当前正在执行的指令
C.存放指令与操作数	
D.存放指令地址及操作数
参考信息：[0287-03252202-a0fa6190][单项选择题][中][单片机基础][A]

284.51单片机的串行口是（  ）。
A.单工
B.全双工
C.半双工
D.并行口
参考信息：[0288-03252202-697e3b55][单项选择题][中][单片机基础][B]

285.仿真器的作用是（  ）。
A.调试用户设计的软件	
B.调试用户设计的硬件
C.调试用户设计的硬件和软件
D.只能做各种模拟实验
参考信息：[0289-03252303-b12eb902][单项选择题][难][考核台应用][A]

286.在YL-236考核台上，单片机控制智能物料搬运装置应用时，除主机模块、电源模块外，必须用的模块还有（  ）。
A.8255扩展模块	
B.继电器模块
C.显示模块
D.按键模块
参考信息：[0290-03252203-1ecaecf4][单项选择题][中][考核台应用][B]

287.在YL-236考核台上，单片机控制智能物料搬运装置应用时，除主机模块、电源模块外，必须用的模块还有（  ）。
A.8255扩展模块	
B.AD、DA模块	
C.传感器模块
D.按键模块
参考信息：[0291-03252203-364fc0cb][单项选择题][中][考核台应用][C]

288.字符液晶读操作时E信号（  ）有效。
A.高电平
B.低电平
C.上升沿
D.下降沿
参考信息：[0292-03252303-4a6382ae][单项选择题][难][考核台应用][D]

289.字符液晶写操作时E信号（  ）有效。
A.高电平
B.低电平
C.上升沿
D.下降沿
参考信息：[0293-03252303-dcebac62][单项选择题][难][考核台应用][A]

290.字符液晶读操作时RS为（  ）表示数据操作。
A.高电平
B.低电平
C.上升沿
D.下降沿
参考信息：[0294-03252303-d7e5c250][单项选择题][难][考核台应用][A]

291.字符液晶读操作时RS为（  ）表示指令操作。
A.高电平
B.低电平
C.上升沿
D.下降沿
参考信息：[0295-03252303-b11665f2][单项选择题][难][考核台应用][B]

292.YL236考核台显示模块中的LCD1602字符液晶，单个字符对应显示点阵大小是（  ）。
A.4×6	
B.5×8	
C.4×8	
D.5×10
参考信息：[0296-03252103-3e571e03][单项选择题][易][考核台应用][B]

293.YL236考核台显示模块中的LCD12864点阵液晶的RS信号为（  ）表示指令操作。
A.高电平
B.低电平
C.上升沿
D.下降沿
参考信息：[0297-03252103-a9b017c1][单项选择题][易][考核台应用][B]

294.（  ）不属于直流电机。
A.异步感应电动机	
B.并励电动机
C.步进电动机
D.无刷电动机
参考信息：[0298-03252303-97088853][单项选择题][难][考核台应用][A]

295.（  ）不属于直流电机。
A.无刷电动机
B.并励电动机
C.步进电动机
D.同步电动机
参考信息：[0299-03252303-ef203038][单项选择题][难][考核台应用][D]

296.（  ）不属于直流电机。
A.永磁式有刷电动机
B.无铁芯电动机
C.串励电动机
D.超声波电动机
参考信息：[0300-03252303-ba1591b8][单项选择题][难][考核台应用][A]

297.最确切的说法是：直流电动机就是（  ）的旋转电机。
A.电能转成热能
B.电能转成机械能
C.热能转成电能
D.机械能转成电能
参考信息：[0301-03252103-c082ff29][单项选择题][易][考核台应用][B]

298.（  ）不是永磁式有刷直流电动机的组成部分。
A.绝缘子
B.定子	
C.转子	
D.电刷
参考信息：[0302-03252303-d0a2a8df][单项选择题][难][考核台应用][A]

299.YL236考核台交、直流电机控制模块所用的交流电机是（  ）。
A.同步交流电机
B.异步交流电机
C.超声波电机
D.步进电机
参考信息：[0303-03252303-e24fd251][单项选择题][难][考核台应用][A]

300.步进电机可以通过控制（  ）来控制角位移量，从而达到准确定位的目的。
A.电压	
B.脉冲频率	
C.脉冲宽度
D.脉冲个数
参考信息：[0304-03252103-b99760f7][单项选择题][易][考核台应用][D]

301.步进电机可以通过控制（  ）来控制电机转动的速度和加速度，从而达到调速的目的。
A.电压
B.脉冲频率	
C.脉冲宽度
D.脉冲个数
参考信息：[0305-03252103-56c66d2e][单项选择题][易][考核台应用][B]

302.不是步进电机类型（  ）。
A.永磁式
B.反应式
C.混合式
D.同步式
参考信息：[0306-03252303-cee66170][单项选择题][难][考核台应用][D]

303.每接收到（  ）个CP脉冲，步进电机转动1个步距角。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考信息：[0307-03252103-b1a277ba][单项选择题][易][考核台应用][A]

304.YL236实训考核装置中步进电机模块采用的是（  ）相步进电机。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考信息：[0308-03252303-b2f167da][单项选择题][难][考核台应用][B]

305.YL236实训考核装置中步进电机模块采用的是（  ）步进电机。
A.异步
B.永磁式
C.同步	
D.绕线式
参考信息：[0309-03252303-3a36e392][单项选择题][难][考核台应用][B]

306.YL236考核台步进电机模块，步进脉冲信号CP的脉冲宽度一般不小于（  ）。
A.1uS
B.2uS	
C.5uS
D.10uS
参考信息：[0310-03252303-75898a28][单项选择题][难][考核台应用][C]

307.LCM12864液晶显示器与CPU接口采用8位并行数据总线和（  ）根控制线。
A.2
B.4
C.6
D.8
参考信息：[0311-03252303-0462e1c9][单项选择题][难][考核台应用][C]

308.LCM12864液晶显示器,RW=0时，指令寄存器在（  ）状态下写入。
A.DI=0，E下降沿
B.DI=0，E上升沿
C.DI=1，E下降沿
D.DI=1，E上升沿
参考信息：[0312-03252203-c6875f98][单项选择题][中][考核台应用][A]

309.LCM12864液晶显示器,RW=0时，数据寄存器在（  ）状态下写入。
A.DI=0，E下降沿
B.DI=0，E上升沿
C.DI=1，E下降沿
D.DI=1，E上升沿
参考信息：[0313-03252203-ff580ff0][单项选择题][中][考核台应用][C]

310.LCM12864液晶显示器,RW=1时，指令寄存器在（  ）状态下读出。
A.DI=0，E下降沿
B.DI=0，E高电平
C.DI=1，E下降沿
D.DI=1，E高电平
参考信息：[0314-03252203-89eab4e7][单项选择题][中][考核台应用][B]

311.LCM12864液晶显示器,RW=1时，数据寄存器在（  ）状态下读出。
A.DI=0，E下降沿
B.DI=0，E高电平
C.DI=1，E下降沿
D.DI=1，E高电平
参考信息：[0315-03252203-4d2720ee][单项选择题][中][考核台应用][D]

312.LCM12864液晶显示器背光电压是（  ）V。
A.3
B.4
C.5
D.6
参考信息：[0316-03252103-a38d128d][单项选择题][易][考核台应用][C]

313.LCM12864液晶显示器开命令格式：RW，DI，DB7~DB0（  ）。
A.0 0 00111110	
B.0 0 00111111
C.0 1 00111110	
D.0 1 00111111
参考信息：[0317-03252103-8977aea8][单项选择题][易][考核台应用][B]

314.LCM12864液晶显示器关命令格式：RW，DI，DB7~DB0（  ）。
A.0 0 00111110	
B.0 0 00111111
C.0 1 00111110	
D.0 1 00111111
参考信息：[0318-03252103-dd84ad52][单项选择题][易][考核台应用][A]

315.LCM12864液晶显示器改变对比度的驱动电压调节接口是（  ）。
A.V0
B.VEE	
C.VSS
D.VDD
参考信息：[0319-03252303-92963b85][单项选择题][难][考核台应用][A]

316.LCM12864液晶显示器写左半屏数据时，控制线DI、RW、CS1、CS2是（  ）。
A.1010
B.1100	
C.1101
D.1011
参考信息：[0320-03252203-b80b8683][单项选择题][中][考核台应用][A]

317.LCM12864液晶显示器写右半屏数据时，控制线DI、RW、CS1、CS2是（  ）。
A.1010
B.1100
C.1001
D.1011
参考信息：[0321-03252203-e2d19809][单项选择题][中][考核台应用][C]

318.LCM12864液晶显示器列地址是0-（  ）。
A.15
B.31
C.63
D.127
参考信息：[0322-03252203-3cde7653][单项选择题][中][考核台应用][C]

319.LCM12864液晶显示器显示起始行可设置的范围是0-（  ）。
A.15
B.31
C.63
D.127
参考信息：[0323-03252103-22bc835d][单项选择题][易][考核台应用][C]

320.LCM12864液晶显示器显示页地址可设置的范围是0-（  ）。
A.3
B.4
C.6
D.7
参考信息：[0324-03252203-9d70348a][单项选择题][中][考核台应用][D]

321.LCM12864液晶显示器忙标志是（  ）。
A.DI
B.RST
C.OFF
D.BF
参考信息：[0325-03252203-4065658c][单项选择题][中][考核台应用][D]

322.步进电机拨盘开关（  ）位设定步距细分度。
A.123
B.234
C.345
D.456
参考信息：[0326-03252303-2be8826e][单项选择题][难][考核台应用][A]

323.步进电机拨码开关设定步距细分度为2，应为（  ）。
A.000
B.001
C.010
D.011
参考信息：[0327-03252303-677b53d4][单项选择题][难][考核台应用][A]

324.步进电机拨码开关设定步距细分度为2，步距角（  ）度。
A.0.1125
B.0.225
C.0.45
D.0.9
参考信息：[0328-03252303-5dda32bc][单项选择题][难][考核台应用][A]

325.步进电机拨码开关设定步距细分度，如果要求细分度为8，设置成（  ）。
A.000
B.001
C.010
D.011
参考信息：[0329-03252303-1a44d046][单项选择题][难][考核台应用][C]

326.步进电机拨码开关设定步距细分度为8，步距角（  ）度。
A.0.1125
B.0.225
C.0.45
D.0.9
参考信息：[0330-03252303-0b72eaaa][单项选择题][难][考核台应用][B]

327.步进电机拨盘开关（  ）位设定电机相电流。
A.456
B.567
C.678
D.789
参考信息：[0331-03252303-9b3242d4][单项选择题][难][考核台应用][C]

328.步进电机拨盘开关设置成（  ）时，相电流为1.0A。
A.000
B.001
C.010
D.011
参考信息：[0332-03252303-bbc9b7ef][单项选择题][难][考核台应用][B]

329.步进电机拨盘开关设置成（  ）时，相电流为2.0A。
A.100	
B.101	
C.110
D.111
参考信息：[0333-03252303-be252648][单项选择题][难][考核台应用][B]

330.步进电机方向控制信号是（  ）。
A.CP
B.DIR
C.FREE
D.VCC
参考信息：[0334-03252103-e384ab2d][单项选择题][易][考核台应用][B]

331.步进电机脉冲信号是（  ）。
A.CP
B.DIR
C.FREE	
D.VCC
参考信息：[0335-03252103-803a2a10][单项选择题][易][考核台应用][A]

332.步进电机控制端脱机信号是（  ）。
A.CP
B.DIR	
C.FREE	
D.VCC
参考信息：[0336-03252103-542cd6dc][单项选择题][易][考核台应用][C]

333.步进电机脉冲信号电流要大于（  ）mA。
A.2
B.3
C.4
D.5
参考信息：[0337-03252303-4cab42e3][单项选择题][难][考核台应用][D]

334.金属检测传感器的工作电压是（  ）。
A.5
B.8
C.10
D.12
参考信息：[0338-03252303-8368c802][单项选择题][难][考核台应用][D]

335.驱动继电器的ULN2003最多可以驱动（  ）路继电器。
A.6
B.7
C.8
D.9
参考信息：[0339-03252303-874e4d98][单项选择题][难][考核台应用][B]

336.驱动继电器的ULN2003每路驱动电流最多到（  ）mA。
A.200
B.300
C.400
D.500
参考信息：[0340-03252303-7a2a3015][单项选择题][难][考核台应用][D]

337.驱动继电器的ULN2003最高工作电压（  ）V。
A.20
B.30
C.40
D.50
参考信息：[0341-03252303-818996ff][单项选择题][难][考核台应用][D]

338.1206液晶显示器背光电压是（  ）V。
A.3
B.4
C.5
D.6
参考信息：[0342-03252103-2d3394ea][单项选择题][易][考核台应用][C]

339.1206液晶显示器与CPU接口采用8位并行数据总线和（  ）根控制线。
A.2
B.3
C.4
D.5
参考信息：[0343-03252303-f0c45d23][单项选择题][难][考核台应用][B]

340.1206液晶显示器指令寄存器在（  ）状态下写入。
A.RS=0，E下降沿
B.RS=1，E下降沿
C.RS=0，E=1	
D.RS=1，E=1
参考信息：[0344-03252203-860851e9][单项选择题][中][考核台应用][B]

341.1206液晶显示器数据寄存器在（  ）状态下写入。
A.RS=0，E下降沿
B.RS=1，E下降沿
C.RS=0，E=1
D.RS=1，E=1
参考信息：[0345-03252203-037f17e7][单项选择题][中][考核台应用][A]

342.LCM12864液晶显示器改变对比度的驱动电压调节接口是（  ）。
A.V0
B.VEE
C.VSS	
D.VDD
参考信息：[0346-03252303-8072b04a][单项选择题][难][考核台应用][A]

343.YL263中，1206液晶显示器设置8位数据、2行显示、5×10点阵命令是（  ）。
A.2CH
B.3CH	
C.38H	
D.28H
参考信息：[0347-03252303-fd6e7247][单项选择题][难][考核台应用][B]

344.YL263中，1206液晶显示器模式设置字中（  ）位用于设置数据宽度。
A.DL
B.N
C.F
D.BF
参考信息：[0348-03252303-24d02414][单项选择题][难][考核台应用][A]

345.YL263中，1206液晶显示器模式设置字中（  ）位用于设置显示字符点阵。
A.DL
B.N
C.F
D.BF
参考信息：[0349-03252303-0cca8f00][单项选择题][难][考核台应用][C]

346.YL263中，1206液晶显示器模式设置字中（  ）位用于显示行数。
A.DL
B.N
C.F
D.BF
参考信息：[0350-03252303-65699fbc][单项选择题][难][考核台应用][B]

347.YL263中，1206液晶显示器在单行显示方式下地址范围是（  ）。
A.0-4FH
B.0-27H
C.40-67H
D.B+C
参考信息：[0351-03252303-aa92bddf][单项选择题][难][考核台应用][A]

348.YL263中，1206液晶显示器在二行显示方式下地址范围是（  ）。
A.0-4FH
B.0-27H
C.40-67H
D.B+C
参考信息：[0352-03252303-4fc60519][单项选择题][难][考核台应用][D]

349.YL263中，1206液晶显示器清屏命令字（  ）。
A.00H
B.01H
C.10H
D.11H
参考信息：[0353-03252203-a8567399][单项选择题][中][考核台应用][B]

350.点阵LED要消除视觉残留最低的扫描频率是（  ）帧。
A.10
B.20
C.25
D.50
参考信息：[0354-03252303-8a647df2][单项选择题][难][考核台应用][D]

351.智能物料搬运装置中，机械手到达各工位是通过（  ）来判断的。
A.光敏传感器
B.继电器
C.轻触限位开关
D.接近传感器
参考信息：[0355-03252203-f596f00a][单项选择题][中][考核台应用][C]

352.继电器的输出触点通常有3个。以下不正确的是（  ）。
A.NO
B.NL
C.NC
D.COM
参考信息：[0356-03252203-3b7ec248][单项选择题][中][考核台应用][B]

353.如果要求设置A口为输入，B口为输出，C口高四位为输入，低4位为输出，8255控制寄存器应设置为（  ）。
A.0xB8	
B.0xB3	
C.0x98	
D.0x83
参考信息：[0357-03252303-2a413064][单项选择题][难][考核台应用][C]

354.单片8255中，可供配置的输入输出管脚共有（  ）个。
A.3
B.4
C.8
D.24
参考信息：[0358-03252103-8096b170][单项选择题][易][考核台应用][D]

355.8255端口A、B均工作在方式0的输入方式时，端口C可作为（  ）。
A.两个4位I/O端口或一个8位I/O端口	
B.状态端口
C.部分引脚作端口A、端口B的联络信号	
D.全部作联络信号
参考信息：[0359-03252203-fa4cbc0a][单项选择题][中][考核台应用][A]

356.YL236模块中的LCD1602字符液晶的接口中V0提供的是（  ）。
A.输出电压
B.驱动电压
C.参考电压
D.背光电压
参考信息：[0360-03252203-e10ab9b8][单项选择题][中][考核台应用][B]

357.动态扫描驱动8个LED，以下给出的每一位的点亮时间间隔为（  ）最合理。
A.2.5us
B.20us	
C.2.5ms
D.20ms
参考信息：[0361-03252203-b2df4f2f][单项选择题][中][考核台应用][C]

358.步进脉冲信号CP的脉冲宽度一般不小于（  ）。
A.1us
B.5us	
C.10us	
D.15us
参考信息：[0362-03252103-b8ad582e][单项选择题][易][考核台应用][B]

359.为防止按键按住不放而产生多次键处理，其防范的方法是（  ）。
A.当判断键按下时，系统处理一次后退出
B.当判断键按下后，系统等待键释放后再处理
C.当判断键按下后不做处理，等待键释放再处理
D.当判断键按下后，系统判断键释放确认一次按键成功，若一直没释放，则判断是否超时并退出
参考信息：[0363-03252203-36f25534][单项选择题][中][考核台应用][D]

360.用两个继电器控制直流电机正反转方法是（  ）。
A.用两个继电器分别控制	
B.用继电器构成H桥电路控制
C.用模块来控制
D.没法控制
参考信息：[0364-03252203-8ffa8c94][单项选择题][中][考核台应用][B]

361.存储容量为8KB的8位RAM芯片，需要几根地址线（  ）。
A.8根	
B.10根	
C.13根	
D.16根
参考信息：[0365-03252303-5df1ea9a][单项选择题][难][考核台应用][C]

362.8031单片机外接程序ROM时，使用（  ）引脚来选通ROM芯片实现程序读取。
A.ALE
B.PSEN	
C.EA
D.WR
参考信息：[0366-03252203-57b2f79c][单项选择题][中][考核台应用][B]

363.存储容量为16KB的EPROM芯片，需要（  ）根地址线。
A.0
B.10
C.14
D.16
参考信息：[0367-03252203-9492f70e][单项选择题][中][考核台应用][C]

364.51单片机所用的电源是（  ）。
A.±15V
B.＋15V
C.＋5V
D.±5V
参考信息：[0368-03252103-cde772c9][单项选择题][易][考核台应用][C]

365.使用89C51，且/EA=1时，可以并行外扩的E2PROM最大实际空间为（  ）。
A.64K
B.60K
C.58K
D.56K
参考信息：[0369-03252303-3d0ef1fd][单项选择题][难][考核台应用][B]

366.某一芯片地址线有14根，数据线有8根，则其最大存储容量为（  ）。
A.2KB
B.4KB	
C.8KB
D.16KB
参考信息：[0370-03252303-bfd34a40][单项选择题][难][考核台应用][D]

367.万利ME-52HU仿真器在运用仿真系统调试程序时，观察函数内部指令的执行结果，通常采用（  ）调试方法。
A.单步调试(F8)	
B.跟踪调试（F7）
C.快速运行到光标处调试（F4）
D.断点调试（F2）
参考信息：[0371-03252303-550703f0][单项选择题][难][考核台应用][B]

368.C51编译器最多可支持（  ）个中断。
A.12
B.22
C.32
D.42
参考信息：[0372-03252304-4f888d0a][单项选择题][难][程序设计][C]

369.常用的中断函数定义语法如下：
void  函数名（  ）     interrupt  n
其中n为中断类型号，对于C51编译器而言，n取值范围（  ）。
A.0～4	
B.0～21
C.0～31
D.0～41
参考信息：[0373-03252304-e214949f][单项选择题][难][程序设计][C]

370.使用单片机开发系统调试C程序时，首先应新建文件，该文件的扩展名是（  ）。
A.c
B.hex
C.bin
D.asm
参考信息：[0374-03252104-a3c6e883][单项选择题][易][程序设计][A]

371.表示串行口数据传输速度的指标是（  ）。
A.USART
B.UART
C.字符帧
D.波特率
参考信息：[0375-03252104-c3f295f5][单项选择题][易][程序设计][D]

372.单片机能够直接运行的程序是（  ）。
A.汇编源程序
B.C语言源程序
C.高级语言程序
D.机器语言源程序
参考信息：[0376-03252104-590ac876][单项选择题][易][程序设计][D]

373.下面叙述不正确的是（  ）。
A.一个C源程序可以由一个或多个函数组成
B.一个C源程序必须包含一个函数main()
C.在C程序中，注释说明只能位于一条语句的后面
D.C程序的基本组成单位是函数
参考信息：[0377-03252104-52a48e6b][单项选择题][易][程序设计][C]

374.C程序总是从（  ）开始执行的。
A.第一个函数
B.主程序
C.子程序
D.主过程
参考信息：[0378-03252304-b00aac36][单项选择题][难][程序设计][A]

375.最基本的C语言语句是（  ）。
A.赋值语句
B.表达式语句
C.循环语句
D.复合语句
参考信息：[0379-03252304-2b5dfabb][单项选择题][难][程序设计][B]

376.在C51程序中常常把（  ）作为循环体，用于消耗CPU时间，产生延时效果。
A.赋值语句
B.表达式语句
C.循环语句
D.空语句
参考信息：[0380-03252304-4ebff72a][单项选择题][难][程序设计][D]

377.在C51语言的if语句中，用做判断的表达式为（  ）。
A.关系表达式
B.逻辑表达式
C.算术表达式
D.任意表达式
参考信息：[0381-03252304-588ef9ac][单项选择题][难][程序设计][D]

378.在C51语言中，当do-while语句中的条件为（  ）时，结束循环。
A.0
B.false
C.ture	
D.非0
参考信息：[0382-03252304-ed92218b][单项选择题][难][程序设计][A]

379.下面的while循环执行了（  ）次空语句。
A.无限次
B.0次
C.1次
D.2次
参考信息：[0383-03252304-fc10c6bd][单项选择题][难][程序设计][A]

380.以下描述正确的是（  ）。
A.continue语句的作用是结束整个循环的执行
B.只能在循环体内和switch语句体内使用break语句
C.在循环体内使用break语句或continue语句的作用相同
D.以上三种描述都不正确
参考信息：[0384-03252304-cf47ae02][单项选择题][难][程序设计][B]

381.在C51的数据类型中，unsigned char型的数据长度和值域为（  ）。
A.单字节，-128~127
B.双字节，-32768~+32767
C.单字节，0~255
D.双字节，0~65535
参考信息：[0385-03252104-5a171707][单项选择题][易][程序设计][C]

382.下面是对一维数组s的初始化，其中不正确的是（  ）。
A.char s[5]={"abc"};
B.char s[5]={'a','b','c'};
C.char s[5]="";
D.char s[5]="abcdef";
参考信息：[0386-03252304-c84a94a3][单项选择题][难][程序设计][D]

383.对两个数组a和b进行如下初始化：
char a[ ]="ABCDEF";
char b[ ]={'a’,’b’,’c’,’d’,’e’,’f’};
则以下叙述正确的是（  ）。
A.a和b数组完全相同	
B.a和b长度相同
C.a和b中都存放字符串	
D.a数组比b数组长度长
参考信息：[0387-03252304-4ef7bccc][单项选择题][难][程序设计][D]

384.用C51编程访问51单片机的并行I/O端口时，不允许的寻址方式是（  ）。
A.位
B.字节	
C.半字节
D.位和字节
参考信息：[0388-03252304-6bab7d38][单项选择题][难][程序设计][C]

385.C51中定义一个可位寻址的变量FLAG访问P3口的P3.1引脚的方法是（  ）。
A.bit FLAG=P3^1
B.FLAG=P3^1
C.sbit FLAG=P3^1
D.FLAG=P3.1
参考信息：[0389-03252104-ce6b508a][单项选择题][易][程序设计][C]

386.C51扩充的数据类型（  ）用来访问51单片机内部的所有特殊功能寄存器。
A.sfr
B.data	
C.bit	
D.word
参考信息：[0390-03252304-e8d081f7][单项选择题][难][程序设计][A]

387.以下程序结构，属于结构化程序设计基本结构的是（  ）。
A.顺序结构
B.查询结构
C.跳转结构
D.中断结构
参考信息：[0391-03252304-62726d1f][单项选择题][难][程序设计][A]

388.以下程序结构，属于结构化程序设计基本结构的是（  ）。
A.跳转结构
B.查询结构
C.选择结构
D.中断结构
参考信息：[0392-03252304-c6e1f5ab][单项选择题][难][程序设计][C]

389.以下程序结构，属于结构化程序设计基本结构的是（  ）。
A.中断结构
B.查询结构
C.跳转结构
D.循环结构
参考信息：[0393-03252304-766da053][单项选择题][难][程序设计][D]

390.表达式语句由（  ）组成。
A.表达式加上分号“,”
B.表达式
C.表达式加上分号“;” 	
D.表达式加上句号“。”
参考信息：[0394-03252104-dd0df1b6][单项选择题][易][程序设计][C]

391.一般用在单一条件或分支数目较少的场合，最好采用（  ）语句。
A.while
B.if
C.switch 
D.for
参考信息：[0395-03252204-b056ac03][单项选择题][中][程序设计][B]

392.如果编写超过3个以上分支的程序，最好用多分支选择的（  ）语句。
A.switch
B.if
C.while 
D.for
参考信息：[0396-03252204-684613c2][单项选择题][中][程序设计][A]

393.在C51语言中，当先判断条件再决定做不做循环体的语句为（  ）。
A.do
B.while
C.do while
D.if
参考信息：[0397-03252204-f4138370][单项选择题][中][程序设计][B]

394.在C51语言中，先做循环体再判断条件是否成立语句为（  ）。
A.do while
B.for
C.while
D.if
参考信息：[0398-03252204-e9fb8fd5][单项选择题][中][程序设计][A]

395.下面的while循环将执行（  ）次空语句。
i=3;
while（i!=0）。
A.1
B.10
C.100
D.无限次
参考信息：[0399-03252304-73c52478][单项选择题][难][程序设计][D]

396.下面的延时函数delay()执行了（  ）次空语句。
void  delay（void）
{
int  i;
for（i=0;i<1000;i++）;
}

A.1
B.999
C.1001
D.1000
参考信息：[0400-03252204-ab49706e][单项选择题][中][程序设计][D]

397.在C程序设计中，（  ）类型数据经常用于处理ASICII字符或用于处理小于等于255的无符号整型数。
A.unsigned char
B.unsigned word
C.unsigned long
D.unsigned int
参考信息：[0401-03252104-6d8c0e75][单项选择题][易][程序设计][A]

398.C51中的字符串总是以（  ）作为串的结束符，通常用字符组来存放。
A.”\0”
B.’\0’
C.”\n”
D.’\n’
参考信息：[0402-03252204-569a37bf][单项选择题][中][程序设计][B]

399.在以下的数组定义中，关键“code”是为了把tab数组存储在（  ）。
unsigned char code b []={‘A’，‘B’，‘C’，‘D’};
A.程序存储器ROM中
B.程序存储器RAM中
C.数据存储器ROM中
D.数据存储器ROM中 
参考信息：[0403-03252304-0a2301b1][单项选择题][难][程序设计][A]

400.以下叙述正确的是：（  ）。
A.C语言的源程序不必通过编译就可以直接运行。
B.C语言中的每条可执行语句最终都将被转换成二进制的机器指令
C.C语言源程序经编译形成的二进制代码可以直接运行。
D.C语言中的函数不可以单独进行编译。
参考信息：[0404-03252204-f185d44e][单项选择题][中][程序设计][B]

401.一个算法应该具有“确定性”等5个特性，下面对另外4个特性的描述中错误的是（  ）。
A.有0个或多个输入
B.有0个或多个输出
C.有穷性
D.可行性
参考信息：[0405-03252304-5f538de8][单项选择题][难][程序设计][B]

402.以下叙述中正确的是（  ）。
A.C语言比其它语言高级
B.C语言可以不用编译就能被计算机识别执行
C.C语言以接近英语国家的自然语言和数学语言作为语言表达式
D.C语言的出现，具有其它语言的一切优点
参考信息：[0406-03252204-12cbd0b5][单项选择题][中][程序设计][C]

403.C语言中用于结构化程序设计的3种基本结构是（  ）结构。
A.顺序、选择和循环
B.if、switch和break
C.for、while和do-while
D.if、for和contine
参考信息：[0407-03252304-d595f97b][单项选择题][难][程序设计][A]

404.一个C语言的执行是从（  ）。
A.本程序的主函数开始,到本程序的主函数结束
B.本程序的第一个函数开始,到本程序的最后一个函数结束
C.本程序的主函数开始,到本程序的最后一个函数结束
D.本程序的第一个函数开始,到本程序的主函数结束
参考信息：[0408-03252204-88337e5a][单项选择题][中][程序设计][A]

405.以下叙述正确的是（  ）。
A.在C程序中,主函数必须位于程序的最前面
B.在C程序中,一行只能写一条语句
C.C程序的基本结构是程序行
D.C语句是完成某种程序功能的最小单位
参考信息：[0409-03252204-8b81444c][单项选择题][中][程序设计][D]

406.以16位PC机为例，在C语言中,五种基本数据类型存储空间长度的排列顺序是（  ）。
A.char<int<long int<=float<double
B.char=int<long int<=float<double
C.char<int<long int=float=double
D.char=int=long int<=float<double
参考信息：[0410-03252204-db859568][单项选择题][中][程序设计][A]

407.在C语言的变量类型说明中,int,char,float等类型的长度是（  ）。
A.固定的
B.由用户自己定义的
C.任意的
D.与机器字长有关的
参考信息：[0411-03252204-dcf130fa][单项选择题][中][程序设计][A]

408.不合法的字符常量是（  ）。
A.’\t’
B.”A”
C.’a’
D.’\x32’
参考信息：[0412-03252304-32433901][单项选择题][难][程序设计][B]

409.合法的字符常量是（  ）。
A.’\084’
B.’\84’
C.’ab’	
D.’\x43’
参考信息：[0413-03252304-fed12e24][单项选择题][难][程序设计][D]

410.是C语言提供的合法的数据类型关键字（  ）。
A.Float
B.signed
C.integer
D.Char
参考信息：[0414-03252204-46265069][单项选择题][中][程序设计][B]

411.在以下各组标识符中，合法的标识符是（  ）。
A.B01	  	table_1	  	0_t	  	k%
B.Fast_  	void	  	pbl	  	<book>
C.xy_  		longdouble  	*p    	CHAR
D.sj	  	Int	  		_xy	  	w_y23
参考信息：[0415-03252304-5f557cf2][单项选择题][难][程序设计][D]

412.属于合法的C语言长整型常量的是（  ）。
A.5876273
B.0
C.2E10
D.(long)5876273
参考信息：[0416-03252304-ba053392][单项选择题][难][程序设计][A]

413.下面选项中，不是合法整型常量的是（  ）。
A.160
B.－0xcdg	
C.－01	
D.－0x48a
参考信息：[0417-03252304-0a349011][单项选择题][难][程序设计][B]

414.判断int  x = 0xaffbc；x的结果是（  ）。
A.赋值非法
B.溢出
C.为affb
D.为ffbc
参考信息：[0418-03252304-e7ed8595][单项选择题][难][程序设计][D]

415.下面选项中，均是合法浮点数的是（  ）。
A.＋1e＋1   5e－9.4   03e2	
B.－.60   12e－4   －8e5
C.123e   1.2e－.4   ＋2e－1
D.－e3   .8e－4   5.e－0
参考信息：[0419-03252304-6f780f35][单项选择题][难][程序设计][C]

416.在C语言中，要求参加运算的数必须是整数的运算符是（  ）。
A./
B.*
C.%
D.=
参考信息：[0420-03252304-834acf3c][单项选择题][难][程序设计][C]

417.在C语言中，字符型数据在内存中以（  ）形式存放。
A.原码	
B.BCD码10
C.反码
D.ASCII码
参考信息：[0421-03252304-4191c2fe][单项选择题][难][程序设计][D]

418.下列语句中，符合语法的赋值语句是（  ）。
A.a＝7＋b＋c＝a+7
B.a＝7＋b＋＋＝a＋7
C.a=(7＋b，b＋＋，a＋7)
D.a＝7＋b，c＝a＋7
参考信息：[0422-03252304-548cd896][单项选择题][难][程序设计][D]

419.是非法的C语言转义字符（  ）。
A.’\b’
B.’\0xf’
C.’\037’
D.’\’’
参考信息：[0423-03252304-e11746c6][单项选择题][难][程序设计][D]

420.对于语句：f=(3.0,4.0,5.0),(2.0,1.0,0.0);的判断中（  ）是正确的。
A.语法错误	
B.f为5.0
C.f为0.0
D.f为2.0
参考信息：[0424-03252304-ebf3a7c6][单项选择题][难][程序设计][B]

421.与代数式(x*y)/(u*v) 不等价的C语言表达式是（  ）。
A.x*y/u*v
B.x*y/u/v
C.x*y/(u*v)
D.x/(u*v)*y
参考信息：[0425-03252304-45ddecd1][单项选择题][难][程序设计][A]

422.在C语言中，数字029是一个（  ）。
A.八进制数
B.十六进制数
C.十进制数
D.非法数
参考信息：[0426-03252304-c489aef0][单项选择题][难][程序设计][A]

423.C语言中整型数－8在内存中的二进制存储形式为（  ）。
A.1111111111111000
B.100000000001000
C.000000000001000	
D.1111111111110111
参考信息：[0427-03252304-b0ddb083][单项选择题][难][程序设计][A]

424.对于char cx=’\039’;语句，正确的是（  ）。
A.不合法
B.cx的ASCII值是33
C.cx的值为四个字符
D.cx的值为三个字符
参考信息：[0428-03252204-faf4a2a0][单项选择题][中][程序设计][A]

425.若int k=7,x=12;则能使值为3的表达式是（  ）。
A.x%=(k%=5)
B.x%=(k－k%5)
C.x%=k－k%5
D.(x%=k)－(k%=5)
参考信息：[0429-03252304-0ad61a53][单项选择题][难][程序设计][D]

426.为了计算s=10!（即10的阶乘），则s变量应定义为（  ）。
A.int
B.unsigned	
C.long int
D.以上三种类型均可
参考信息：[0430-03252304-9ea7bb01][单项选择题][难][程序设计][C]

427.以下所列的C语言常量中，错误的是（  ）。
A.0xFF	
B.1.2e0.5
C.2L
D.’\72’
参考信息：[0431-03252304-62ab2b20][单项选择题][难][程序设计][B]

428.假定x和y为double型，则表达式x=2，y=x+3/2的值是（  ）。
A.3.500000
B.3
C.2.000000
D.3.000000
参考信息：[0432-03252304-32a8f449][单项选择题][难][程序设计][D]

429.设变量n为float型，m为int类型，则以下能实现将n中的数值保留小数点后两位，第三位进行四舍五入运算的表达式是（  ）。
A.n=(n*100+0.5)/100.0	
B.m=n*100+0.5,n=m/100.0
C.n=n*100+0.5/100.0
D.n=(n/100+0.5)*100.0
参考信息：[0433-03252304-0f0edb4b][单项选择题][难][程序设计][B]

430.以下合法的赋值语句是（  ）。
A.x=y=100
B.d――
C.x+y
D.c=int(a+b)
参考信息：[0434-03252204-01b856fa][单项选择题][中][程序设计][A]

431.以下选项中不属于C语言的类型是（  ）。
A.signed short int
B.unsigned long int
C.unsigned int	
D.long short
参考信息：[0435-03252204-bd8cbca2][单项选择题][中][程序设计][D]

432.设以下变量均为int类型，则值不等于7的表达式是（  ）。
A.(x=y=6,x+y,x+1)
B.(x=y=6,x+y,y+1)
C.(x=6,x+1,y=6,x+y)
D.(y=6,y+1,x=y,x+1)
参考信息：[0436-03252304-f66d1011][单项选择题][难][程序设计][C]

433.在16位C编译系统上，若定义long a;，则能给a赋40000的正确语句是（  ）。
A.a=20000+20000
B.a=4000*10
C.30000＋10000	
D.a=4000L*10L
参考信息：[0437-03252304-46d29900][单项选择题][难][程序设计][D]

434.四组常数中,均是正确的八进制数或十六进制数的一组是（  ）。
A.016	 	0xbf	 	018
B.0abc	 	017		 	0xa
C.010	 	-0x11		 0x16
D.0A12	 	7FF			 -123
参考信息：[0438-03252204-6883e12a][单项选择题][中][程序设计][C]

435.四组常数中,均是合法整型常量的一组是（  ）。
A.160	  	0xffff  	011
B.-0xcdf  	01a		  	0xe
C.-01	  	986,012		  0668
D.-0x48a  	2e5	  		0x
参考信息：[0439-03252204-f7190edd][单项选择题][中][程序设计][A]

436.设有说明:char w; int x; float y; double z; 则表达式w*x+z-y值的数据类型是（  ） 。
A.float
B.char	
C.int	
D.double
参考信息：[0440-03252304-bfb3a6a9][单项选择题][难][程序设计][D]

437.有定义:int a=7; float x=2.5, y=4.7; 则表达式x+a%3*(int)(x+y)%2/4的值是（  ）。
A.2.500000
B.2.7500000
C.3.500000
D.0.000000
参考信息：[0441-03252304-6e144ea2][单项选择题][难][程序设计][A]

438.已知字母"A"的ASCII码为十进制的65,下面程序输出正确的是（）。
main()
{
char ch1, ch2;
ch1='A'+'5'-'3';
ch2='A'+'6'-'3';
printf("%d, %c\n", ch1, ch2);
}

A.67, D
B.B, C	
C.不确定的值
D.C, D
参考信息：[0442-03252304-32a9ee32][单项选择题][难][程序设计][A]

439.在C语言中,下面合法的长整型数是（  ）。
A.0L
B.62710
C.0.054838743	
D.2.1869e10
参考信息：[0443-03252304-cccd55e3][单项选择题][难][程序设计][A]

440.若有说明语句:char c='\101'; 则变量c是（  ）。
A.包含一个字符
B.包含两个字符
C.包含三个字符	
D.说明不合法
参考信息：[0444-03252204-648d5f05][单项选择题][中][程序设计][A]

441.设变量a是整型,f是实型,i是双精度型,则表达式10+'a'+i*f的数据类型是（  ）。
A.int型
B.float型
C.double型
D.不确定
参考信息：[0445-03252204-f4568cd8][单项选择题][中][程序设计][C]

442.C语言中的变量名只能由字母,数字和下划线三种字符组成,且第一个字符是（  ）。
A.必须为字母	
B.必须为下划线
C.必须为字母或下划线	
D.可以是字母,数字或下划线中的任意一种
参考信息：[0446-03252204-3677a914][单项选择题][中][程序设计][C]

443.若有定义int a=12,n=5,则表达式a%=(n%2)运算后,a的值是（  ）。
A.0
B.1
C.12
D.6
参考信息：[0447-03252304-9bfb75cd][单项选择题][难][程序设计][A]

444.以下叙述中不正确的是（  ）。
A.空字符串(即两个双引号连写)只占一个存储单元
B.字符型常量可以放在字符型变量中
C.字符型常量可以放在字符串变量中
D.字符型常量可以与整数混合运算,而字符串常量不可以
参考信息：[0448-03252104-f3670501][单项选择题][易][程序设计][C]

445.C语言中,要求运算量必须是整型的运算符是（  ）。
A.+
B./
C.%
D.*
参考信息：[0449-03252104-2749a092][单项选择题][易][程序设计][C]

446.表达式5!=3的值是（  ）。
A.T
B.非零值
C.0
D.1
参考信息：[0450-03252104-3a0b853b][单项选择题][易][程序设计][D]

447.设a=1,b=2,c=3,d=4,则表达式（a<b?a:c）<d?a:d的值是（  ）。
A.3
B.2
C.1
D.0
参考信息：[0451-03252204-9d0b584f][单项选择题][中][程序设计][C]

448.若希望当A的值为奇数时,表达式的值为"真",A的值为偶数时,表达式的值为"假",则下面不能满足要求的表达式是（  ）。
A.A%2==1
B.!(A%2==0)
C.!(A%2)
D.A%2
参考信息：[0452-03252204-69ca874e][单项选择题][中][程序设计][C]

449.a,b均为整数,且b!=0,则表达式a/b*b+a%b的值是（  ）。
A.a
B.b
C.a被b除的整数部分
D.a被b除的商的整数部分
参考信息：[0453-03252204-ec4fd0bd][单项选择题][中][程序设计][A]

450.为表示关系x>y>z,应使用的C语言表达式是（  ）。
A.(x>y)&&(y>z)	
B.(x>y)AND(y>z)
C.x>y>z
D.(x>y)&(y>z)
参考信息：[0454-03252104-a031066d][单项选择题][易][程序设计][A]

451.设有以下语句:int x=10;x+=3+x%(-3),则x的值是（  ）。
A.14
B.15
C.11
D.12
参考信息：[0455-03252304-f3c788d9][单项选择题][难][程序设计][A]

452.设x为int型变量,则执行语句x=10和x+=x-=x-x后,x的值为（  ）。
A.10
B.20
C.40
D.30
参考信息：[0456-03252204-395f683f][单项选择题][中][程序设计][B]

453.设x,y,z,s均为int型变量,且初值均为1,则执行语句s=++x||++y&&++z后,则s的值为（  ）。
A.不定值
B.2
C.1
D.0
参考信息：[0457-03252304-d872464e][单项选择题][难][程序设计][C]

454.以下程序的输出结果是（  ）。
main()
{
int a=12, b=12;
printf("%d,%d\n",--a,b++);
}
A.12,12
B.12,13
C.11,12
D.11,13
参考信息：[0458-03252104-1c5b5d25][单项选择题][易][程序设计][D]

455.若有代数式(3ae)/(bc),则下面不正确的C语言表达式是（  ）。
A.a/b/c*e*3
B.3*a*e/b/c
C.3*a*e/b*c
D.a*e/c/b*3
参考信息：[0459-03252304-0c3d2c82][单项选择题][难][程序设计][C]

456.已知x=0x43,ch='A',y=0,则表达式(x>=y&&ch<'B'&&!y)的值是（  ）。
A.0
B.语法错
C.1
D."假"
参考信息：[0460-03252104-7a702458][单项选择题][易][程序设计][C]

457.若已定义x和y是整型变量,x=2;,则表达式y=2.75+x/2的值是（  ）。
A.5.5
B.5
C.3
D.4.0
参考信息：[0461-03252104-f19edd81][单项选择题][易][程序设计][C]

458.循环语句“for(int i=0;i<n;i++)cout<<i*i<<’’;”中循环体执行的次数为（  ）。
A.1
B.n-1
C.n
D.n+1
参考信息：[0462-03252204-58ef0f33][单项选择题][中][程序设计][C]

459.在下面循环语句中内层循环体S语句的执行总次数为（  ）。
for(int i=0; i<n; i++)
for(int j=i; j<n; j++)
S;
A.n*n	
B.(n+1)/2
C.n(n-1)/2
D.n(n+1)/2
参考信息：[0463-03252304-21afe392][单项选择题][难][程序设计][D]

460.在下面循环语句中循环体执行的次数为（  ）。
int i=0,s=0;
while(s<20)
{
i++;s+=i;
}
A.4
B.5
C.6
D.7
参考信息：[0464-03252204-ad187a1d][单项选择题][中][程序设计][C]

461.C语言的程序一行写不下时，可以（  ）。
A.用逗号换行	
B.用分号换行
C.在空格处自动换行	
D.用回车符换行
参考信息：[0465-03252104-b2350405][单项选择题][易][程序设计][C]

462.函数putchar()可以向终端输出一个（  ）。
A.整型变量表达式值
B.实型变量值
C.字符串
D.字符或字符型变量值
参考信息：[0466-03252104-aa66ca4e][单项选择题][易][程序设计][D]

463.执行下列程序片段时输出结果是（  ）。
A.65535
B.－1	
C.－32767
D.1
参考信息：[0467-03252204-a315f5f9][单项选择题][中][程序设计][B]

464.执行下列程序片段时输出结果是（  ）。
float x=-1023.012;
printf(“\n%8.3f,”,x);
printf(“%10.3f”,x);
A.1023.012,-1023.012
B.-1023.012,-1023.012
C.1023.012,-1023.012	
D.-1023.012,-1023.012
参考信息：[0468-03252304-2e908c44][单项选择题][难][程序设计][D]

465.对于下述语句，若将10赋给变量k1和k3，将20赋给变量k2和k4，则应按（  ）方式输入数据。
int k1,k2,k3,k4;
scanf(“%d%d”,&k1,&k2);
scanf(“%d,%d”,&k3,&k4);

A.102010,20↙	
B.10 20↙10 20↙
C.10,20↙10,20↙
D.10 20 10,20↙
参考信息：[0469-03252304-e0dee5d7][单项选择题][难][程序设计][D]

466.执行下列程序片段时输出结果是（  ）。
int x=13,y=5;
printf(“%d”,x%=(y=y/2));
A.3
B.2
C.1
D.0
参考信息：[0470-03252104-edcd9b84][单项选择题][易][程序设计][C]

467.下列程序的输出结果是（  ）。
main ( )
{ int x=023;
printf(“%d”,--x);
}

A.16
B.18
C.20
D.19
参考信息：[0471-03252204-13c87fb8][单项选择题][中][程序设计][B]

468.已有如下定义和输入语句，若要求a1,a2,c1,c2的值分别为10,20,A和B,当从第一列开始输入数据时，正确的输入方式是（  ）。
int a1,a2; char c1,c2;
scanf(“%d%d”,&a1,&a2);
scanf(“%c%c”,&c1,&c2);
A.1020AB↙
B.10 20 AB↙
C.1020 AB↙
D.10 20AB↙
参考信息：[0472-03252304-6814518b][单项选择题][难][程序设计][B]

469.已知i,j,k为int型变量，若从键盘输入：1,2,3<回车>，使i的值为1，j的值为2，k的值为3，以下选项中正确的输入语句是（  ）。
A.scanf(“%2d%2d%2d”,&i,&j,&k)
B.scanf(“%d_%d_%d”,&i,&j,&k)
C.scanf(“%d,%d,%d”,&i,&j,&k)
D.scanf(“i=%d,j=%d,k=%d”,&i,&j,&k)
参考信息：[0473-03252304-9ac89cee][单项选择题][难][程序设计][C]

470.若int x,y; double z;以下不合法的scanf函数调用语句是（  ）。
A.scanf(“%d%lx,%le”,&x,&y,&z)
B.scanf(“%2d*%d%lf”,&x,&y,&z)
C.scanf(“%x%*d%o”,&x,&y)
D.scanf(“%x%o%6.2f”,&x,&y,&z)
参考信息：[0474-03252304-b74b00c5][单项选择题][难][程序设计][D]

471.有输入语句：scanf(“a=%d,b=%d,c=%d”,&a,&b,&c);为使变量 a的值为1，b的值为3，c的值为2，则正确的数据输入方式是（  ）。
A.132↙
B.1,3,2↙
C.a=1 b=3 c=2↙
D.a=1,b=3,c=2↙
参考信息：[0475-03252304-09c369f6][单项选择题][难][程序设计][D]

472.逻辑运算符两侧运算对象的数据类型（  ）。
A.只能是0或1	
B.只能是0或非0正数
C.只能是整型或字符型数据
D.可以是任何类型的数据
参考信息：[0476-03252104-7a96a405][单项选择题][易][程序设计][D]

473.下列表达式中，不满足“当x的值为偶数时值为真，为奇数时值为假”的要求是（  ）。
A.x%2==0
B.!x%2!=0
C.!(x%2)
D.(x/2*2-x)==0
参考信息：[0477-03252204-d3cf03a0][单项选择题][中][程序设计][B]

474.以下程序片段结果是（  ）。
int x=2,y=3;
printf();
A.什么都不输出	
B.输出为：***x=2
C.输出为：###y=2
D.输出为：###y=3
参考信息：[0478-03252104-20d98890][单项选择题][易][程序设计][A]

475.能正确表示“当x的取值在[1,10]和[200,210]范围内为真，否则为假”的表达式是（  ）。
A.(x>=1) && (x<=10) && (x>=200) && (x<=210)
B.(x>=1) || (x<=10) || (x>=200) || (x<=210)
C.(x>=1) && (x<=10) || (x>=200) && (x<=210)
D.(x>=1) || (x<=10) && (x>=200) || (x<=210)
参考信息：[0479-03252204-f1431705][单项选择题][中][程序设计][C]

476.C语言对嵌套if语句的规定是：else总是与（  ）。
A.其之前最近的if配对	
B.第一个if配对
C.缩进位置相同的if配对	
D.其之前最近的且尚未配对的if配对
参考信息：[0480-03252204-b3879503][单项选择题][中][程序设计][D]

477.设：int a=1,b=2,c=3,d=4,m=2,n=2;执行(m=a>b) && (n=c>d)后n的值为（  ）。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考信息：[0481-03252204-e5e7cfe5][单项选择题][中][程序设计][B]

478.下面（  ）是错误的if语句（设int x,a,b;）。
A.if (a=b) x++;
B.if (a=<b) x++;
C.if (a-b) x++;
D.if ( x ) x++;
参考信息：[0482-03252104-47f076e5][单项选择题][易][程序设计][A]

479.对下述程序，（  ）是正确的判断。
main ( )
{ int x,y;
scanf(“%d,%d”,&x,&y);
if (x>y)
x=y;y=x;
else
x++;y++;
printf(“%d,%d”,x,y);
}

A.有语法错误，不能通过编译
B.若输入3和4，则输出4和5
C.若输入4和3，则输出3和4
D.若输入4和3，则输出4和5
参考信息：[0483-03252204-442e2bbf][单项选择题][中][程序设计][A]

480.下述程序的输出结果是（  ）。
main ( )
{
int a=0,b=0,c=0;
if (++a>0 || ++b>0)
++c;
printf(“%d,%d,%d”,a,b,c);
}

A.0,0,0
B.1,1,1
C.1,0,1
D.0,1,1
参考信息：[0484-03252104-23d2db1d][单项选择题][易][程序设计][B]

481.以下程序输出结果是（  ）。
main ( )
{ int x=1,y=0,a=0,b=0;
switch(x) {
case 1:switch (y) {
case 0: a++ ; break;
case 1: b++ ; break;
}
case 2:a++; b++; break;
case 3:a++; b++;
}
printf(“a=%d,b=%d”,a,b);
}

A.a=1,b=0
B.a=2,b=1
C.a=1,b=1
D.a=2,b=2
参考信息：[0485-03252104-54e8ba00][单项选择题][易][程序设计][B]

482.当a=1,b=3,c=5,d=4时，执行完下面一段程序后x的值是（  ）。
if (a<b)
if (c<d) x=1;
else
if (a<c)
if (b<d) x=2;
else x=3;
else x=6;
else x=7;

A.7
B.2
C.3
D.6
参考信息：[0486-03252304-b3460dde][单项选择题][难][程序设计][B]

483.在下面的条件语句中（其中S1和S2表示C语言语句），只有一个在功能上与其他三个语句不等价（  ）。
A.if (a) S1; else S2
B.if (a==0) S2; else S1
C.if (a!=0) S1; else S2
D.if (a==0) S1; else S2
参考信息：[0487-03252104-799c011a][单项选择题][易][程序设计][D]

484.若int i=10;执行下列程序后，变量i的正确结果是（  ）。
switch (i) {
case 9: i+=1 ;
case 10: i+=1 ;
case 11: i+=1 ;
default : i+=1 ;
}
A.10
B.11
C.12
D.13
参考信息：[0488-03252204-8e8bd5e1][单项选择题][中][程序设计][D]

485.若有定义：int a=3,b=2,c=1;并有表达式：①a%b,②a>b>c,③b&&c+1,④c+=1,则表达式值相等的是（  ）。
A.①和②
B.②和③
C.①和③
D.③和④
参考信息：[0489-03252204-91f054b2][单项选择题][中][程序设计][C]

486.下面程序段则下面描述中正确的是（  ）。
int k=2;
while (k=0) {printf(“%d”,k);k--;}
A.while循环执行2次
B.循环是无限循环
C.循环题语句一次也不执行
D.循环体语句执行一次
参考信息：[0490-03252204-ef2e74d3][单项选择题][中][程序设计][C]

487.以下程序段的循环次数是（  ）
for (i=2; i==0; )    printf(“%d” ,  i--) ;
A.无限次
B.0次
C.1次	
D.2次
参考信息：[0491-03252104-024ebff9][单项选择题][易][程序设计][B]

488.以下不是死循环的程序段是（  ）。
A． int i=100; 
while (1) {
i=i%100+1 ;
if (i>100) break ;
}
B．for ( ; ; )
C．int k=0;do { ++k; } while (k>=0); 
D．int s=36;while (s) ; --s ;
A.A
B.B
C.C
D.D
参考信息：[0492-03252204-dbabd922][单项选择题][中][程序设计][C]

489.下述程序段的运行结果是（  ）。
int a=1,b=2, c=3, t;
while (a<b<c) {t=a; a=b; b=t; c--;}
printf(“%d,%d,%d”,a,b,c);

A.1,2,0
B.2,1,0
C.1,2,1	
D.2,1,1
参考信息：[0493-03252304-23c04b53][单项选择题][难][程序设计][C]

490.下述语句执行后，变量k的值是（  ）。
int k=1;
while (k++<10);
A.10
B.11
C.9
D.无限循环，值不定
参考信息：[0494-03252204-dd60f4b8][单项选择题][中][程序设计][B]

491.下面for循环语句（  ）。
int i,k;
for (i=0, k=-1; k=1; i++, k++)
printf(“***”);
A.判断循环结束的条件非法
B.无限循环
C.只循环一次	
D.一次也不循环
参考信息：[0495-03252204-6be64a1f][单项选择题][中][程序设计][B]

492.语句while (!E); 括号中的表达式!E等价于（  ）。
A.E==0
B.E!=1	
C.E!=0	
D.E==1
参考信息：[0496-03252204-1065f6cf][单项选择题][中][程序设计][A]

493.设int i;下是死循环的程序段是（  ）。
A．for (i=1; ; ) {
if (i++%2==0) continue ;
if (i++%3==0) break ;
}
B．i=0;
do { if (i<0) break ; } while (++i) ;
C．for (i=1 ; ;)  if (++i<10) continue ;
D． i=10000;  while (i--);
A.A
B.B
C.C
D.D
参考信息：[0497-03252204-3eb43918][单项选择题][中][程序设计][C]

494.执行语句for (i=1;i++<4;) ; 后变量i的值是（  ）。
A.3
B.4
C.5
D.不定
参考信息：[0498-03252204-3c7823ca][单项选择题][中][程序设计][C]

495.以下程序段是（  ）。
char x=-1;
do
    { x=x*x; }
while (!x);
A.是死循环	
B.循环执行2次
C.循环执行1次	
D.有语法错误
参考信息：[0499-03252204-0e91ec95][单项选择题][中][程序设计][C]

496.以下不是死循环的语句是（  ）。
A.for (y=9,x=1;x>++y;x=i++) i=x 
B.for ( ; ; x++=i )
C.while (1) { x++ ; }
D.for (i=10 ; ; i--) sum+=i ;
参考信息：[0500-03252204-2a932975][单项选择题][中][程序设计][A]

497.下面程序段的运行结果是（  ）。
x=y=0;
while (x<15) y++,x+=++y ;
printf(“%d,%d”,y,x);
A.20,7
B.6,12	
C.20,8	
D.8,20
参考信息：[0501-03252304-fd609ac8][单项选择题][难][程序设计][D]

498.以下for循环的执行次数是（  ）。
for (x=0,y=0; (y=123) && (x<4) ; x++) ;
A.无限循环
B.不确定
C.4次
D.3次
参考信息：[0502-03252104-31f034e4][单项选择题][易][程序设计][C]

499.将一个十进制数10002存到磁盘上，可以用ASCII码形式或者二进制形式存储，占用的字节数分别是（  ）。
A.2和2	
B.2和5
C.5和2	
D.5和5
参考信息：[0503-03252104-565d504b][单项选择题][易][程序设计][C]

500.在C语言中，引用数组元素时，其数组下标的数据类型允许是（  ）。
A.仅整型常量	
B.仅整型表达式
C.整型常量或整型表达式	
D.任何类型的表达式
参考信息：[0504-03252104-ee12bd6c][单项选择题][易][程序设计][C]

501.以下对一维整型数组a的正确说明是（  ）。
A．int a(10) ;
B．int n=10,a[n];
C．	int n;
scanf(“%d”,&n);
int a[n];
D．#define SIZE 10
int a[SIZE];
A.A
B.B
C.C
D.D
参考信息：[0505-03252204-3af31ae5][单项选择题][中][程序设计][D]

502.若有定义：int a[10]，则对数组a元素的正确引用是（  ）。
A.a[10]
B.a[3.5]
C.a(5)
D.a[10-10]
参考信息：[0506-03252104-97a3262b][单项选择题][易][程序设计][D]

503.以下能对一维数组a进行正确初始化的语句是（  ）。
A.int a[10]={0,0,0,0,0}
B.int a[10]={}
C.int a[ ] = {0}
D.int a[10]={10*1}
参考信息：[0507-03252204-93215726][单项选择题][中][程序设计][D]

504.若有定义：int a[3][4],则对数组a元素的正确引用是（  ）。
A.a[2][4]
B.a[1,3]
C.a(11)
D.a[10-10]
参考信息：[0508-03252204-fb8a01ae][单项选择题][中][程序设计][D]

505.以下能对二维数组a进行正确初始化的语句是（  ）。
A.int a[2][]={{1,0,1},{5,2,3}} 
B.int a[][3]={{1,2,3},{4,5,6}}
C.int a[2][4]={{1,2,3},{4,5},{6}} 
D.int a[][3]={{1,0,1},{},{1,1}} 
参考信息：[0509-03252204-40df31b3][单项选择题][中][程序设计][B]

506.以下不能对二维数组a进行正确初始化的语句是（  ）。
A.int a[2][3]={0} 
B.int a[][3]={{1,2},{0}}
C.int a[2][3]={{1,2},{3,4},{5,6}} 
D.int a[][3]={1,2,3,4,5,6} 
参考信息：[0510-03252203-886cde11][单项选择题][中][程序设计][C]

507.若有说明:int a[3][4]={0};则下面正确的叙述是（  ）。
A.只有元素a[0][0]可得到初值0
B.此说明语句不正确
C.数组a中各元素都可得到初值，但其值不一定为0
D.数组a中每个元素均可得到初值0
参考信息：[0511-03252103-affde347][单项选择题][易][程序设计][D]

508.若有说明：int a[][4]={0,0}；则下面不正确的叙述是（  ）。
A.数组a的每个元素都可得到初值0
B.二维数组a的第一维大小为1
C.因为二维数组a中初值个数除以第二维大小的值的商为0，故数组a的行数为1
D.只有元素a[0][0]和a[0][1]可得到初值0，其余元素均得不到初值0
参考信息：[0512-03252203-1b341a59][单项选择题][中][程序设计][D]

509.若二维数组a有m列，则计算任一元素a[i][j]在数组中偏移量的公式为（  ）。（设a[0][0]偏移量为0）。
A.i*m+j
B.j*m+i
C.i*m+j-1
D.i*m+j+1
参考信息：[0513-03252203-1ff44b38][单项选择题][中][程序设计][A]

510.若有说明：int a[][3]={1,2,3,4,5,6,7};则数组a第一维大小是（  ）。
A.2
B.3
C.4
D.无确定值
参考信息：[0514-03252203-12facb2d][单项选择题][中][程序设计][B]

511.以下不正确的定义语句是（  ）。
A.double x[5]={2.0,4.0,6.0,8.0,10.0}
B.int y[5]={0,1,3,5,7,9} 
C.char c1[ ]={’1’,’2’,’3’,’4’,’5’} 
D.char c2[ ]={’\x10’,’\xa’,’\x8’} 
参考信息：[0515-03252103-d009409c][单项选择题][易][程序设计][B]

512.下面程序段的输出结果是（  ）。
int k,a[3][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
for (k=0;k<3;k++) printf(“%d ”,a[k][2-k]);
A.3 5 7 
B.3 6 9 
C.1 5 9 
D.1 4 7 
参考信息：[0516-03252203-9f617587][单项选择题][中][程序设计][A]

513.下面程序段的输出结果是（  ）。
int k,a[3][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
for (k=0;k<3;k++) printf(“%d”,a[k][k]);
A.3 5 7
B.3 6 9
C.1 5 9
D.1 4 7
参考信息：[0517-03252203-a0574405][单项选择题][中][程序设计][C]

514.下面是对s的初始化，其中不正确的是（  ）。
A.char s[5]={“abc”}
B.char s[5]={‘a’,’b’,’c’}
C.char s[5]=” ”
D.char s[5]=”abcdef”
参考信息：[0518-03252103-9734a862][单项选择题][易][程序设计][D]

515.下面程序段的输出结果是（  ）。
char c[5]={‘a’,’b’,’\0’,’c’,’\0’}
printf(“%s”,c);
A.’a’’b’
B.ab	
C.ab c	
D.abc
参考信息：[0519-03252203-b22cceeb][单项选择题][中][程序设计][B]

516.有两个字符数组a,b,则以下正确的输入语句是（  ）。
A.gets(a,b)
B.scanf(“%s%s”,a,b)
C.scanf(“%s%s”,&a,&b)
D.gets(“a”),gets(“b”)
参考信息：[0520-03252203-8bf5e3a2][单项选择题][中][程序设计][B]

517.下面叙述正确的是（  ）。
A.两个字符串所包含的字符个数相同时，才能比较字符串
B.字符个数多的字符串比字符个数少的字符串大
C.字符串”STOP ”与”STOP”相等
D.字符串”That”小于字符串”The”
参考信息：[0521-03252203-442af55d][单项选择题][中][程序设计][D]

518.下面有关字符数组的描述中错误的是（  ）。
A.字符数组可以存放字符串
B.字符串可以整体输入，输出
C.可以在赋值语句中通过赋值运算对字符数组整体赋值
D.不可以用关系运算符对字符数组中的字符串进行比较
参考信息：[0522-03252303-2d09374f][单项选择题][难][程序设计][C]

519.以下正确的说法是（  ）。
A.用户若需要调用标准库函数，调用前必须重新定义
B.用户可以重新定义标准库函数，如若此，该函数将失去原有定义
C.系统不允许用户重新定义标准库函数
D.用户若需要使用标准库函数，调用前不必使用预处理命令将该函数所在的头文件包含编译，系统会自动调用。
参考信息：[0523-03252103-d7a5e6f3][单项选择题][易][程序设计][D]

520.以下肯定不正确的函数定义是（  ）。
A．double fun(int x, int y)
{ z=x+y ; return z ; }
B．double fun(int x,y)
{ int z ; return z ;}
C．fun (x,y)
{ int x, y ; double z ; 
z=x+y ; return z ; } 
D．double fun (int x, int y)
{ double z ;
return z ; }
A.A
B.B
C.C
D.D
参考信息：[0524-03252303-5bb1526d][单项选择题][难][程序设计][C]

521.以下正确的说法是（  ）。
A.实参和与其对应的形参各占用独立的存储单元
B.实参和与其对应的形参共占用一个存储单元
C.只有当实参和与其对应的形参同名时才共占用相同的存储单元
D.形参时虚拟的，不占用存储单元
参考信息：[0525-03252303-c4c30497][单项选择题][难][程序设计][D]

522.以下正确的函数首部是（  ）。
A.double fun(int x , int y)
B.double fun(int x ; int y)
C.double fun(int x , int y);
D.double fun(int x,y)
参考信息：[0526-03252203-aae0b851][单项选择题][中][程序设计][A]

523.若调用一个函数，且此函数中没有return语句，则正确的说法是（  ）。
A.该函数没有返回值
B.该函数返回若干个系统默认值
C.能返回一个用户所希望的函数值
D.返回一个不确定的值
参考信息：[0527-03252303-f43380df][单项选择题][难][程序设计][A]

524.以下不正确的说法是（  ）。
A.实参可以是常量，变量或表达式
B.形参可以是常量，变量或表达式
C.实参可以为任意类型
D.形参与其对应的实参类型要求可以不一致
参考信息：[0528-03252203-3d7836f0][单项选择题][中][程序设计][D]

525.C语言规定，简单变量做实参时，它和对应的形参之间的数据传递方式是（  ）。
A.地址传递
B.值传递
C.有实参传给形参，再由形参传给实参
D.由用户指定传递方式
参考信息：[0529-03252203-de94d8db][单项选择题][中][程序设计][B]

526.以下程序有语法错误，有关错误原因的正确说法是（  ）。
main( )
{int G=5,K;   
void Prt_char();    
……   
K=Prt_char(G);……}
A.语句void prt_char( );有错，它是函数调用语句，不能用void说明
B.变量名不能使用大写字母
C.函数说明和函数调用语句之间有矛盾
D.函数名不能使用下划线
参考信息：[0530-03252203-385d4c18][单项选择题][中][程序设计][C]

527.C语言规定，函数返回值的类型是由（  ）决定的。
A.return语句中的表达式类型
B.调用该函数时的主调函数类型
C.调用该函数时由系统临时
D.在定义函数时所指定的函数类型
参考信息：[0531-03252203-c4f14317][单项选择题][中][程序设计][D]

528.以下正确的描述是（  ）。
A.函数的定义可以嵌套，但函数的调用不可以嵌套
B.函数的定义不可以嵌套，但函数的调用可以嵌套
C.函数的定义和函数的调用均不可以嵌套
D.函数的定义和函数的调用均可以嵌套
参考信息：[0532-03252203-556df34a][单项选择题][中][程序设计][B]

529.若用数组名作为函数调用的实参，传递给形参的是（  ）。
A.数组的首地址	
B.数组中第一个元素的值
C.数组中的全部元素的值	
D.数组元素的个数
参考信息：[0533-03252203-0bf4753e][单项选择题][中][程序设计][A]

530.假设调用函数有以下定义和函数f调用，则函数f中对形参数组错误定义的是（  ）。
int a[3][4]; f(a);
A.f(int array[][6])
B.f(int array[3][])
C.f(itn array[][4])	
D.f(int array[2][5])
参考信息：[0534-03252303-004436e6][单项选择题][难][程序设计][C]

531.如果在一个函数中的复合语句中定义了一个变量，则该变量（  ）。
A.只在该复合语句中有定义
B.在该函数中有定义
C.在本程序范围内有定义	
D.为非法变量
参考信息：[0535-03252203-48a77657][单项选择题][中][程序设计][A]

532.以下不正确的说法是（  ）。
A.在不同函数中可以使用相同名字的变量
B.形式参数是局部变量
C.在函数内定义的变量只在本函数范围内有定义
D.在函数内的复合语句中定义的变量在本函数范围内有定义
参考信息：[0536-03252203-6996790a][单项选择题][中][程序设计][D]

533.以下不正确的说法是（  ）。
A.形参的存储单元是动态分配的
B.函数中的局部变量都是动态存储
C.全局变量都是静态存储
D.动态分配的变量的存储空间在函数结束调用后就被释放了
参考信息：[0537-03252303-ea303fcf][单项选择题][难][程序设计][B]

534.下面程序的输出是（  ）。
int i=2 ;
printf(“%d%d%d”,i*=2,++i,i++) ;
A.8，4，2
B.8，4，3
C.4，4，5
D.4，5，6
参考信息：[0538-03252303-98681ecc][单项选择题][难][程序设计][A]

535.已知一个函数的定义如下：
double fun(int x, double y)
{ …… }
则该函数正确的函数原型声明为（  ）。
A.double fun (int x,double y)	
B.fun (int x,double y)
C.double fun (int ,double )
D.fun(x,y)
参考信息：[0539-03252303-dfe2b6e8][单项选择题][难][程序设计][C]

536.关于函数声明，以下不正确的说法是（  ）。
A.如果函数定义出现在函数调用之前，可以不必加函数原型声明
B.如果在所有函数定义之前，在函数外部已做了声明，则各个主调函数不必再做函数原型声明
C.函数再调用之前，一定要声明函数原型，保证编译系统进行全面的调用检查
D.标准库不需要函数原型声明
参考信息：[0540-03252303-098bebcd][单项选择题][难][程序设计][C]

537.以下不正确的说法是（  ）。
A.全局变量，静态变量的初值是在编译时指定的
B.静态变量如果没有指定初值，则其初值为0
C.局部变量如果没有指定初值，则其初值不确定
D.函数中的静态变量在函数每次调用时，都会重新设置初值
参考信息：[0541-03252203-453ca5c8][单项选择题][中][程序设计][D]

538.以下不正确的说法是（  ）。
A.register变量可以提高变量使用的执行效率
B.register变量由于使用的是CPU的寄存器，其数目是有限制的
C.extern变量定义的存储空间按变量类型重新分配
D.全局变量使得函数之间的“耦合性”更加紧密，不利于模块化的要求
参考信息：[0542-03252303-82e2589c][单项选择题][难][程序设计][C]

539.C语言结构体类型变量在程序执行期间（  ）。
A.所有成员一直驻留在内存中
B.只有一个成员驻留在内存中
C.部分成员驻留在内存中
D.没有成员驻留在内存中
参考信息：[0543-03252303-bf85eeb1][单项选择题][难][程序设计][A]

540.在C语言中，正确的的结论是（  ）。
A.对文件操作必须先关闭文件
B.对文件操作必须先打开文件
C.对文件操作顺序没有统一规定
D.以上都错
参考信息：[0544-03252103-e5f7d35a][单项选择题][易][程序设计][B]

541.在C51程序中常把（  ）作为循环体，用于消耗CPU时间，产生延时效果。
A.赋值语句
B.表达式语句
C.循环语句
D.空语句
参考信息：[0545-03252103-72b3dec4][单项选择题][易][程序设计][D]

542.最基本的C语言语句是（  ）。
A.赋值语句	
B.循环语句
C.表达式语句	
D.复合语句
参考信息：[0546-03252103-d1fb05a6][单项选择题][易][程序设计][C]

543.下面标号中的哪一个不符合汇编语言的规定（  ）。
A.LP2
B.DJNZ	
C.NEXT	
D.F3EAH
参考信息：[0547-03252203-2893f2bb][单项选择题][中][程序设计][B]

544.在C语言中，引用数组元素时，其数组下标的数据类型允许是（  ）。
A.整形常量
B.整形表达式
C.整形常量或整形表达式	
D.任何类型的表达式
参考信息：[0548-03252303-7f64f9fd][单项选择题][难][程序设计][C]

545.单片机和PC接口时，往往要采用RS-232接口，其主要作用是（  ）。
A.提高传输距离	
B.提高传输速度	
C.进行电平转换	
D.提高驱动能力
参考信息：[0549-03252304-5771728f][单项选择题][难][计算机基础][C]

546.单片机应用系统是由（  ）组成的。
A.软件
B.硬件	
C.程序
D.软件和硬件系统
参考信息：[0550-03252104-bcc8ec6a][单项选择题][易][计算机基础][D]

547.（  ）不是计算机的系统总线。
A.地址总线
B.控制总线
C.数据总线	
D.单总线
参考信息：[0551-03252104-55940b56][单项选择题][易][计算机基础][D]

548.以下选项中，（  ）是CPU组成部分。
A.加法器
B.编码器
C.译码器
D.运算器
参考信息：[0552-03252304-2e763095][单项选择题][难][计算机基础][D]

549.以下选项中，（  ）是CPU组成部分。
A.控制器
B.编码器
C.译码器
D.运算器
参考信息：[0553-03252304-2171805e][单项选择题][难][计算机基础][A]

550.堆栈是一个特殊的存储区，它是按照（  ）原则存取数据的。
A.先进先出
B.先出先进
C.后进先出
D.后进后出
参考信息：[0554-03252204-e6f47c8b][单项选择题][中][计算机基础][C]

551.计算机与外设通信主要有（  ）种方式。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考信息：[0555-03252304-af53077a][单项选择题][难][计算机基础][B]

552.51单片机中串行口是（  ）通信端口。
A.单工	
B.半双工
C.全双工	
D.前三种都不是
参考信息：[0556-03252204-65329b57][单项选择题][中][计算机基础][C]

553.为解决某一特定问题而设计的指令序列称为（  ）。
A.文档	
B.语言	
C.程序
D.系统
参考信息：[0557-03252204-f10a9757][单项选择题][中][计算机基础][C]

554.用高级程序设计语言编写的程序称为（  ）。
A.目标程序
B.可执行程序
C.源程序
D.伪代码
参考信息：[0558-03252204-ca30b9f8][单项选择题][中][计算机基础][C]

555.能将高级语言编写的源程序转换成目标程序是（  ）。

A.编辑程序
B.编译程序
C.驱动程序
D.连接程序
参考信息：[0559-03252304-c80e34bc][单项选择题][难][计算机基础][B]

556.单片机中运行的语言是（  ）。
A.机器语言
B.汇编语言
C.C语言
D.高级语言
参考信息：[0560-03252104-513d70b0][单项选择题][易][计算机基础][A]

557.程序是以（  ）形式存放在程序存储器中的。
A.C语言源程序
B.汇编程序
C.二进制编码
D.BCD码
参考信息：[0561-03252104-92b81862][单项选择题][易][计算机基础][C]

558.堆栈是一个特殊的存储区，它是按照（  ）原则存取数据的。
A.先进先出
B.有进有出
C.后进后出
D.后进先出
参考信息：[0562-03252104-5ae44b47][单项选择题][易][计算机基础][D]

559.使用单片机开发系统调试程序时，对源程序进行汇编的目的是（  ）。
A.将源程序转换成目标程序
B.将目标程序转换成源程序
C.将低级语言转换成高级语言
D.连续执行键
参考信息：[0563-03252104-1fe590fa][单项选择题][易][计算机基础][A]

560.以下描述RS232的电气特性正确的是（  ）。
A.“1”：-3~-15V，“0”：+3~+15V
B.“1”：>2.4V；“0”：<0.4V
C.“1”：接近于VCC；“0”：接近于地
D.“1”：5V；“0”：0V
参考信息：[0564-03252104-fe25c7d3][单项选择题][易][计算机基础][A]

561.LED显示内容与显示代码存在一定的转换关系（  ）。
A.显示内容与代码没关系	
B.显示代码一般用简单查表转换得到
C.显示内容与代码可转可不转换
D.显示内容与代码通过复杂计算转换
参考信息：[0565-03252204-bfc3dbcf][单项选择题][中][计算机基础][B]

562.动态扫描显示接口技术应是（  ）。
A.硬件简单，软件复杂
B.硬件复杂，亮度显著提高
C.硬件复杂 
D.硬件简单，软件只要几条初始化语句即可
参考信息：[0566-03252204-c0d503f1][单项选择题][中][计算机基础][A]

563.用串行控制静态LED显示器方式为（  ）。
A.采用单片机串行口
B.采用串入并出芯片
C.采用串口方式0和串入并出芯片
D.采用I/O一位一位移出数据
参考信息：[0567-03252304-1f402d45][单项选择题][难][计算机基础][C]

564.常用键盘/显示接口芯片有（  ）。
A.LS373，8255，8279
B.8155，8279
C.8279，8255	
D.8155，8255
参考信息：[0568-03252304-c3c20920][单项选择题][难][计算机基础][C]

565.RAM指的是（  ）。
A.触发器
B.只读存储器
C.随机存储器
D.寄存器
参考信息：[0569-03252104-e8b5b29b][单项选择题][易][计算机基础][C]

566.ROM指的是（  ）。
A.触发器
B.只读存储器
C.随机存储器
D.寄存器
参考信息：[0570-03252104-7c1b4c71][单项选择题][易][计算机基础][B]

567.单片机输出信号为（  ）电平。
A.RS-232C	
B.TTL
C.RS-422
D.RS-232
参考信息：[0571-03252204-81b51929][单项选择题][中][计算机基础][B]

568.在单片机应用系统中，LED数码管显示电路可设计成（  ）显示方式。
A.静态
B.动态
C.静态或动态
D.查询
参考信息：[0572-03252104-5ea2f204][单项选择题][易][模拟电路][C]

569.数码管的（  ）显示方式编程较简单，占用I/O端口线多，适用于显示位数较少的场合。
A.静态	
B.动态
C.静态和动态
D.查询
参考信息：[0573-03252205-a2536162][单项选择题][中][模拟电路][A]

570.LED数码管若采用动态显示方式，下列说法错误的是（  ）。
A.将各位数码管的段选线并联
B.将段选线用一个八位I/O端口控制
C.将各位数码管的公共端直接连接在+5V或者GND上
D.将各位数码管的位选线用各自独立的I/O端口控制
参考信息：[0574-03252205-ccb1bfd1][单项选择题][中][模拟电路][C]

571.共阳极LED数码管加反相器驱动时，a笔段为最低位，顺序连接。显示字符“6”的段码值是（  ）。
A.06H	
B.7DH
C.82H
D.FAH
参考信息：[0575-03252205-a20e5911][单项选择题][中][模拟电路][B]

572.共阳极LED数码管，a笔段为最低位，顺序连接。显示字符“5”的段码值是（  ）。
A.0x49	
B.0x92
C.0x6D	
D.0xB6
参考信息：[0576-03252105-0bda620c][单项选择题][易][模拟电路][B]

573.共阴极LED数码管驱动时，a笔段为最低位，顺序连接，显示字符“6”的段码值是（  ）。
A.06H
B.7DH	
C.82H
D.FAH
参考信息：[0577-03252205-07ecbe96][单项选择题][中][模拟电路][B]

574.若要共阳极数码管仅显示小数点，a笔段为最低位，顺序连接，则其对应的字段码是（  ）。
A.80H	
B.10H
C.40H
D.7FH
参考信息：[0578-03252205-eef508a6][单项选择题][中][模拟电路][D]

575.某一应用系统需要扩展10个功能键，通常采用（  ）方式更好。
A.独立式按键
B.矩阵式按键
C.动态键盘
D.静态键盘
参考信息：[0579-03252105-800f7216][单项选择题][易][模拟电路][B]

576.按键开关的结构通常是机械弹性元件，在按键按下和断开时，触点在闭合和断开瞬间会产生接触不稳定，为消除抖动引起的不良后果常采用的方法有（  ）。
A.硬件去抖动
B.软件去抖动
C.硬、软件两种方法
D.单稳态电路去抖方法
参考信息：[0580-03252205-44c09a54][单项选择题][中][模拟电路][C]

577.共阳数码管静态驱动，a、b、c、d、e、f、g和h笔段依次连接到单片机的P0.7、P0.6……P0.0。显示数字4时，P0口输出的内容是（  ）（十进制表示）。
A.100
B.128
C.153
D.256
参考信息：[0581-03252205-dcdcc16f][单项选择题][中][模拟电路][C]

578.写8255控制字的时候，需将A1，A0设为（  ）。
A.0，0	
B.0，1
C.1，0	
D.1，1
参考信息：[0582-03252305-1d07a6ab][单项选择题][难][模拟电路][D]

579.写8255的PC口数据的时候，需将A1，A0设为（  ）。
A.0，0	
B.0，1	
C.1，0	
D.1，1
参考信息：[0583-03252205-a6477162][单项选择题][中][模拟电路][C]

580.写8255的PA口数据的时候，需将A1，A0设为（  ）。
A.0，0	
B.0，1	
C.1，0	
D.1，1
参考信息：[0584-03252205-f7de9326][单项选择题][中][模拟电路][A]

581.写8255的PB口数据的时候，需将A1，A0设为（  ）。
A.0，0	
B.0，1
C.1，0	
D.1，1
参考信息：[0585-03252205-df72551b][单项选择题][中][模拟电路][B]

582.8255有（  ）个8位并行I/O口。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考信息：[0586-03252105-34b50d5c][单项选择题][易][模拟电路][C]

583.8255具有（  ）个通道的可编程并行接口芯片。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考信息：[0587-03252205-7aa01296][单项选择题][中][模拟电路][C]

584.8255具有（  ）种工作方式的可编程并行接口芯片。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考信息：[0588-03252105-79357425][单项选择题][易][模拟电路][C]

585.8255正常工作需要（  ）根地址线。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考信息：[0589-03252205-f67be9ca][单项选择题][中][模拟电路][B]

586.8255正常工作需要（  ）根控制线。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考信息：[0590-03252205-d95dd5e9][单项选择题][中][模拟电路][B]

587.（  ）不是8255控制线。
A.片选	
B.A1
C.复位
D.读信号
参考信息：[0591-03252105-287d920b][单项选择题][易][模拟电路][B]

588.（  ）不是8255控制线。
A.片选
B.写信号
C.复位
D.A0
参考信息：[0592-03252105-83f56b5e][单项选择题][易][模拟电路][D]

589.（  ）不是8255工作方式。
A.基本输入输出	
B.选通输入/输出
C.双向选通输入/输出
D.总线输入/输出
参考信息：[0593-03252305-a32c47ce][单项选择题][难][模拟电路][D]

590.8255的D0～D7是（  ）总线。
A.输入总线
B.输出总线
C.地址总线
D.三态双向数据总线
参考信息：[0594-03252305-0a042a42][单项选择题][难][模拟电路][D]

591.8255的PB口将数据读到数据总线，其控制字A1/A0/RD/WR/CS为（  ）。
A.0/1/0/1/0
B.0/0/0/1/0
C.1/1/0/1/0
D.1/1/1/0/0 
参考信息：[0595-03252305-a66e96c9][单项选择题][难][模拟电路][A]

592.AT89C52与8255复位端连接时（  ）。
A.直接将两个器件复位端相连
B.将两个器件复位端分别接不同复位电路
C.不存在问题，怎么连都可以
D.将两个器件复位端相连，用软件进行相应处理
参考信息：[0596-03252205-546435ba][单项选择题][中][模拟电路][A]

593.8255芯片的A口工作在基本输入输出方式，控制字的D6D5应设置为（  ）。
A.00
B.01
C.10
D.11
参考信息：[0597-03252305-fc6fc4d4][单项选择题][难][模拟电路][A]

594.8255芯片的A口工作在双向总线方式，控制字的D6D5应设置为（  ）。
A.00
B.01
C.10
D.ABC三个选项任何一个都对
参考信息：[0598-03252305-5e489881][单项选择题][难][模拟电路][C]

595.8255芯片的A口工作在选通输入/出方式，控制字的D6D5应设置为（  ）。
A.00
B.01
C.10
D.11
参考信息：[0599-03252305-7374cb95][单项选择题][难][模拟电路][B]

596.8255芯片的B口设置为基本输入输出方式的输入，控制字的D2D1应设置为（  ）。
A.00
B.01
C.10
D.11
参考信息：[0600-03252305-acdda71c][单项选择题][难][模拟电路][B]

597.8255芯片的B口设置为选通输入/输出方式的输入，控制字的D2D1应设置为（  ）。
A.00
B.01
C.10
D.11
参考信息：[0601-03252305-1a2f7b7f][单项选择题][难][模拟电路][D]

598.8255芯片的B口设置为基本输入输出方式的输出，控制字的D2D1应设置为（  ）。
A.00
B.01
C.10
D.11
参考信息：[0602-03252305-3b30102e][单项选择题][难][模拟电路][A]

599.8255芯片的B口设置为选通输入/输出方式的输出，控制字的D2D1应设置为（  ）。
A.00
B.01
C.10
D.11
参考信息：[0603-03252305-65a91e9f][单项选择题][难][模拟电路][C]

600.8255芯片的C口设置为输出，控制字的D3D0应设置为（  ）。
A.00
B.01
C.10
D.11
参考信息：[0604-03252305-28958cd9][单项选择题][难][模拟电路][A]

601.8255芯片的C口设置为输入，控制字的D3D0应设置为（  ）。
A.00
B.01
C.10
D.11
参考信息：[0605-03252305-2dceade7][单项选择题][难][模拟电路][D]

602.8255芯片的C口高4位输出，低4位输入，控制字的D3D0应设置为（  ）。
A.00
B.01
C.10
D.11
参考信息：[0606-03252305-bc4683cb][单项选择题][难][模拟电路][B]

603.8255芯片的C口高4位输入，低4位输出，控制字的D3D0应设置为（  ）。
A.00
B.01
C.10
D.11
参考信息：[0607-03252305-7a3680a2][单项选择题][难][模拟电路][C]

604.DS18B20温度传感器与单片机之间是采用（  ）进行通信。
A.单总线
B.双总线
C.三总线
D.多总线
参考信息：[0608-03252105-cec07e2b][单项选择题][易][模拟电路][A]

605.DS18B20温度传感器当设定为12位时，其分辨率是（  ）℃。
A.0.0125
B.0.025
C.0.0625
D.0.150
参考信息：[0609-03252205-149ed680][单项选择题][中][模拟电路][C]

606.DS18B20的工作协议如下为（  ）。
A.初始化，处理数据，ROM操作命令，存储器操作命令
B.初始化，ROM操作命令，存储器操作命令，处理数据
C.初始化，存储器操作命令，ROM操作命令，处理数据
D.初始化，存储器操作命令，处理数据	，ROM操作命令
参考信息：[0610-03252305-79784f74][单项选择题][难][模拟电路][B]

607.DS18B20温度传感器的测量范围为（  ）℃。
A.0~55	
B.-40~55
C.-40~125
D.-55~125
参考信息：[0611-03252305-e4ceaf07][单项选择题][难][模拟电路][D]

608.DS18B20温度传感器当设定为9位时，其分辨率为（  ）℃。
A.0.25
B.0.5
C.0.125
D.1.5
参考信息：[0612-03252305-7539e398][单项选择题][难][模拟电路][B]

609.DS18B20温度传感器的包括一个唯一的（  ）位序号。
A.16
B.32
C.64
D.128
参考信息：[0613-03252305-049ceb7f][单项选择题][难][模拟电路][C]

610.DS18B20温度传感器的12为存储器的数值是0550H，温度为（  ）℃。
A.70
B.75
C.80
D.85
参考信息：[0614-03252305-1f793c8f][单项选择题][难][模拟电路][D]

611.DS18B20温度传感器12位分辨率时转换时间最大为（  ）。
A.480us
B.480ms
C.750us
D.750ms
参考信息：[0615-03252305-86b1cde4][单项选择题][难][模拟电路][D]

612.DS18B20温度传感器复位时的最短复位信号为（  ）uS。
A.430	
B.480
C.500	
D.960
参考信息：[0616-03252305-d7441644][单项选择题][难][模拟电路][B]

613.十六进制数的基是（  ）。
A.2
B.4
C.8
D.16
参考信息：[0617-03252105-615e59fd][单项选择题][易][模拟电路][D]

614.八进制数的基是（  ）。
A.2
B.4
C.8
D.16
参考信息：[0618-03252105-35e8d618][单项选择题][易][模拟电路][C]

615.二进制数的基是（  ）。
A.2
B.4
C.8
D.16
参考信息：[0619-03252105-19b04217][单项选择题][易][模拟电路][A]

616.（16.625）10 = （  )2。
A.10001.101
B.10000.101
C.10000.001
D.10001.001
参考信息：[0620-03252305-1f413412][单项选择题][难][模拟电路][B]

617.（16）10= （  ）8421BCD。
A.00010010
B.00010111
C.00010110
D.00110110
参考信息：[0621-03252305-c669548c][单项选择题][难][模拟电路][C]

618.（16.625）10 =（  ）16。
A.10.A
B.10.B
C.11.A
D.11.B
参考信息：[0622-03252306-62d0b948][单项选择题][难][数字电路][A]

619.（133）10 =（  ）8。
A.205
B.204
C.203
D.202
参考信息：[0623-03252306-116d621f][单项选择题][难][数字电路][A]

620.（1011010）2 =（  ）10 。
A.88
B.89
C.90
D.91
参考信息：[0624-03252306-b593e267][单项选择题][难][数字电路][C]

621.（01101001）8421BCD = （  ）10。
A.58
B.68
C.69
D.59
参考信息：[0625-03252306-79c82da0][单项选择题][难][数字电路][C]

622.（135）16 =（  ）10。
A.309
B.310
C.311
D.312
参考信息：[0626-03252306-51e62b5c][单项选择题][难][数字电路][A]

623.（153）8 =（  ）10。
A.107
B.108
C.109
D.110
参考信息：[0627-03252306-59d77c74][单项选择题][难][数字电路][A]

624.（123）8 =（  ）2。
A.1010100
B.1010011
C.1010010
D.1001011
参考信息：[0628-03252306-bd6c4552][单项选择题][难][数字电路][B]

625.（116）8 =（  ）8421BCD。
A.01101000
B.01111001
C.01110111
D.01111000
参考信息：[0629-03252306-364a2b5e][单项选择题][难][数字电路][D]

626.（538）8421BCD =（  ）8。
A.1030
B.1031
C.1032
D.1033
参考信息：[0630-03252306-0a46e1ef][单项选择题][难][数字电路][C]

627.（325）8421BCD =（  ）2。
A.101000111
B.101000110
C.101000100
D.101000101
参考信息：[0631-03252306-926b3d17][单项选择题][难][数字电路][D]

628.假如两个单字节的十六进制数9FH、79H，相加的和仍然用8位二进制数表示，那么相加后的结果为（  ）（二进制），进位为1。
A.00011010
B.00011001
C.00011000
D.00011011
参考信息：[0632-03252206-f93a473d][单项选择题][中][数字电路][C]

629.74LS164是（  ）八位移位寄存器。
A.并入并出
B.串入并出
C.并入并出
D.串入串出
参考信息：[0633-03252306-c0d6d97d][单项选择题][难][数字电路][B]

630.已知1只共阴极LED显示器，其中a笔段为字形代码的最低位，若需显示数字4，它的字形代码应为（  ）。
A.06H
B.66H	
C.99H	
D.90H
参考信息：[0634-03252206-6d01fcdf][单项选择题][中][数字电路][B]

631.已知1只共阳极LED显示器，其中a笔段为字形代码的最低位，若需显示数字6，它的字形代码应为（  ）。
A.80H
B.82H
C.7DH	
D.7CH
参考信息：[0635-03252206-b1a8fb35][单项选择题][中][数字电路][B]

632.已知1只共阳极LED显示器，其中a笔段为字形代码的最低位，若需显示数字9，它的字形代码应为（  ）。
A.6EH
B.6FH
C.91H
D.90H
参考信息：[0636-03252206-fcc8f6f6][单项选择题][中][数字电路][D]

633.对于同一个逻辑问题，它的（  ）是唯一的。
A.逻辑函数表达式
B.逻辑电路
C.真值表
D.以上都不是
参考信息：[0637-03252206-de75437e][单项选择题][中][数字电路][C]

634.在逻辑函数的卡诺图化简中，若被合并的最小项数越多（画的圈越大），则说明化简后（  ）。
A.乘积项个数越少
B.实现该功能的门电路少
C.该乘积项含因子少
参考信息：[0638-03252306-80d2d296][单项选择题][难][数字电路][C]

635.若输入变量A、B全为1或A、B全为0时，输出Y=1，则其输出与输入的关系是（  ）。
A.异或
B.同或
C.或非	
D.与或
参考信息：[0639-03252106-46789b4e][单项选择题][易][数字电路][B]

636.逻辑函数：E+EF化简 结果为（  ）。
A.E
B.F
C.EF
D.E+F
参考信息：[0640-03252106-7d728cea][单项选择题][易][数字电路][A]

637.逻辑函数Y＝BC+C，化简后的结果为（  ）。
A.B
B.C
C.BC
D.1
参考信息：[0641-03252206-66ad8175][单项选择题][中][数字电路][B]

638.两输入信号相同时为1，相异时为0，这样的电路为（  ）。
A.与非门
B.或非门
C.同或门	
D.异或门
参考信息：[0642-03252206-27f23c89][单项选择题][中][数字电路][C]

639.两输入信号相同时为0，相异时为1，这样的电路为（  ）。
A.与非门
B.或非门
C.同或门
D.异或门
参考信息：[0643-03252206-ac686aef][单项选择题][中][数字电路][D]

640.构成计数器的基本单元电路是（  ）。
A.或非门
B.与非门
C.触发器
D.以上均正确
参考信息：[0644-03252106-1f00f125][单项选择题][易][数字电路][C]

641.将十进制小数转换为二进制数一般采用（  ）。
A.乘2取整法
B.乘10取余法
C.乘2取余法
D.乘10取整法
参考信息：[0645-03252206-71ec3add][单项选择题][中][数字电路][A]

642.在下列逻辑电路中，不是组合逻辑电路的有（  ）。
A.译码器
B.编码器
C.数据分配器
D.触发器
参考信息：[0646-03252106-7b5713e7][单项选择题][易][数字电路][D]

643.在（  ）情况下，函数Y=AB运算的结果是逻辑“1”。
A.全部输入是“0”
B.任一输入是“0”
C.全部输入是“1”
D.任一输入是“1”
参考信息：[0647-03252106-7b99c7ab][单项选择题][易][数字电路][C]

644.RS触发器没有的功能（  ）。
A.置0
B.置1
C.保持	
D.翻转
参考信息：[0648-03252206-7235448f][单项选择题][中][数字电路][D]

645.时序电路的一般结构由组合逻辑电路和（  ）构成。
A.全加器
B.译码器
C.存贮电路
D.选择电路
参考信息：[0649-03252206-ded73804][单项选择题][中][数字电路][C]

646.下列电路中（  ）不是时序电路。
A.计数器
B.触发器
C.寄存器
D.译码器
参考信息：[0650-03252106-26a99e0c][单项选择题][易][数字电路][D]

647.下列逻辑电路中，不是组合逻辑电路的是：（  ）。
A.译码器
B.编码器
C.全加器
D.寄存器
参考信息：[0651-03252106-15b9a903][单项选择题][易][数字电路][D]

648.与门的逻辑功能是（  ）。
A.全0出0，有1出1
B.全1出0，有0出1
C.全0出1，有1出0
D.全1出1，有0出0
参考信息：[0652-03252106-e07b5eff][单项选择题][易][数字电路][D]

649.三态门的输出状态有：低电平、高电平和（  ）三种状态。
A.高阻态
B.低阻态
C.逻辑1
D.逻辑0
参考信息：[0653-03252106-ed1fd09a][单项选择题][易][数字电路][A]

650.触发器与组合逻辑门电路比较（  ）。
A.两者都有记忆功能
B.只有触发器有记忆功能
C.只有组合逻辑门电路有记忆功能
D.两者都没有记忆功能
参考信息：[0654-03252206-82c3a177][单项选择题][中][数字电路][B]

651.构成计数器的基本电路是（  ）。
A.或非门
B.与非门
C.触发器
D.寄存器
参考信息：[0655-03252206-07ef3aed][单项选择题][中][数字电路][C]

652.凡在数值上或者时间上不连续变化的信号，例如只有高电平、低电平的矩形波脉冲信号，称为（  ）。
A.模拟信号
B.数字信号
C.直流信号
D.交流信号
参考信息：[0656-03252206-1e787c8d][单项选择题][中][数字电路][B]

653.6264芯片是（  ）。
A.E2PRO
B.RAM
C.Flash ROM
D.EPROM
参考信息：[0657-03252206-d533a103][单项选择题][中][数字电路][B]

654.已知1只共阴极LED显示器，其中a笔段为字形代码的最低位，若需显示数字1，它的字形代码应为（  ）。
A.06H
B.F9H	
C.30H
D.CFH
参考信息：[0658-03252206-2714c1e6][单项选择题][中][数字电路][A]

655.十进制数4256转换为十六进制数是（  ）。
A.10A0H
B.0A0AH
C.0AA00H
D.010AH
参考信息：[0659-03252206-53cb9285][单项选择题][中][数字电路][A]

656.与十进制数254.73最接近的数是（  ）。
A.FE.BAH
B.11111110.01B	
C.772.730
D.EA.73H
参考信息：[0660-03252306-733ebc8e][单项选择题][难][数字电路][A]

657.十进制数-11在内存中的存储方式是（  ）。
A.11110101
B.01110101
C.-11110101
D.-01110101
参考信息：[0661-03252206-fac30334][单项选择题][中][数字电路][A]

658.十进制数3840转换为十六进制数是（  ）。
A.0F0FH
B.0F0F0H
C.00FFH
D.0F00H
参考信息：[0662-03252206-1314ba50][单项选择题][中][数字电路][D]

659.16位二进制所表示的无符号整数，其相应的十进制数范围是（  ）。
A.0～65536
B.1～65536
C.1～65535
D.0～65535
参考信息：[0663-03252106-7128d64a][单项选择题][易][数字电路][D]

660.十进制数215转换成二进制数表示，是（  ）。
A.11010111B
B.10001101B
C.11011111B
D.11110101B
参考信息：[0664-03252206-12a83f05][单项选择题][中][数字电路][A]

661.八进制数215转换成十六进制数表示，是（  ）。
A.15H	
B.25H	
C.4DH	
D.8DH
参考信息：[0665-03252206-9aa6d807][单项选择题][中][数字电路][D]

662.行列式（矩阵式）键盘的工作方式主要有（  ）。
A.逐行扫描方式和中断扫描方式
B.独立查询方式和中断扫描方式
C.中断扫描方式和直接扫描方式
D.直接输入方式和直接访问方式
参考信息：[0666-03252306-8c56824f][单项选择题][难][数字电路][A]

663.AD0809是（  ）AD转换器。
A.积分型
B.逐次逼近型
C.Σ-Δ调制型
D.压频变换型
参考信息：[0667-03252105-8f500dcd][单项选择题][易][模拟电路][B]

664.A/D转换结果输出允许控制端是（  ）。
A.START
B.EOC	
C.ALE	
D.OE
参考信息：[0668-03252205-4c70347c][单项选择题][中][模拟电路][D]

665.并行比较型A/D转换器，其转换速度较（  ）、精度较（  ）。
A.快  高
B.慢  高	
C.快  低	
D.慢  低
参考信息：[0669-03252305-3c4e4528][单项选择题][难][模拟电路][C]

666.逐次逼近型A/D转换器，其转换速度较（  ）、精度较（  ）。
A.快  高
B.慢  高
C.快  低
D.慢  低
参考信息：[0670-03252305-83041a31][单项选择题][难][模拟电路][B]

667.AD0809启动A/D转换的方式是（  ）。
A.高电平
B.低电平
C.正脉冲
D.负脉冲
参考信息：[0671-03252205-51d60a87][单项选择题][中][模拟电路][C]

668.ADC0809芯片是m路模式输入的n位A/D转换器，m、n分别是（  ）。
A.8、8	
B.8、9	
C.8、16
D.1、8
参考信息：[0672-03252305-7c07d363][单项选择题][难][模拟电路][A]

669.A/D转换结果可采用（  ）方式编程。
A.中断
B.查询	
C.延时等待
D.中断、查询和延时等待
参考信息：[0673-03252205-b67d2527][单项选择题][中][模拟电路][D]

670.DAC0832是一种（  ）芯片。
A.8位模拟量转换成数字量
B.12位模拟量转换成数字量
C.8位数字量转换成模拟量
D.12位数字量转换成模拟量
参考信息：[0674-03252205-efef4db4][单项选择题][中][模拟电路][C]

671.具有单向导电性的是（  ）器件。 
A.二极管
B.三极管
C.场效应管
D.继电器
参考信息：[0675-03252105-d7eb3488][单项选择题][易][模拟电路][A]

672.DAC0832与51单片机接口时，片选信号是（  ）。
A./WR1	
B./CS	
C.ILE	
D./WR2
参考信息：[0676-03252205-19ff49fa][单项选择题][中][模拟电路][B]

673.DAC0832与51单片机接口时，输入寄存器的数据锁存允许信号是（  ）。
A.ILE	
B./XFER
C./WR1	
D./WR2
参考信息：[0677-03252305-463d7feb][单项选择题][难][模拟电路][A]

674.DAC0832与51单片机接口时，输入缓存寄存器的数据写信号是（  ）。
A./WR2	
B./CS
C./WR1	
D.ILE
参考信息：[0678-03252205-a2b4171b][单项选择题][中][模拟电路][C]

675.DAC0832与51单片机接口时，DAC寄存器写信号是（  ）。
A.ILE	
B./XFER
C./WR1	
D./WR2
参考信息：[0679-03252205-bbc7e378][单项选择题][中][模拟电路][D]

676.DAC0832与51单片机接口时，数据向DAC寄存器传送控制信号是（  ）。
A./XFER
B./CS
C./WR1	
D./WR2
参考信息：[0680-03252205-26fa0d1c][单项选择题][中][模拟电路][A]

677.ADC0809与51单片机接口时，地址锁存允许信号是（  ）。
A.EOC	
B.ALE	
C.OE
D.START
参考信息：[0681-03252305-79138193][单项选择题][难][模拟电路][B]

678.ADC0809与51单片机接口时，转换启动信号是（  ）。
A.EOC
B.ALE	
C.OE
D.START
参考信息：[0682-03252205-ff432e69][单项选择题][中][模拟电路][D]

679.ADC0809与51单片机接口时，转换结束状态信号是（  ）。
A.EOC
B.ALE	
C.OE
D.START
参考信息：[0683-03252205-78829aeb][单项选择题][中][模拟电路][A]

680.ADC0809与51单片机接口时，输出允许信号是（  ）。
A.EOC	
B.ALE
C.OE
D.START
参考信息：[0684-03252205-cf3885c4][单项选择题][中][模拟电路][C]

681.（  ）具有单向导电性。
A.三级管
B.二极管
C.场效应管
D.与门
参考信息：[0685-03252105-6b6b09e8][单项选择题][易][模拟电路][B]

682.硅二极管的正向导通电压是（  ）。
A.0.3V	
B.0.7V
C.1.2V	
D.2.2V	
参考信息：[0686-03252305-858f96a7][单项选择题][难][模拟电路][B]

683.锗二极管的正向导通电压是（  ）。
A.0.3V	
B.0.7V
C.1.2V	
D.2.2V
参考信息：[0687-03252305-11d029a2][单项选择题][难][模拟电路][A]

684.以下可能是发光二极管正向导通电压的是（  ）。
A.0.3V	
B.0.7V	
C.0.6V	
D.2.2V	
参考信息：[0688-03252305-bf3c6db2][单项选择题][难][模拟电路][D]

685.光电耦合器的输入侧等效的基本电子元件是（  ）。
A.三极管
B.二极管
C.发光二极管
D.场效应管
参考信息：[0689-03252205-23fa4970][单项选择题][中][模拟电路][C]

686.普通电磁继电器的输入侧等效的基本电子元件是（  ）。
A.电容
B.电阻
C.电感
D.二极管
参考信息：[0690-03252205-8f524b1b][单项选择题][中][模拟电路][C]

687.（  ）是AD转换的过程通常的步骤。
A.解码
B.译码
C.量化	
D.显示
参考信息：[0691-03252305-a5492701][单项选择题][难][模拟电路][C]

688.（  ）是AD转换的过程通常的步骤。
A.采样	
B.分配
C.译码
D.解码
参考信息：[0692-03252305-ff7a59ce][单项选择题][难][模拟电路][A]

689.（  ）是AD转换的过程通常的步骤。
A.译码	
B.保持
C.显示	
D.解码
参考信息：[0693-03252305-507d1108][单项选择题][难][模拟电路][B]

690.（  ）是AD转换的过程通常的步骤。
A.解码	
B.译码	
C.显示
D.编码
参考信息：[0694-03252305-ebf902fb][单项选择题][难][模拟电路][D]

691.ADC0809是（  ）位AD转换器。
A.4
B.8
C.16
D.32
参考信息：[0695-03252105-4fe1129d][单项选择题][易][模拟电路][B]

692.ADC0809是（  ）AD转换器。
A.逐次逼近
B.积分型
C.串行比较型
D.并行比较型
参考信息：[0696-03252105-56e6932d][单项选择题][易][模拟电路][A]

693.ADC0809是带（  ）个模拟量输入通道AD转换器。
A.4
B.8
C.16
D.32
参考信息：[0697-03252105-db23e6e2][单项选择题][易][模拟电路][B]

694.已知某DA转换器要求满刻度输出电压为10V，且分辨率低于1mV，其输入数字量的位数n至少是（  ）。
A.10
B.12
C.14
D.16
参考信息：[0698-03252305-f97b5373][单项选择题][难][模拟电路][C]

695.一个10V的8位D/A转换器的分辨率约为（  ）V。
A.0.03
B.0.033
C.0.036
D.0.039
参考信息：[0699-03252305-7d47aca1][单项选择题][难][模拟电路][D]

696.（  ）不是温度传感器的类型。
A.热电偶
B.热电阻
C.热电容
D.RTD
参考信息：[0700-03252305-c8306119][单项选择题][难][模拟电路][C]

697.当温度是50°C时LM35温度传感器的输出电压Uo为（  ）V。
A.0.1
B.0.2
C.0.4
D.0.5
参考信息：[0701-03252305-81b63073][单项选择题][难][模拟电路][D]

698.LM35温度传感器的测量范围为（  ）℃。
A.0 ~55
B.-40 ~55
C.-40 ~150
D.-55 ~150
参考信息：[0702-03252305-054dcdc3][单项选择题][难][模拟电路][D]

699.SO-8封装的LM35温度传感器的输出脚是（  ）。
A.1
B.2
C.3
D.7
参考信息：[0703-03252305-91e9a256][单项选择题][难][模拟电路][A]

700.LM35温度传感器的供电电压范围是（  ）。
A.3~5V	
B.2~18V
C.3~18V
D.4~20V
参考信息：[0704-03252305-d55a9210][单项选择题][难][模拟电路][D]

701.硅稳压二极管并联型稳压电路中，与稳压二极管串接的电阻的作用是（  ）。
A.提供偏流
B.仅是限制电流
C.兼有限制电流和调压两个作用
参考信息：[0705-03252305-a3ba7815][单项选择题][难][模拟电路][C]

702.给乙类推挽功率放大电路设置适当的静态工作点，其目的是（  ）。
A.消除饱和失真
B.减小放大倍数
C.消除交越失真
D.提高放大倍数
参考信息：[0706-03252305-3fe97766][单项选择题][难][模拟电路][C]

703.分压式偏置共射放大电路的优点是（  ）。
A.稳定静态工作点
B.消除交越失真
C.消除饱和失真
参考信息：[0707-03252305-88397af6][单项选择题][难][模拟电路][A]

704.集成稳压器CW7905的输出稳定电压是（  ）。
A.–9V	
B.+9V	
C.–5V	
D.+5V
参考信息：[0708-03252205-1c7e8ce9][单项选择题][中][模拟电路][C]

705.（  ）耦合的多级放大电路各级的静态工作点不独立，容易产生零点漂移。
A.阻容
B.直接	
C.变压器 
参考信息：[0709-03252205-48cd6846][单项选择题][中][模拟电路][B]

706.整流的目的是（  ）。
A.将交流变为直流	
B.将高频变为低频
C.将正弦波变为方波	
D.将高电压降为低电压
参考信息：[0710-03252205-72a1eaba][单项选择题][中][模拟电路][A]

707.集成运放应用于信号运算时工作在线性区，此时电路应该（  ）。
A.引入负反馈
B.引入正反馈
C.开环	
D.ABC三种都不是
参考信息：[0711-03252205-2b75d2c8][单项选择题][中][模拟电路][A]

708.稳压管的稳压区是工作在（  ）。
A.正向导通区
B.反向截止区
C.反向击穿区
D.放大区
参考信息：[0712-03252205-72aa9dbb][单项选择题][中][模拟电路][C]

709.整流二极管两端电压为3V，工作在（  ）。
A.正向导通区
B.反向截止区
C.反向击穿区
D.放大区
参考信息：[0713-03252205-8e08b8cc][单项选择题][中][模拟电路][B]

710.以下工作区中，（  ）不是二极管伏安特性的工作区。
A.正向导通区
B.反向截止区
C.反向击穿区
D.放大区
参考信息：[0714-03252205-d818848e][单项选择题][中][模拟电路][D]

711.用万用表欧姆档测量小功率晶体二极管的特性好坏时，如果测得二极管的正向和反向电阻都很大，则表明该二极管（  ）。
A.正常	
B.断路
C.短路	
D.不确定
参考信息：[0715-03252205-407a44db][单项选择题][中][模拟电路][B]

712.差动放大电路的主要优点是（  ）。
A.稳定的放大性能
B.较高的输入电阻
C.能有效地抑制零点漂移	
D.有稳定的静态工作点
参考信息：[0716-03252205-792874e4][单项选择题][中][模拟电路][C]

713.三极管在电路中的工作状态有三种，以下不正确的是（  ）。
A.放大区
B.耗尽区
C.饱和区
D.截止区
参考信息：[0717-03252205-57039f02][单项选择题][中][模拟电路][B]

714.LM35温度传感器属于（  ）传感器。
A.电阻测温
B.热敏电阻
C.热电偶
D.半导体测温
参考信息：[0718-03252105-de7abbb0][单项选择题][易][模拟电路][D]

715.光电耦合器的输入侧等效的基本电子元件是（  ）。
A.二极管
B.三极管
C.场效应管
D.发光二极管
参考信息：[0719-03252105-ea3b96fe][单项选择题][易][模拟电路][D]

716.（  ）当定时器1的计数器计数溢出时，TF1位置1。
参考信息：[0720-03251101-56bdba55][判断题][易][单片机基础][正确]

717.（  ）当CPU采样到P3.2出现有效中断请求时，IE0由硬件置1。
参考信息：[0721-03251201-5886ffef][判断题][中][单片机基础][正确]

718.（  ）当CPU采样到P3.3出现有效中断请求时，IE1由硬件清零。
参考信息：[0722-03251201-634c90b4][判断题][中][单片机基础][错误]

719.（  ）当CPU采样到P3.2出现有效中断请求时，IE0由软件置1。
参考信息：[0723-03251201-e42636d1][判断题][中][单片机基础][错误]

720.（  ）当CPU采样到P3.3出现有效中断请求时，IE1由软件清零。
参考信息：[0724-03251201-c355e54c][判断题][中][单片机基础][错误]

721.（  ）在中断响应完成后转向中断服务时，外中断请求标志位需由软件自动清0。
参考信息：[0725-03251101-c19e646c][判断题][易][单片机基础][错误]

722.（  ）在中断响应完成后转向中断服务时，外中断请求标志位需由软件自动置1。
参考信息：[0726-03251101-4ae8d07b][判断题][易][单片机基础][错误]

723.（  ）在中断响应完成后转向中断服务时，外中断请求标志位由硬件件自动清0。
参考信息：[0727-03251101-8976575f][判断题][易][单片机基础][正确]

724.（  ）在中断响应完成后转向中断服务时，外中断请求标志位由硬件自动置1。
参考信息：[0728-03251101-496276bc][判断题][易][单片机基础][错误]

725.（  ）外中断请求信号方式控制位为“1”选择脉冲方式。
参考信息：[0729-03251101-6ac24608][判断题][易][单片机基础][正确]

726.（  ）外中断请求信号方式控制位为“1”选择电平方式。
参考信息：[0730-03251101-d7dc4ee5][判断题][易][单片机基础][错误]

727.（  ）外中断请求信号方式控制位选择脉冲方式时上升沿有效。
参考信息：[0731-03251101-da5f6e19][判断题][易][单片机基础][错误]

728.（  ）外中断请求信号方式控制位选择脉冲方式时下降沿有效。
参考信息：[0732-03251101-7ff55a80][判断题][易][单片机基础][正确]

729.（  ）外中断请求信号方式控制位选择电平方式时是高电平有效。
参考信息：[0733-03251101-5a4dcf9b][判断题][易][单片机基础][错误]

730.（  ）外中断请求信号方式控制位选择电平方式时是低电平有效。
参考信息：[0734-03251101-08054ec1][判断题][易][单片机基础][正确]

731.（  ）外中断请求信号方式控制位由硬件置1或清0。
参考信息：[0735-03251101-66e137cd][判断题][易][单片机基础][错误]

732.（  ）外中断请求信号方式控制位由软件置1或清0。
参考信息：[0736-03251101-3c1063d7][判断题][易][单片机基础][错误]

733.（  ）GATE0=1时，由外部中断引脚INT0来启动定时器T0。
参考信息：[0737-03251301-63d1e29f][判断题][难][单片机基础][正确]

734.（  ）GATE1=1时，由外部中断引脚INT1来启动定时器T1。
参考信息：[0738-03251301-8a75eee4][判断题][难][单片机基础][正确]

735.（  ）GATE0=1时，当INT0引脚为低电平时TR0置位，启动定时器T0。
参考信息：[0739-03251301-849bf840][判断题][难][单片机基础][错误]

736.（  ）GATE1=1时，当INT1引脚为低电平时TR1置位，启动定时器T1。
参考信息：[0740-03251301-66e759ca][判断题][难][单片机基础][错误]

737.（  ）GATE0=0时，仅由TR0置位启动定时器T0。
参考信息：[0741-03251301-d439b61a][判断题][难][单片机基础][正确]

738.（  ）GATE1=0时，仅由TR1清零启动定时器T1。
参考信息：[0742-03251301-e85f5d8a][判断题][难][单片机基础][错误]

739.（  ）C/T=0时为定时功能。
参考信息：[0743-03251201-7a7c3d21][判断题][中][单片机基础][正确]

740.（  ）C/T=0时为计数功能。
参考信息：[0744-03251201-7ae22bdd][判断题][中][单片机基础][错误]

741.（  ）51单片机的定时/计数器，若只用软件启动，与外部中断无关，应使TOMD中的GATE=1。
参考信息：[0745-03251301-25361f60][判断题][难][单片机基础][错误]

742.（  ）51单片机的T0用做计数方式时，用工作方式1（16位），则工作方式控制字为TMOD=0x05。
参考信息：[0746-03251301-c170205e][判断题][难][单片机基础][正确]

743.（  ）定时器方式寄存器TMOD的作用是选择定时器T0/T1的工作方式。
参考信息：[0747-03251301-38735cf8][判断题][难][单片机基础][正确]

744.（  ）定时器控制寄存器TCON的作用是控制定时器的启动、停止，标志定时器的溢出和中断情况。
参考信息：[0748-03251301-6070d2e4][判断题][难][单片机基础][正确]

745.（  ）MCS-51的中断系统由中断允许寄存器、中断优先权寄存器等寄存器组成。
参考信息：[0749-03251201-ece68b22][判断题][中][单片机基础][正确]

746.（  ）MCS-51的中断系统由串行口控制寄存器、定时控制寄存器等寄存器组成。
参考信息：[0750-03251201-485713c8][判断题][中][单片机基础][正确]

747.（  ）MCS-51的中断源有外部中断0、定时器0、串行口等。
参考信息：[0751-03251101-53f975ac][判断题][易][单片机基础][正确]

748.（  ）MCS-51的中断源有外部中断1、定时器1等。
参考信息：[0752-03251101-3ffc66d9][判断题][易][单片机基础][正确]

749.（  ）如果定时器控制寄存器TCON中的IT1和IT0位为0，则外部中断请求信号方式为下降沿触发。
参考信息：[0753-03251201-8721f827][判断题][中][单片机基础][错误]

750.（  ）中断源中断请求撤销只由硬件自动清除。
参考信息：[0754-03251101-017c7af8][判断题][易][单片机基础][错误]

751.（  ）中断源中断请求撤销只由软件自动清除。
参考信息：[0755-03251101-17a08c73][判断题][易][单片机基础][错误]

752.（  ）中断源中断请求撤销由硬件配合软件共同自动清除。
参考信息：[0756-03251201-7165858b][判断题][中][单片机基础][正确]

753.（  ）外部中断0的中断类型号为1。
参考信息：[0757-03251101-8c529524][判断题][易][单片机基础][错误]

754.（  ）对于减1计数器，计数初值应等于最大计数值减去所需要的计数值。
参考信息：[0758-03251201-c8743002][判断题][中][单片机基础][错误]

755.（  ）对于增1计数器，计数初值就等于所需要的计数值。
参考信息：[0759-03251201-36784a01][判断题][中][单片机基础][错误]

756.（  ）在定时/计数器工作于方式1下，最大计数值为256。
参考信息：[0760-03251201-934c1999][判断题][中][单片机基础][错误]

757.（  ）当需要准确计算时间时往往采用定时器的定时方式，而当要对一些外部事件计数时则采用定时器的计数方式。
参考信息：[0761-03251201-8026b18a][判断题][中][单片机基础][正确]

758.（  ）计数器对外部输入信号的占空比没有特别的限制，可以小于一个机器周期。
参考信息：[0762-03251301-28db65db][判断题][难][单片机基础][错误]

759.（  ）软件定时是通过编写一段延时程序来实现定时。
参考信息：[0763-03251101-9d971af6][判断题][易][单片机基础][正确]

760.（  ）硬件定时是通过单片机的定时器来实现时间的计算。
参考信息：[0764-03251101-9b853d89][判断题][易][单片机基础][正确]

761.软件定时比硬件定时器定时方式，定时时间准确、CPU的工作效率高。
参考信息：[0765-03251201-5c47939f][判断题][中][单片机基础][错误]

762.（  ）51单片机的定时/计数器是减1计数器。
参考信息：[0766-03251201-bb52531e][判断题][中][单片机基础][错误]

763.（  ）MCS-51的串行接口是全双工。
参考信息：[0767-03251101-2c3d2640][判断题][易][单片机基础][正确]

764.（  ）MCS-51的特殊功能寄存器分布在60H~80H的地址范围。
参考信息：[0768-03251101-ea4c877f][判断题][易][单片机基础][正确]

765.（  ）MCS-51的5个中断源的优先级相同。
参考信息：[0769-03251101-369c28ad][判断题][易][单片机基础][错误]

766.（  ）AT89S52准双向口在输入时必须先置为低电平。
参考信息：[0770-03251101-9afafd30][判断题][易][单片机基础][错误]

767.（  ）51单片机中IP是中断优先级寄存器。
参考信息：[0771-03251201-169bc70b][判断题][中][单片机基础][正确]

768.（  ）51单片机中PC的作用是设置各中断源的优先级。
参考信息：[0772-03251201-5885e765][判断题][中][单片机基础][错误]

769.（  ）51单片机晶振11.059M，，波特率为19.2K，定时器1的初值是0FDH，SMOD为0。
参考信息：[0773-03251101-917bff0d][判断题][易][单片机基础][错误]

770.（  ）51单片机，需要串行口通讯时最合理的晶振选用11.059MHz。
参考信息：[0774-03251101-202ad0b4][判断题][易][单片机基础][正确]

771.（  ）当AT89S52单片机正常工作时，RST管脚是低电平。
参考信息：[0775-03251101-6b19e252][判断题][易][单片机基础][正确]

772.（  ）单片机上电复位时，堆栈指针SP=00H。
参考信息：[0776-03251201-2e80e13b][判断题][中][单片机基础][错误]

773.（  ）串行口中断的中断标志位是由硬件产生。
参考信息：[0777-03251201-061def21][判断题][中][单片机基础][正确]

774.（  ）串行口中断的中断标志位由硬件清零。
参考信息：[0778-03251201-838d960a][判断题][中][单片机基础][错误]

775.（  ）进行串行口通信，通信双方只需有相同的波特率。
参考信息：[0779-03251201-e509fd72][判断题][中][单片机基础][错误]

776.（  ）进行串行口通信，通信双方只需有相同的帧格式。
参考信息：[0780-03251201-3e44f24b][判断题][中][单片机基础][错误]

777.（  ）堆栈区是在片内ROM区开辟的一个区域。
参考信息：[0781-03251101-80c03c32][判断题][易][单片机基础][错误]

778.（  ）指令字节数越多，执行时间越长。
参考信息：[0782-03251201-01a1a85e][判断题][中][单片机基础][错误]

779.（  ）内部寄存器Rn（n=0~7）可作为间接寻址寄存器。
参考信息：[0783-03251201-e54a68b3][判断题][中][单片机基础][错误]

780.（  ）晶振频率越高，系统运算速度也就越快。
参考信息：[0784-03251201-27a91b4c][判断题][中][单片机基础][正确]

781.（  ）除法运算指令执行时间为4个机器周期。
参考信息：[0785-03251201-1b472edd][判断题][中][单片机基础][正确]

782.（  ）AT89S52单片机的内部程序容量是AT89S51的两倍。
参考信息：[0786-03251101-b027a76f][判断题][易][单片机基础][正确]

783.（  ）在AT89S52单片机运行时，EA管脚必须接地。
参考信息：[0787-03251101-bf6da050][判断题][易][单片机基础][错误]

784.（  ）在AT89S52单片机中，一个机器周期等于1μS。
参考信息：[0788-03251201-5eb3fc80][判断题][中][单片机基础][错误]

785.（  ）在读入AT89S52单片机的口上数据前要先在端口上输出“1”电平。
参考信息：[0789-03251101-7fb65b82][判断题][易][单片机基础][正确]

786.（  ）单片机可以直接用管脚驱动交流电机的电枢。
参考信息：[0790-03251201-8f4a60ad][判断题][中][单片机基础][错误]

787.（  ）51串行口工作在方式0时，串行数据从RXD管脚输入或输出。
参考信息：[0791-03251301-ae6dcc94][判断题][难][单片机基础][正确]

788.（  ）51系统采用12M晶振时，使定时器0工作在方式1，若要定时器0定时50ms，则定时器0的初始值可设为15536。
参考信息：[0792-03251301-3be6619c][判断题][难][单片机基础][正确]

789.（  ）51单片机的堆栈区位于片内程序存储区。
参考信息：[0793-03251201-dfa585a1][判断题][中][单片机基础][错误]

790.（  ）51用中断方式进行串行数据发送时，每发送完一个字节，TI都需要清零。
参考信息：[0794-03251201-388dcd13][判断题][中][单片机基础][正确]

791.（  ）51中断的自然优先权最高的是ET0。
参考信息：[0795-03251201-0165afd5][判断题][中][单片机基础][错误]

792.（  ）51中，堆栈指针SP的作用是指示堆栈的栈顶。
参考信息：[0796-03251101-a84b92ff][判断题][易][单片机基础][正确]

793.（  ）51单片机在进行取指令操作时，指令的地址是由DPTR的内容决定。
参考信息：[0797-03251201-b1eb1cd8][判断题][中][单片机基础][错误]

794.（  ）51单片机内部低128个内存单元包括工作寄存器及特殊功能区。
参考信息：[0798-03251101-ffc7f9e7][判断题][易][单片机基础][错误]

795.（  ）51中，定时器T1的溢出标志为TF1。采用中断方式，当定时器溢出时，若CPU响应中断后，该标志由软件清零。
参考信息：[0799-03251201-bb270599][判断题][中][单片机基础][错误]

796.（  ）51定时器工作在计数还是定时方式，由TMOD的C/T位决定。
参考信息：[0800-03251201-5ca04d0b][判断题][中][单片机基础][正确]

797.（  ）单片机内部有2个物理上独立的接收、发送缓冲器SBUF，占用同一地址99H。
参考信息：[0801-03251201-d55dbcee][判断题][中][单片机基础][正确]

798.（  ）51串行口的控制寄存器为SMOD。
参考信息：[0802-03251101-5060ea3a][判断题][易][单片机基础][错误]

799.（  ）表征串口数据传输速度的指标为UART。
参考信息：[0803-03251201-f732a636][判断题][中][单片机基础][错误]

800.（  ）单片机的一个机器周期是指完成某一个规定操作所需的时间，一般情况下，一个机器周期等于一个时钟周期。
参考信息：[0804-03251101-77e0cef7][判断题][易][单片机基础][错误]

801.（  ）累加器A与外部ROM的数据传送采用MOVX   A，＠A＋DPTR。
参考信息：[0805-03251201-01bd78f7][判断题][中][单片机基础][错误]

802.（  ）MOV A，65H源操作数是寄存器寻址，MOV A，#65H源操作数是立即寻址。
参考信息：[0806-03251101-c4ec6473][判断题][易][单片机基础][正确]

803.（  ）/PSEN为程序存储器的选通信号，每个机器周期/PSEN两次有效。
参考信息：[0807-03251301-83bb3ef1][判断题][难][单片机基础][正确]

804.（  ）单片机在中断发生时，不管是什么优先级都不能被同级别的中断打断。
参考信息：[0808-03251301-61f837cf][判断题][难][单片机基础][错误]

805.（  ）定时器工作方式1中，若GATE=1、TR0=1就可启动定时/计数器。
参考信息：[0809-03251301-45efa4c1][判断题][难][单片机基础][错误]

806.（  ）MCS-51用汇编语言表示的指令格式中标号可以与寄存器及指令助记符重名。
参考信息：[0810-03251101-6e8960f5][判断题][易][单片机基础][错误]

807.（  ）MCS-51的串行接口支持全双工通信。
参考信息：[0811-03251101-defaf091][判断题][易][单片机基础][正确]

808.（  ）MCS-51的串行接口支持单工通信。
参考信息：[0812-03251101-40a6ab11][判断题][易][单片机基础][正确]

809.（  ）独立式按键是直接用I/O口线构成的单个按键电路，其特点是每个按键单独占用一根I/O口线，适合于较多键使用。
参考信息：[0813-03251102-b38ecd0f][判断题][易][考核台应用][错误]

810.（  ）矩阵式键盘由行线和列线组成，按键位于行、列线的交叉点上，适合于较少键使用。
参考信息：[0814-03251102-bcfda863][判断题][易][考核台应用][错误]

811.（  ）在按键数量较多时，矩阵式键盘比独立式按键键盘要节省很多I/O口。
参考信息：[0815-03251102-31c484d8][判断题][易][考核台应用][正确]

812.（  ）DAC0832与51单片机接口时，片选信号，高电平有效。
参考信息：[0816-03251102-6568926e][判断题][易][考核台应用][错误]

813.（  ）DAC0832与51单片机接口时输入寄存器的数据锁存允许信号，高电平有效。
参考信息：[0817-03251102-cd3fe9c7][判断题][易][考核台应用][正确]

814.（  ）DAC0832与51单片机接口时，输入寄存器的数据写信号，低电平有效。
参考信息：[0818-03251102-2c4afefd][判断题][易][考核台应用][正确]

815.（  ）DAC0832与51单片机接口时， DAC寄存器写信号高电平有效。
参考信息：[0819-03251102-c74b0ae1][判断题][易][考核台应用][错误]

816.（  ）DAC0832与51单片机接口时，数据向DAC寄存器传送控制信号，传送后即启动转换，低电平有效。
参考信息：[0820-03251102-57a09623][判断题][易][考核台应用][正确]

817.（  ）ADC0809与51单片机接口时，地址锁存允许信号下降升沿，ADDA、ADDB、ADDC地址状态被送入地址锁存器中。
参考信息：[0821-03251202-cd3970e7][判断题][中][考核台应用][错误]

818.（  ）ADC0809与51单片机接口时，转换启动信号上跳沿时，所有内部寄存器清0。
参考信息：[0822-03251202-c8713e69][判断题][中][考核台应用][正确]

819.（  ）ADC0809与51单片机接口时，转换启动信号下跳沿时，开始进行A/D转换；在A/D转换期间，START应保持高电平。
参考信息：[0823-03251302-1cb0bb00][判断题][难][考核台应用][错误]

820.（  ）ADC0809与51单片机接口时，输出允许信号用于控制三态输出锁存器向单片机输出转换得到的数据。为0输出数据线呈高电阻；为1输出转换得到的数据。
参考信息：[0824-03251202-eb748e34][判断题][中][考核台应用][正确]

821.（  ）ADC0809与51单片机接口时，启动转换后，系统自动设置转换结束状态信号为1，转换完成后，转换结束状态信号为0。
参考信息：[0825-03251302-6037a6bf][判断题][难][考核台应用][错误]

822.（  ）ADC0809与51单片机接口时，转换结束状态信号既可作为查询的状态标志，又可以作为中断请求信号使用。
参考信息：[0826-03251202-8cb3e99b][判断题][中][考核台应用][正确]

823.（  ）判断DAC0832转换是否结束可以将EOC悬空，启动转换后，延时100μs后读入转换结果。
参考信息：[0827-03251302-fe192b6e][判断题][难][考核台应用][正确]

824.（  ）8255芯片PC0～PC7:不能工作于选通输入/输出方式。
参考信息：[0828-03251302-3ed61cec][判断题][难][考核台应用][正确]

825.（  ）8255芯片片选为低电平时,允许8255与CPU进行通讯。
参考信息：[0829-03251102-5e49cd51][判断题][易][考核台应用][正确]

826.（  ）8255芯片读信号线为高跳变沿时 ,允许8255通过数据总线向CPU发送数据或状态信息，即CPU从8255读取信息或数据。
参考信息：[0830-03251102-14d15f59][判断题][易][考核台应用][错误]

827.（  ）8255芯片写入信号为低跳变沿时,允许CPU将数据或控制字写入8255。
参考信息：[0831-03251102-a15eaf87][判断题][易][考核台应用][正确]

828.（  ）当8255复位输入端处于高电平时，所有内部寄存器（包括控制寄存器）均被清除，所有I/O口均被置成输出方式。
参考信息：[0832-03251302-19ca7d06][判断题][难][考核台应用][错误]

829.（  ）当8255复位输入端处于低电平时，所有内部寄存器（包括控制寄存器）均被清除，所有I/O口均被置成输入方式。
参考信息：[0833-03251302-3c5e7fd3][判断题][难][考核台应用][错误]

830.（  ）8255芯片A组控制器控制A口与下C口的输入与输出，即PA0～PA7与PC0～PC3组成A组。
参考信息：[0834-03251302-170d58da][判断题][难][考核台应用][错误]

831.（  ）8255芯片B组控制器控制B口与上C口的输入与输出，即PB0～PB7与PC4～PC7组成B组。
参考信息：[0835-03251302-c0dbc394][判断题][难][考核台应用][错误]

832.（  ）8255芯片用于单片机外围接口设计的目的是扩展并口数量。
参考信息：[0836-03251102-9d7881fa][判断题][易][考核台应用][正确]

833.（  ）AD转换器的作用是将模拟量转换成数字量。
参考信息：[0837-03251102-c1dda84f][判断题][易][考核台应用][正确]

834.（  ）AD转换器的作用是将数字量转换成模拟量。
参考信息：[0838-03251102-3d507d59][判断题][易][考核台应用][错误]

835.（  ）DA转换器的作用是将模拟量转换成数字量。
参考信息：[0839-03251102-15b24b77][判断题][易][考核台应用][错误]

836.（  ）DA转换器的作用是将数字量转换成模拟量。
参考信息：[0840-03251102-4f3dea6c][判断题][易][考核台应用][正确]

837.（  ）AD转换器的英文简称ADC。
参考信息：[0841-03251102-9f623da5][判断题][易][考核台应用][正确]

838.（  ）AD0809的CLOCK引脚功能是外部时钟脉冲输入端。
参考信息：[0842-03251202-6af5b331][判断题][中][考核台应用][正确]

839.（  ）AD0809的CLOCK引脚功能是内部时钟脉冲输出端。
参考信息：[0843-03251202-c11b4fae][判断题][中][考核台应用][错误]

840.（  ）AD0809的CLOCK典型值为640KHz。
参考信息：[0844-03251202-35a0f234][判断题][中][考核台应用][正确]

841.（  ）使用AD0809时，时钟频率越高，AD转换的速度越快。
参考信息：[0845-03251202-d88f995c][判断题][中][考核台应用][正确]

842.（  ）使用AD0809时，时钟频率越低，AD转换的速度越快。
参考信息：[0846-03251202-47c34a62][判断题][中][考核台应用][错误]

843.（  ）DA转换器的英文简称DAC。
参考信息：[0847-03251102-efd6182a][判断题][易][考核台应用][正确]

844.（  ）LED数码动态显示对每位显示来说是断续显示，显示亮度较低，功耗较低。
参考信息：[0848-03251102-6c843ae6][判断题][易][考核台应用][正确]

845.（  ）LED数码静态显示对每位显示来说是连续显示的，显示亮度较高。
参考信息：[0849-03251102-cd00e1e4][判断题][易][考核台应用][正确]

846.（  ）LED动态显示时，扫描频率较高时，眼睛感觉不出抖动原因是人的眼睛有视觉暂留效应。
参考信息：[0850-03251202-eee30a4f][判断题][中][考核台应用][正确]

847.（  ）LCM12864液晶显示器最多可以显示7×4个（16×16点阵）汉字。
参考信息：[0851-03251102-7919259b][判断题][易][考核台应用][错误]

848.（  ）步进电机在有电状况下无论脱机信号是什么都可以手动调整刻度位置。
参考信息：[0852-03251102-271baca2][判断题][易][考核台应用][错误]

849.（  ）金属感应传感器是一种带有震荡线圈的涡流传感器。
参考信息：[0853-03251302-f9304019][判断题][难][考核台应用][正确]

850.（  ）涡流传感器是根据有没有金属靠近而改变其线圈的震荡频率决定输出状态。
参考信息：[0854-03251302-66a9af8c][判断题][难][考核台应用][正确]

851.（  ）金属感应传感器接单片机时可以用一个上拉电阻接到金属感应传感器的电源。
参考信息：[0855-03251302-cc1faec2][判断题][难][考核台应用][错误]

852.（  ）LED具有一定的响应和余辉，一般要求电平的持续时间是10uS。
参考信息：[0856-03251202-fd3e3f69][判断题][中][考核台应用][错误]

853.（  ）如果直接将共阳极数码管换成共阴极数码管也能正常显示。
参考信息：[0857-03251102-0d012669][判断题][易][考核台应用][错误]

854.（  ）温度传感器按测量方式可分为接触式和非接触式两大类。
参考信息：[0858-03251302-7c4c1152][判断题][难][考核台应用][正确]

855.（  ）LM35温度传感器的输出电压Uo与温度T之间是非线性关系。
参考信息：[0859-03251202-e0adff2d][判断题][中][考核台应用][错误]

856.（  ）DS18B20总线的空闲状态为低电平。
参考信息：[0860-03251102-7d35dc87][判断题][易][考核台应用][错误]

857.（  ）直流电机的结构由转子和定子两大部分组成。
参考信息：[0861-03251102-739aec3f][判断题][易][考核台应用][正确]

858.（  ）YL236考核台交、直流电机控制模块的PRI端子接地时，保护电路动作，切断电机电源。
参考信息：[0862-03251202-f4b68080][判断题][中][考核台应用][正确]

859.（  ）步进电机通电但没有转动时，定子锁住转子的力矩称为保持转矩。
参考信息：[0863-03251302-790d3bfb][判断题][难][考核台应用][正确]

860.（  ）当要求速度快时选择并行通信方式。
参考信息：[0864-03251202-2ce8ee97][判断题][中][考核台应用][正确]

861.（  ）当要求传送距离远时选择串行通信方。
参考信息：[0865-03251202-7e9f4568][判断题][中][考核台应用][正确]

862.（  ）单片机应用系统中，用LED数码管显示字符‘8’的段码是80H，可以断定该显示系统用的是加反相驱动的共阴极数码管或不加反相驱动的共阳极数码管。
参考信息：[0866-03251202-0cd6632d][判断题][中][考核台应用][正确]

863.（  ）芯片MAX232的作用是提高口线的驱动电流。
参考信息：[0867-03251302-261b5af5][判断题][难][考核台应用][错误]

864.（  ）ADC0809芯片的WR线用于读取AD转换结果。
参考信息：[0868-03251202-6b36be66][判断题][中][考核台应用][错误]

865.（  ）ADC0809芯片的EOC可以反映AD转换过程的开始和结束状态。
参考信息：[0869-03251202-cf411af6][判断题][中][考核台应用][正确]

866.（  ）普通电磁继电器，各端子悬空状态下，用万用表测NO和COM两个端子的通断状态，结果是导通。
参考信息：[0870-03251202-5cc31fc9][判断题][中][考核台应用][错误]

867.（  ）普通电磁继电器的输出端子都悬空，用万用表测NO和NC两个输出端子的通断状态，无论线包加电与否，测量结果总是断开。
参考信息：[0871-03251202-ace89dbe][判断题][中][考核台应用][正确]

868.（  ）逐次逼近型ADC的位数越少，时钟频率越高，转换所需时间越短。
参考信息：[0872-03251302-6eb94809][判断题][难][考核台应用][正确]

869.（  ）在单片机和DS18B20供电隔离情况下，它们之间通信仅需一条连接线。
参考信息：[0873-03251302-2b69c7a3][判断题][难][考核台应用][错误]

870.（  ）可以将多个DS18B20的数据线连在单片机的同一个I/O口上。
参考信息：[0874-03251202-393cf2c1][判断题][中][考核台应用][正确]

871.（  ）使用DS18B20时，除了与单片机进行单总线连接外，还必须连接外部电源并共地。
参考信息：[0875-03251202-3fa1b61b][判断题][中][考核台应用][正确]

872.（  ）电机最好运行于额定状态或额定状态附近，此时电机的运行效率、工作性能等比较好。
参考信息：[0876-03251202-0adf67cb][判断题][中][考核台应用][正确]

873.（  ）在步进电机运行过程中可通过改变方向电平信号DIR来控制步进电机的旋转方向。
参考信息：[0877-03251202-fce1af2b][判断题][中][考核台应用][正确]

874.（  ）脉冲频率高于空载启动频率，则步进电机不能正常启动，可能发生丢步或堵转。
参考信息：[0878-03251302-cbedce95][判断题][难][考核台应用][正确]

875.（  ）传输距离随传输速率的增加而减小。
参考信息：[0879-03251202-267a9fd8][判断题][中][考核台应用][正确]

876.（  ）C语言中，没有与“入栈”对应的关键字。
参考信息：[0880-03251303-009780b7][判断题][难][程序设计][正确]

877.（  ）P1^0=1;该C语句合法，表示P1口的P1.0管脚输出1。
参考信息：[0881-03251203-9dde0331][判断题][中][程序设计][错误]

878.（  ）一个C程序的执行总是从该程序的main函数开始，在main函数最后结束。
参考信息：[0882-03251203-4f1431e4][判断题][中][程序设计][错误]

879.（  ）main函数必须写在一个C程序的最前面。
参考信息：[0883-03251203-708985e9][判断题][中][程序设计][错误]

880.（  ）一个C程序可以包含若干的函数。
参考信息：[0884-03251103-899d1991][判断题][易][程序设计][正确]

881.（  ）C程序的注释部分可以出现在程序的任何位置，它对程序的编译和运行不起任何作用。但是可以增加程序的可读性。
参考信息：[0885-03251203-1a013b5e][判断题][中][程序设计][正确]

882.（  ）C程序的注释只能是一行。
参考信息：[0886-03251103-4c9d95e0][判断题][易][程序设计][错误]

883.（  ）C程序的注释不能是中文文字信息。
参考信息：[0887-03251103-63bb81df][判断题][易][程序设计][错误]

884.（  ）可以使用Turbo C来编译和连接一个C程序。
参考信息：[0888-03251203-b5a95dad][判断题][中][程序设计][正确]

885.（  ）可以使用Turbo C来运行一个C程序。
参考信息：[0889-03251203-9776ef0e][判断题][中][程序设计][正确]

886.（  ）可以使用Turbo C来实时调试（即动态调试）一个C程序。
参考信息：[0890-03251203-7d6aff63][判断题][中][程序设计][正确]

887.（  ）在C程序中对用到的所有数据都必须指定其数据类型。
参考信息：[0891-03251203-bb31bc2e][判断题][中][程序设计][正确]

888.（  ）一个变量在内存中占据一定的存储单元。
参考信息：[0892-03251203-220e58b5][判断题][中][程序设计][正确]

889.（  ）一个实型变量的值肯定是精确的。
参考信息：[0893-03251103-2bb02ba7][判断题][易][程序设计][错误]

890.（  ）对几个变量在定义时赋初值可以写成：int a=b=c=3;
参考信息：[0894-03251203-85e72f81][判断题][中][程序设计][错误]

891.（  ）自增运算符(++)或自减运算符(--)只能用于变量，不能用于常量或表达式。
参考信息：[0895-03251203-035d3ae4][判断题][中][程序设计][正确]

892.（  ）在C程序的表达式中，为了明确表达式的运算次序，常使用括号“（）”。
参考信息：[0896-03251103-1726ed54][判断题][易][程序设计][正确]

893.（  ）%运算符要求运算数必须是整数。
参考信息：[0897-03251203-8ad0b43c][判断题][中][程序设计][正确]

894.（  ）若a是实型变量，C程序中允许赋值a=10,因此实型变量中允许存放整型数。
参考信息：[0898-03251303-fc808d86][判断题][难][程序设计][错误]

895.（  ）在C程序中，逗号运算符的优先级最低。
参考信息：[0899-03251203-3bba24c5][判断题][中][程序设计][正确]

896.（  ）C语言不允许混合类型数据间进行运算。
参考信息：[0900-03251203-fbd358ef][判断题][中][程序设计][错误]

897.（  ）if语句中的表达式不限于逻辑表达式，可以是任意的数值类型。
参考信息：[0901-03251103-b2fc5561][判断题][易][程序设计][正确]

898.（  ）switch语句可以用if语句完全代替。
参考信息：[0902-03251103-67acf1d5][判断题][易][程序设计][正确]

899.（  ）switch语句的case表达式必须是常量表达式。
参考信息：[0903-03251103-8c8fa6d9][判断题][易][程序设计][正确]

900.（  ）if语句，switch语句可以嵌套，而且嵌套的层数没有限制。
参考信息：[0904-03251203-65ee89b0][判断题][中][程序设计][正确]

901.（  ）条件表达式可以取代if语句，或者用if语句取代条件表达式。
参考信息：[0905-03251203-52369e17][判断题][中][程序设计][错误]

902.（  ）switch语句的各个case和default的出现次序不影响执行结果。
参考信息：[0906-03251203-11c018fe][判断题][中][程序设计][错误]

903.（  ）多个case可以执行相同的程序段。
参考信息：[0907-03251203-e35b45ba][判断题][中][程序设计][正确]

904.（  ）内层break语句可以终止嵌套的switch，使最外层的switch结束。
参考信息：[0908-03251203-aff49a8c][判断题][中][程序设计][错误]

905.（  ）switch语句的case分支可以使用{ }复合语句，多个语句序列。
参考信息：[0909-03251203-6628c6a1][判断题][中][程序设计][正确]

906.（  ）switch语句的表达式与case表达式的类型必须一致。
参考信息：[0910-03251203-76d1a3a6][判断题][中][程序设计][正确]

907.（  ）在while循环中允许使用嵌套循环，但只能是嵌套while循环。
参考信息：[0911-03251203-63f59198][判断题][中][程序设计][错误]

908.（  ）在实际编程中，do-while循环完全可以用for循环替换。
参考信息：[0912-03251203-a2dcd359][判断题][中][程序设计][正确]

909.（  ）continue语句只能用于三个循环语句中。
参考信息：[0913-03251203-ab9c3a6d][判断题][中][程序设计][正确]

910.（  ）在不得已的情况下（例如提高程序运行效率），才使用goto语句。
参考信息：[0914-03251203-a09f2dd5][判断题][中][程序设计][正确]

911.（  ）语句标号与C语言标识符的语法规定是完全一样的。
参考信息：[0915-03251203-b915bbeb][判断题][中][程序设计][错误]

912.（  ）for循环的三个表达式可以任意省略，while,do-while也是如此。
参考信息：[0916-03251303-9928a6a9][判断题][难][程序设计][错误]

913.（  ）do-while允许从外部转到循环体内。
参考信息：[0917-03251203-43ca474a][判断题][中][程序设计][错误]

914.（  ）while的循环控制条件比do-while的循环控制条件严格。
参考信息：[0918-03251203-9d2ab9b7][判断题][中][程序设计][错误]

915.（  ）do-while循环中，根据情况可以省略while。
参考信息：[0919-03251203-a9dfef2e][判断题][中][程序设计][错误]

916.（  ）do-while循环的while后的分号可以省略。
参考信息：[0920-03251203-f93bf59b][判断题][中][程序设计][错误]

917.（  ）判断指令的正误：MOV  @R1, #81H。
参考信息：[0921-03251203-8e0729fd][判断题][中][程序设计][正确]

918.（  ）判断指令的正误：MOV  R7, @R1。
参考信息：[0922-03251203-de9ca4a8][判断题][中][程序设计][错误]

919.（  ）判断指令的正误：ADD  20H, 30H。
参考信息：[0923-03251203-eab7083a][判断题][中][程序设计][错误]

920.（  ）判断指令的正误：ANL  20H, A
参考信息：[0924-03251203-efbdb2be][判断题][中][程序设计][正确]

921.（  ）判断指令的正误：MOV  R1, #0100H。
参考信息：[0925-03251203-39281d8b][判断题][中][程序设计][错误]

922.（  ）所有的循环程序均以循环次数来控制的。
参考信息：[0926-03251303-7471406e][判断题][难][程序设计][错误]

923.（  ）单片机程序设计语言包括机器语言、汇编语言和高级语言。
参考信息：[0927-03251104-f54f4128][判断题][易][计算机基础][错误]

924.（  ）机器语言是单片机唯一能够识别的语言。
参考信息：[0928-03251104-de085600][判断题][易][计算机基础][正确]

925.（  ）汇编语言具有使用灵活、实时性好的特点。
参考信息：[0929-03251104-9ec7f33b][判断题][易][计算机基础][正确]

926.（  ）高级语言通用性好，且具有较好的可读性和可移植性。
参考信息：[0930-03251104-066cf4da][判断题][易][计算机基础][正确]

927.（  ）中断是通过硬件来改变CPU的运行方向。
参考信息：[0931-03251104-0c7a5312][判断题][易][计算机基础][正确]

928.（  ）程序在执行过程中由于外界的原因而被中间打断的情况称为“中断”。
参考信息：[0932-03251104-1e4c8883][判断题][易][计算机基础][正确]

929.（  ）调用中断服务程序的过程是由软件自动完成的。
参考信息：[0933-03251204-7d955b4a][判断题][中][计算机基础][错误]

930.（  ）中断的特点：分时操作、实时处理、故障处理。
参考信息：[0934-03251104-b25a7b68][判断题][易][计算机基础][正确]

931.（  ）异步通信数据通常是以字符为单位组成字符帧传送。
参考信息：[0935-03251204-523157a4][判断题][中][计算机基础][正确]

932.（  ）异步通信数据，每一帧数据是高位在前，低位在后。
参考信息：[0936-03251204-028baf87][判断题][中][计算机基础][错误]

933.（  ）异步通信发送端和接收端由各自独立的时钟来控制数据的发送和接收，两个时钟彼此独立，互不同步。
参考信息：[0937-03251304-0b4a4343][判断题][难][计算机基础][正确]

934.（  ）异步通信的字符帧格式分为无空闲位帧格式和有空闲位帧格式。
参考信息：[0938-03251304-cf31f660][判断题][难][计算机基础][正确]

935.（  ）计算机中常用的码制有原码、反码和补码。
参考信息：[0939-03251104-44563cce][判断题][易][计算机基础][正确]

936.（  ）异步串行数据通信的帧格式是起始位、校验位、停止位。
参考信息：[0940-03251204-3f295d6b][判断题][中][计算机基础][错误]

937.（  ）异步串行数据通信的帧格式中起始位为高电平。
参考信息：[0941-03251204-94d881c1][判断题][中][计算机基础][错误]

938.（  ）异步串行数据通信的帧格式中停止位为低电平。
参考信息：[0942-03251204-466d44ce][判断题][中][计算机基础][错误]

939.（  ）异步串行数据通信的帧格式中停止位为1-2位。
参考信息：[0943-03251204-b4c1e54b][判断题][中][计算机基础][正确]

940.（  ）Assembly language的中文意思是机器语言。
参考信息：[0944-03251104-190deb7f][判断题][易][计算机基础][错误]

941.（  ）转换精度是衡量AD转换器的的重要技术指标。
参考信息：[0945-03251206-5681c914][判断题][中][数字电路][正确]

942.（  ）转换速度是衡量AD转换器的的重要技术指标
参考信息：[0946-03251206-c2ec9b45][判断题][中][数字电路][正确]

943.（  ）转换精度是衡量DA转换器的的重要技术指标。
参考信息：[0947-03251206-00d19992][判断题][中][数字电路][正确]

944.（  ）转换速度是衡量DA转换器的的重要技术指标。
参考信息：[0948-03251206-5ce06b33][判断题][中][数字电路][正确]

945.（  ）当数字量输入在00-FFH范围时，电压输出量为0～+XV或0～-XV，这种方式称为单极性输出。
参考信息：[0949-03251206-4cda7a4a][判断题][中][数字电路][正确]

946.（  ）当数字量输入在00-FFH范围时，若电压输出为±XV，则称为双极性输出。
参考信息：[0950-03251206-ebf8dc64][判断题][中][数字电路][正确]

947.（  ）主从JK触发器在CP脉冲上升沿时，J=K=1则输出状态翻转。
参考信息：[0951-03251206-cf1fe4a8][判断题][中][数字电路][错误]

948.（  ）组合逻辑电路无记忆功能。
参考信息：[0952-03251206-f85eab56][判断题][中][数字电路][正确]

949.（  ）具有既能右移又能左移两种工作方式的寄存器，称为双向移位寄存器。
参考信息：[0953-03251206-82be149b][判断题][中][数字电路][正确]

950.（  ）计数器仅仅只能用于计数。
参考信息：[0954-03251206-a9c01fd7][判断题][中][数字电路][错误]

951.（  ）同步时序电路各触发器都受到同一时钟CP控制，所有触发器的状态变化都在同一时刻发生。 
参考信息：[0955-03251306-b1d62f7c][判断题][难][数字电路][正确]

952.（  ）异步时序电路的各级触发器受同一CP脉冲控制。
参考信息：[0956-03251206-8f0d10a4][判断题][中][数字电路][错误]

953.（  ）三位二进制数可表示三种状态。
参考信息：[0957-03251106-f724293b][判断题][易][数字电路][错误]

954.（  ）要表示十进制计数需要用四位二进制数。
参考信息：[0958-03251206-78767a36][判断题][中][数字电路][正确]

955.（  ）D触发器的输出状态始终与输入状态相同。
参考信息：[0959-03251206-08244f02][判断题][中][数字电路][错误]

956.（  ）组合逻辑电路的输出状态与当前的输入状态有关，因此它具有记忆功能。
参考信息：[0960-03251206-7806f704][判断题][中][数字电路][错误]

957.（  ）当决定一件事情的所有条件中，只要具备一个或一个以上的条件，这件事情就发生，这样的逻辑关系称为或逻辑关系。
参考信息：[0961-03251206-2278328e][判断题][中][数字电路][正确]

958.（  ）在变量A、B取值相异时其逻辑函数为1，相同时为0，这种运算称为同或运算。
参考信息：[0962-03251206-f6771504][判断题][中][数字电路][错误]

959.（  ）组合逻辑电路三种基本逻辑门电路是与门、或门和非门。
参考信息：[0963-03251106-fd214e88][判断题][易][数字电路][正确]

960.（  ）在变量A、B取值相同时其逻辑函数为1，相异时为0，这种运算称为异或运算。
参考信息：[0964-03251206-f568dd40][判断题][中][数字电路][错误]

961.（  ）数字电路中的高电平、低电平都是指一定的电压范围，而并非某一固定值。
参考信息：[0965-03251106-5c7046ad][判断题][易][数字电路][正确]

962.（  ）门电路输入端一般只有一个，但输出端可有多个。
参考信息：[0966-03251206-fc773bef][判断题][中][数字电路][错误]

963.（  ）如果A+B=A+C，且AB=AC，则B=C。
参考信息：[0967-03251106-da204bbd][判断题][易][数字电路][正确]

964.（  ）组合逻辑电路无记忆功能。
参考信息：[0968-03251106-bcb54be6][判断题][易][数字电路][正确]

965.（  ） 触发器属于组合逻辑电路。
参考信息：[0969-03251206-dc8f4c40][判断题][中][数字电路][错误]

966.（  ）与逻辑是指当决定一件事情的所有条件全部满足，这件事情才会发生。
参考信息：[0970-03251206-74776182][判断题][中][数字电路][正确]

967.（  ）稳压二极管不可以工作在反向击穿状态。
参考信息：[0971-03251205-911e6290][判断题][中][模拟电路][错误]

968.（  ）在输入量不变的情况下，若引入反馈后净输入量减小，则说明引入的反馈为正反馈。
参考信息：[0972-03251205-5bbae6b0][判断题][中][模拟电路][错误]

969.（  ）对于放大电路,所谓闭环是指接入电源。
参考信息：[0973-03251105-7ed2ad2c][判断题][易][模拟电路][错误]

970.(  )本征半导体就是纯净半导体。
参考信息：[0974-03251205-ad44b618][判断题][中][模拟电路][正确]

971.(  )普通电磁继电器的输出是有源触点。
参考信息：[0975-03251205-656bd795][判断题][中][模拟电路][错误]

972.程序状态字寄存器中RS1，RS0设置为（  ）选择第3组工作寄存器组。
A.0，0	
B.0，1
C.1，0
D.1，1
参考信息：[0975-03252201-df067609][单项选择题][中][单片机基础][D]

973.(  )发光二极管的正向导通电压通常为0.3V。
参考信息：[0976-03251305-8c64803a][判断题][难][模拟电路][错误]

974.51单片机晶振11.059M，波特率为4.8K，应清零SMOD，定时器1的初值是（  ）。
A.0FAH	
B.0FBH	
C.0FCH	
D.0FDH
参考信息：[0976-03252301-f5b0c1a3][单项选择题][难][单片机基础][A]

975.(  )通常三极管在模拟电路中工作在放大区，在数字电路中则工作在截止区或饱和区。
参考信息：[0977-03251205-18a6471f][判断题][中][模拟电路][正确]

976.
参考信息：[0977-03251306-34de2c45][判断题][难][数字电路][正确]

977.(  )三极管是电流控制型器件，场效应管是电压控制型器件。
参考信息：[0978-03251205-ae189e4f][判断题][中][模拟电路][正确]

978.51单片机，若由程序设定RS1=0、RS0=1，则工作寄存器R0～R7的直接地址为（  ）。
A.0-7
B.8-15
C.16-23
D.24-31
参考信息：[0978-03252201-90ffd32a][单项选择题][中][单片机基础][B]

979.51单片机中可供用户使用的十六位寄存器是（  ），它的主要作用是在进行片外寻址时作地址指针寄存器。
A.R0-R7
B.SBUF
C.DPTR
D.SCON
参考信息：[0979-03252101-0eb20cba][单项选择题][易][单片机基础][C]

980.51单片机，定时器T1用作波特率发生器时，常选用T1的工作方式为（  ）。
A.0
B.1
C.2
D.3
参考信息：[0980-03252201-cd735894][单项选择题][中][单片机基础][C]

981.若有定义int x=3,y=2和float a=2.5,b=3.5,则表达式(x+y)%2+(int)a/(int)b的值是（  ）。
A.0
B.2
C.1.5
D.1
参考信息：[0981-03252303-9d117ae0][单项选择题][难][程序设计][D]

982.当逻辑函数有n个变量时，共有（  ）个变量取值组合。
A.n
B.2n
C.n2
D.2
参考信息：[0982-03252306-86101ea2][单项选择题][难][数字电路][D]

983.
A.A
B.B
C.C
D.D
参考信息：[0983-03252101-3338ed10][单项选择题][易][单片机基础][A]

984.
A.A
B.B
C.C
D.D
参考信息：[0984-03252101-f429f1a6][单项选择题][易][单片机基础][B]

985.
A.A
B.B
C.C
D.D
参考信息：[0985-03252101-6e8d5a40][单项选择题][易][单片机基础][C]

986.
A.A
B.B
C.C
D.D
参考信息：[0986-03252101-09c7c750][单项选择题][易][单片机基础][D]

987.
A.A
B.B
C.C
D.D
参考信息：[0987-03252201-c85cded3][单项选择题][中][单片机基础][C]

988.
A.A
B.B
C.C
D.D
参考信息：[0988-03252201-781d279e][单项选择题][中][单片机基础][C]

989.
A.A
B.B
C.C
D.D
参考信息：[0989-03252101-829397eb][单项选择题][易][单片机基础][C]

990.
A.A
B.B
C.C
D.D
参考信息：[0990-03252101-945bb2a9][单项选择题][易][单片机基础][A]

991.
A.A
B.B
C.C
D.D
参考信息：[0991-03252104-4c8de14e][单项选择题][易][计算机基础][C]

992.
A.与非门
B.或非门
C.同或门
D.异或门
参考信息：[0992-03252206-cff55e0b][单项选择题][中][数字电路][D]

993.
A.A
B.B
C.C
D.D
参考信息：[0993-03252206-d717216f][单项选择题][中][数字电路][B]

994.
A.A
B.B
C.C
D.D
参考信息：[0994-03252306-94a0441e][单项选择题][难][数字电路][A]

995.
A.过零比较
B.单门限比较
C.同相迟滞比较
D.反相迟滞比较
参考信息：[0995-03252305-3201bd84][单项选择题][难][模拟电路][C]

996.
A.饱和
B.截止
C.放大
D.三种状态都不是
参考信息：[0996-03252305-09f516fa][单项选择题][难][模拟电路][C]